**福泉市两城区市政道路安全隐患整治项目**

根据《中华人民共和国政府采购法》及有关法律法规规定，**贵州盛憬源工程项目管理有限公司**(招标代理机构)受**福泉市综合行政执法局**(采购单位)委托，就**福泉市两城区市政道路安全隐患整治项目**进行国内**公开招标**，欢迎国内合格的供应商前来投标。

1、项目名称:福泉市两城区市政道路安全隐患整治项目

2、项目编号：GZSJYZC-2025-009

3、项目序列号：/

4、项目联系人:赵涛、卢定伟、郑丹丹

5、项目联系电话:18096000005

6、采购方式:公开招标

7、采购内容：148盏路灯及配套。

（2）采购数量：1批

（3）采购预算：3498088.74元

（4）简要技术要求、服务和安全要求:详见采购文件。

（5）交货期：合同签订后90天完成供货并安装调试验收。

（6）交货地点:采购人指定地点。

（7）其他事项（如样品提交、现场踏勘等）：详见采购文件

8、投标供应商资格要求

**（1）一般资格要求**

1）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条及《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条之规定：

1、具有独立承担民事责任的能力：提供法人或其他组织的营业执照（副本）等证明文件或自然人身份证明；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供2024年度经第三方会计师事务所审计的财务审计报告；或提供竞标截止时间前六个月内银行出具的资信证明。提供相关资料复印件加盖公章；

3、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力：提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或自行承诺；

4、依法缴纳税收和社会保障金的良好记录：①提供截止开标前近一年内任意一个月的缴纳税收的凭据或证明材料（依法免税的，提供有效的证明文件）。②提供截止开标前近一年内任意一个月的社会保障资金缴纳证明材料（不需要缴纳社保资金的，提供有效的证明文件）；

5、参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录：提供参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

6、法律、行政法规规定的其他条件：①供应商须承诺：在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询中未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中，如被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商取消其竞标资格，并承担由此造成的一切法律责任及后果；②根据《省发展改革委 省法院 省公共资源交易中心关于推进全省公共资源交易领域对法院失信被执行人实施信用联合惩戒的通知》黔发改财金（2020）421号文件要求，采购人或代理机构在递交磋商响应文件截止时间后现场根据贵州信用联合惩戒平台反馈信息，查询供应商是否属于法院失信被执行人，如被列入取消其竞标资格；③其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动。竞标人提供符合法律、行政法规规定的其他条件的诚信声明。

二、特殊资格条件：/

三、中小企业预留份额：100.00%，其中中小企业预 留份额：0.00%、小微企业预留份额：100.00%

**采购清单**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **规格型号** | **单位** | **采购数量** | **备注** |
| 1 | 12米海螺臂单臂路灯 | 1.基础尺寸：1000\*1000\*12002.灯杆高：12m，灯杆厚度≥4.5mm，采用Q235材质经过整体热镀锌后喷塑，防水防锈，经久耐用；防护等级≥IP65；3.LED灯头尺寸：长600mm\*宽310mm\*口径63mm4.照明光源为：（150W/模组，色温6500K），配恒流电源，防护等级为IP68；进口光源采用普瑞3030高流明芯片；采用优质铝合金型材，背面鳍片设计，快速散热，防水级别达到IP65；5.主杆穿线：YJV2\*2.5mm²黑皮电缆，LED照明光源和电源之间采用防水接头。6.含税、含运费、含安装(配套地笼）、含基础开挖、混凝土浇筑C25以上；路面拆除及恢复；电缆保护管敷设PVC材质及调试）以满足通电照明使用要求，质保期为5年。 | 根 | 148  | 配交流接触器，时控开关。 |
| 2 | 不锈钢控制柜 | 尺寸：长800mm\*宽600mm\*高1200mm壳体：:304不锈钢拉丝板，拉丝抛光处理，抗紫外线、防腐蚀涂层。壁厚≥2mm 安装方式：落地式（含膨胀螺栓固定底座）防护等级：≥IP65（防尘、防强喷水第三方 IP65 防护检测报告）输入电源 三相五线AC380V±10%，50Hz；支持多时段定时开关、经纬度自适应调光；具有3C认证。 | 台 | 4  | 配含控制箱基座,交流接触器2个，时控2个，空开2个，保险6个 |
| 3 | 国标YJV22-4\*25²铠装铜芯电缆 | 1.电缆型号：YJV22-4\*25²2.线芯材质：铠装无氧纯铜（聚氯乙烯外护套、无纺布、抗拉绳、辐照交联绝缘、99.9%高纯度无氧铜芯）；足米足芯、耐磨抗损、防水阻燃、防水抗冻、不开裂、耐热抗腐蚀。3.含税、含运费、含电缆硬化、绿化沟槽开挖及恢复，含50PVC保护套管敷设及电缆安装及调试，以满足通电照明使用要求，质保期为5年。 | 米 | 18070  | 主轴南段老化风化路灯线路整改更换 |
| 4 | 国标yjv22-5\*16²铠装铜芯电缆 | 1.电缆型号：YJV22-5\*16²2.线芯材质：铠装无氧纯铜（聚氯乙烯外护套、无纺布、抗拉绳、辐照交联绝缘、99.9%高纯度无氧铜芯）；足米足芯、耐磨抗损、防水阻燃、防水抗冻、不开裂、耐热抗腐蚀。3.含税、含运费、含电缆硬化、绿化沟槽开挖及恢复，含50PVC保护套管敷设及电缆安装调试，以满足通电照明使用要求，质保期为5年。 | 米 | 1640  | 乐岗新区周边路灯线路铺装 |
| 5 | 国标YJV22-4\*10²铠装铜芯电缆 | 1.电缆型号：YJV22-4\*10²2.线芯材质：铠装无氧纯铜（聚氯乙烯外护套、无纺布、抗拉绳、辐照交联绝缘、99.9%高纯度无氧铜芯）；足米足芯、耐磨抗损、防水阻燃、防水抗冻、不开裂、耐热抗腐蚀。3.含税、含运费、含电缆硬化、绿化沟槽开挖及恢复，含50PVC保护套管敷设及电缆安装调试，以满足通电照明使用要求，质保期为5年。 | 米 | 1600  | 二小周边路灯线路故障铺装 |

备注：以上价格包含但不限于含税、含安装、含运费等。

本项目采用 综合评分法 进行评审。