|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 赤水市第四小学采购家具类明细清单 |  |  |
| 序号 | 物品名称 | 技术参数 | 规格（cm) | 单位 | 采购数量 |
| 1 | 办公桌 | 基材：E1级环保型高密度纤维板材,并经防虫、防潮、防腐等技术处理，强度高不变形；达到国际握钉测试标准。面材及封边：选用优质木皮贴面，实木封边。防止在温差大的情况下变形及开裂。油漆：硬度3H以上，UV油漆生产线技术五底三面工艺。 五金配件：优质五金连接件。 | 1200\*600\*760mm | 张 | 20 |
| 2 | 办公椅 | 1、面料:优质韩皮,经液态浸色及防潮、防污等工艺处理,皮面更加柔软舒适,光泽持久助性；2、基材:优质含水率低9%以下的硬木木方,经防虫、防腐等化学处理3、五金件：采用优质五金配件。 | 常规 | 把 | 25 |
| 3 | 班桌 | 1、面材：选用优质木皮贴面，实木封边。防止在温差大的情况下变形及开裂。2、基材：型高密度纤维板材,并经防虫、防潮、防腐等技术处理，强度高不变形；达到国际握钉测试标准。3、油漆，游离二异氰酸酯（TDI、HDI)含量总和≤0.4%，苯含量≤0.3%，挥发性有机化合物（VOC）含量≤670g/L，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和≤30%。4、滑轨要求：抽屉导轨及其组件不应分离。猛关或猛开所有组件或结合处不断裂损坏；用于紧固的组件不应松动；所有零部件不应有影响正常运作的变形或磨损；五金连接件不应松动；所有组件的功能不应损害；抽屉导轨及其组件应能正常工作。金属涂层耐腐蚀等级、产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀、金属镀层腐蚀试符合有关行业检测评价标准。5、五金件：采用优质五金配件。 | 1800\*1000\*760mm | 套 | 4 |
| 4 | 文件柜 | 采用0.6mm及以上优质冷轧钢板，经过酸洗磷化喷塑处理，对开门。钢制锁具,板层上下可调节尺寸:高180\*宽85\*深39cm | 1800\*850\*390mm | 组 | 80 |
| 5 | 保密柜 | 配备电子密码锁或机械密码锁，可设密码位数通常为15位。锁柱采用三向多点设计(天地锁)，确保锁具的稳固性。柜门设计为内置式，防止被撬开。 | 1000\*400\*2000mm | 个 | 2 |
| 6 | 置物架 | 加厚承重碳钢防锈（五层），采用优质冷轧钢板（立柱1.0、横梁0.8mm.层板0.4mm ，单层承重400公斤，经过酸洗磷化喷塑处理 | 1500\*400\*2000mm | 组 | 15 |
| 7 | 茶几 | 1、面材：实木封边。防止在温差大的情况下变形及开裂。2、基材：优质含水率低9%以下的硬木木方及5mm的多层夹板,经防虫、防腐等化学处理；3、油漆，游离二异氰酸酯（TDI、HDI)含量总和≤0.4%，苯含量≤0.3%，挥发性有机化合物（VOC）含量≤670g/L，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和≤30%。4、五金件：采用优质五金配件。 | 1200\*600\*450mm | 张 | 5 |
| 8 | 三座沙发 | 1、面料:生态皮。2、基材:优质含水率低9%以下的硬木木方及5mm的多层夹板,经防虫、防腐等化学处理；3、辅料:采用PU成型发泡高密度海绵,表面有一层保护面,可防氧化,防碎,经过HD测试永不变形。 | 2020\*860\*880mm | 张 | 11 |
| 9 | 单人沙发 | 1、面料:生态皮。2、基材:优质含水率低9%以下的硬木木方及5mm的多层夹板,经防虫、防腐等化学处理；3、辅料:采用PU成型发泡高密度海绵,表面有一层保护面,可防氧化,防碎,经过HD测试永不变形。 | 1020\*860\*880mm | 张 | 10 |
| 10 | 会议室主席台（含桌子和7把座椅） | 一.桌子桌子基材采用实木多层板，板材应符合：外观应无干花、无湿花、无污斑、无表面划痕、无表面压痕、无表面孔隙、无颜色不匹配、无光泽不均、无鼓泡、无鼓包、无分层、无表面波纹二.椅子1、面料:选用优质韩皮,经液态浸色及防潮、防污等工艺处理,皮面更加柔软舒适,光泽持久助性；2、基材:优质含水率低9%以下的硬木木方,经防虫、防腐等化学处理三、五金件：采用优质五金配件。 | 560\*600\*780mm | 套 | 1 |
| 11 | 会议条桌 | 基材：选用E1级环保型高密度纤维板材,并经防虫、防潮、防腐等技术处理，强度高不变形；达到国际握钉测试标准。面材及封边：选用优质木皮贴面，实木封边。防止在温差大的情况下变形及开裂。油漆：硬度3H以上，UV油漆生产线技术五底三面工艺。 五金配件：优质五金连接件。 | 1500\*450\*760mm | 张 | 60 |
| 12 | 会议室椅子 | 1、面料:选用优质生态皮,经液态浸色及防潮、防污等工艺处理,皮面更加柔软舒适,光泽持久助性；2、基材:优质含水率低9%以下的硬木木方,经防虫、防腐等化学处理3.海绵：采用PU成型45#高密度海绵，软硬适中，回弹性能好，抗变形能力强，根椐人体工程学原理设计，坐感舒适。座背垫：采用1.5mm夹板8层垫压成型，坐感舒适，板材承受压力达300KG，经防腐、防虫化学处理。4。五金件：采用优质五金配件，角铁加固。 | 常规 | 把 | 120 |
| 13 | 会议室椅子(弓形椅) | 1、面料：采用拉丁网，经液态浸色及防潮、防污等工艺处理、透气性强；2、海绵：检验依据符合：QB/T1952.1-2012软体家具要求，密度≥60kg/m³，回弹性能≥60，压缩永久变形≤4.0%，采用高密度阻燃一次成型发泡海绵，表面有防腐和防变形保护膜，软硬适中，回弹性好，不变形。3、成品：检验依据符合：QB/T2280-2016办公家具办公椅要求，底脚平稳性≤0.7mm,金属件外观要求：①金属件应进行防锈处理，不应有锈迹未见缺陷合格，②金属件应无端部未封口的管件。管材和冲压件不应有裂缝、脱层，无叠缝、错位、结疤。弯管处弧形圆滑一致，波纹高低不大于0.4mm，冲压件平整未见缺陷合格，③金属件应无裂纹、结疤未见缺陷合格，④焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿未见缺陷合格，⑤焊接件应无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅未见缺陷合格，⑥铆接处应无漏铆、脱铆未见缺陷合格，⑦铆接件应铆接圆滑，无锤印未见缺陷合格  | 总高980mm,宽度590mm,座垫至地面高度45mm,480mm，靠背高度550mm。 | 把 | 30 |
| 14 | 会议桌 | 可坐20人，基材：选用E1级环保型高密度纤维板材,并经防虫、防潮、防腐等技术处理，强度高不变形；达到国际握钉测试标准。面材及封边：选用优质木皮贴面，实木封边。防止在温差大的情况下变形及开裂。油漆：硬度3H以上，UV油漆生产线技术五底三面工艺。 五金配件：优质五金连接件。 | 6000\*1800\*760mm | 套 | 1 |
| 15 | 多功能组合会议桌 | 可坐10人，配置长方形条桌4个（长120\*宽60\*高75cm），扇形桌2个（长110\*宽110\*高75cm）。桌面彩色配置，材质健康环保，基材采用实木多层板，板材应符合：外观应无干花、无湿花、无污斑、无表面划痕、无表面压痕、无表面孔隙、无颜色不匹配、无光泽不均、无鼓泡、无鼓包、无分层、无表面波纹；表面耐划痕测试合格；表面耐磨测试合格；表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐污染腐蚀、表面耐龟裂、表面耐水蒸气，脚垫保护不磨损地板。 | 4800\*1200\*7600mm | 套 | 4 |
| 16 | 靠背椅 | 1、面料：采用拉丁网，经液态浸色及防潮、防污等工艺处理、透气性强；2、海绵：检验依据符合：QB/T1952.1-2012软体家具要求，密度≥60kg/m³，回弹性能≥60，压缩永久变形≤4.0%，采用高密度阻燃一次成型发泡海绵，表面有防腐和防变形保护膜，软硬适中，回弹性好，不变形。3、成品：检验依据符合：QB/T2280-2016办公家具办公椅要求，底脚平稳性≤0.7mm,金属件外观要求：①金属件应进行防锈处理，不应有锈迹未见缺陷合格，②金属件应无端部未封口的管件。管材和冲压件不应有裂缝、脱层，无叠缝、错位、结疤。弯管处弧形圆滑一致，波纹高低不大于0.4mm，冲压件平整未见缺陷合格，③金属件应无裂纹、结疤未见缺陷合格，④焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿未见缺陷合格，⑤焊接件应无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅未见缺陷合格，⑥铆接处应无漏铆、脱铆未见缺陷合格，⑦铆接件应铆接圆滑，无锤印未见缺陷合格  | 常规 | 把 | 100 |
| 17 | 屏风带柜组合办公桌 | 环保E1级加厚环保板材，桌面板厚度至少厚25mm、L型铝合金屏屏风带柜。办公桌能实现2人面对面组合。配置隐藏市桌面线盒，储物柜500\*400\*560密码，配锁。 | 1200\*600\*1100mm | 套 | 70 |
| 18 | 办公椅 | 实木、带靠背、带扶手1、面料:选用优质韩皮,经液态浸色及防潮、防污等工艺处理,皮面更加柔软舒适,光泽持久助性；2、基材:优质含水率低9%以下的硬木木方,经防虫、防腐等化学处理3、五金件：采用优质五金配件。 | 总高度890mm,座垫500\*500mm,扶手至地面高度610mm,座垫至地面高度45mm。 | 把 | 80 |
| 19 | 学生课桌椅 | 桌面、座板、靠背板18mm中纤板、桌椅架30\*60\*1.2mm钢材椭圆管，桌面60\*40cm；座椅座板38\*37cam,靠背板38\*17cm,椅子高度调节36-45cm。桌子带金属网格。材质健康环保,板材应符合：外观应无干花、无湿花、无污斑、无表面划痕、无表面压痕、无表面孔隙、无颜色不匹配、无光泽不均、无鼓泡、无鼓包、无分层、无表面波纹；表面耐划痕测试合格；表面耐磨测试合格；表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐污染腐蚀、表面耐龟裂、表面耐水蒸气，脚垫保护不磨损地板。采用优质五金配件。 | 600\*400\*780mm | 套 | 1500 |
| 20 | 学生午休折叠垫含收纳袋 | 材质健康环保耐磨耐污染腐蚀，无毒。面料为优质细纤维棉麻，具有较好的柔韧度、吸湿性和耐磨性。填充物采用珍珠棉，防静电、抗拉扯。表面耐磨测试合格，产品环保健康质量检测合格。 | 600\*1800\*50mm | 套 | 1500 |
| 21 | 图书架 | 双面6层，层高28mm可调节.1.侧边采用优质1.2MM冷轧钢板经剪切，台板采用1.0mm冷扎钢板冲压，折弯，焊接，装配而成。2.焊接部分采用高标准熔接焊，表面平整光滑；3整体采用绿色环保型粉末静电喷塑，对人体及周围环境不产生危害，无毒、无副作用，使用时无异味。4.坚固耐用，性能优良，安全系数高。 | 2000\*1900\*450mm | 个 | 30 |
| 22 | 窗帘 | O面料：涤纶 O颜色：天蓝色 O克重：1350g O遮光：95%-99.9%O门幅：2.8-3.2双门幅供应执行标准：GB/T17592-200：加厚铝合金罗马杆0：包安装 |  | 米 | 850 |
| 23 | 合计 |  |  |  |  |
| 注：以上产品包括安装，调试，需提供售后服务承诺等。 |  |  |