|  |
| --- |
| **赤水四小厨房设备参数清单** |
| **编号** | **设备名称** | **技术参数** | **单位** | **数量** |
| **A主厨房** |  |  |  |
| A01 | 双层工作台（方腿） | 尺寸：1800\*800\*800，采用201不锈钢板制作而成，不锈钢面板厚1.0mm，底板0.8mm，方管0.8mm台面可切、可砍，符合国家规范及行业标准 ，主支撑架为38\*38mm不锈钢方管，上下层衬面加双全不锈钢加强筋配置38mm不锈钢方调节脚。 | 台 | 6 |
| A02 | 双门蒸饭车(燃气) | 尺寸：1400\*650\*1700，全不锈钢机体，高强度门锁安全可靠，整体发泡保温节能，一次成型内胆，电子打火，熄火保护清洁卫生，操作方便节能省时满足天然气或液化石油气气源的互换， | 台 | 6 |
| A03 | 四层栅格货架 | 尺寸：1200\*500\*1500，采用201不锈钢管制作而成，板厚0.8mm，不锈钢管厚0.8mm，主支撑架为38\*38mm不锈钢方管，副支架管为38\*38mm不锈钢方管，横担支架管为30mm\*15mm不锈钢方管，配置38\*38mm不锈钢方调节脚。 | 台 | 3 |
| A04 | 燃气单头矮汤炉 | 尺寸：700\*700\*600+600，采用优质磨砂不锈钢板，炉台面1.2mm不锈钢板材，炉身及炉背板1.0mm不锈钢板材。炉身骨架40\*40\*3.5角铁。炉通脚50mm加厚无缝不锈钢管。炉通脚内含支承炉身的钢柱以及可以调炉身的高度的不锈钢脚。炉堂内采用高级耐火棉隔热，配节能炉头，配备180W/220V中压鼓风机1台，配熄火保护、电子打火。 | 台 | 2 |
| A05 | 炉拼台 |  尺寸：400\*1100\*800+400 采用201不锈钢板制作而成，不锈钢面板厚1.0mm，侧0.8mm，方管0.8mm，配置高400mm不锈钢后档炉背板及前饰板，主支撑架为38\*38mm不锈钢方管，副支架管为38\*25mm不锈钢方管横通，配置38mm不锈钢方调节脚。 | 台 | 4 |
| A06 | 燃气单头大锅灶 | 尺寸：1100\*1100\*800+400，采用优质磨砂不锈钢板，炉台面1.2mm不锈钢板材，炉身及炉背板1.0mm不锈钢板材。炉身骨架40\*40\*3.5角铁。炉通脚50mm加厚无缝不锈钢管。炉通脚内含支承炉身的钢柱以及可以调炉身的高度的不锈钢脚。炉堂内采用高级耐火棉隔热，配节能炉头，配备250W/220V中压鼓风机1台，配熄火保护、电子打火。 | 台 | 1 |
| A07 | 燃气双头大锅灶 | 尺寸：2200\*1100\*800+400，采用优质磨砂不锈钢板，炉台面1.2mm不锈钢板材，炉身及炉背板1.0mm不锈钢板材。炉身骨架40\*40\*3.5角铁。炉通脚50mm加厚无缝不锈钢管。炉通脚内含支承炉身的钢柱以及可以调炉身的高度的不锈钢脚。炉堂内采用高级耐火棉隔热，配节能炉头，配备180W/220V中压鼓风机2台，配熄火保护、电子打火。 | 台 | 2 |
| A08 | 大单星盆水池 | 尺寸：1000\*700\*800+150，采用201不锈钢板制作而成，面板0.8mm，其它0.8mm，全铜水龙头1只，落水器及拦渣片。星盆尺寸：800\*500\*280mm，配置高100mm防水不锈钢后档板，主支撑架为38mm\*38mm不锈钢方管，副支架管为25\*25mmmm不锈钢方管横通，配置不锈钢调节脚。 | 台 | 4 |
| A09 | 双温六门高身柜 | 尺寸：1800\*700\*1980。产品具有3C认证证书，产品强制性认证试验报告等。配置高能效比的强劲压缩机，内置铜管蒸发器布置，采用全封闭式压缩机，噪音低，耗电小；整体高密度发泡技术，超厚发泡层，保温隔热效果好，能耗低，内箱底板采用圆弧拉升。制冷方式：直冷；采用R-134a无氟环保制冷剂，全新一代微电脑控温系统，防霉抑菌技术，数字控温系统，液晶数字清晰显示温度，可拆卸式门封条，制冷剂134a，冷藏：-0-10ºC，冷冻：-5－18ºC，电压：220V，功率：440W。 | 台 | 1 |
| **B备餐间** |  |  |  |
| B01 | 双温六门高身柜 | 尺寸：1800\*700\*1980。产品具有3C认证证书，产品强制性认证试验报告等。配置高能效比的强劲压缩机，内置铜管蒸发器布置，采用全封闭式压缩机，噪音低，耗电小；整体高密度发泡技术，超厚发泡层，保温隔热效果好，能耗低，内箱底板采用圆弧拉升。制冷方式：直冷；采用R-134a无氟环保制冷剂，全新一代微电脑控温系统，防霉抑菌技术，数字控温系统，液晶数字清晰显示温度，可拆卸式门封条，制冷剂134a，冷藏：-0-10ºC，冷冻：-5－18ºC，电压：220V，功率：440W。 | 台 | 1 |
| B02 | 双层工作台（方腿） | 尺寸：1800\*800\*800。采用201不锈钢板制作而成，不锈钢面板厚1.0mm，底板0.8mm，方管0.8mm，台面可切、可砍，符合国家规范及行业标准。 主支撑架为38\*38mm不锈钢方管，上下层衬面加双全不锈钢加强筋，配置38mm不锈钢方调节脚。 | 台 | 8 |
| **C洗消间** |  |  |  |
| C01 | 四层栅格货架 | 尺寸：1200\*500\*1500。采用201不锈钢管制作而成，板厚0.8mm，不锈钢管厚0.8mm，主支撑架为38\*38mm不锈钢方管，副支架管为38\*38mm不锈钢方管，横担支架管为30mm\*15mm不锈钢方管，配置38\*38mm不锈钢方调节脚。 | 台 | 6 |
| C02 | 双层工作台（方腿） | 尺寸：1000\*660\*800。采用201不锈钢板制作而成，不锈钢面板厚1.0mm，底板0.8mm，方管0.8mm，台面可切、可砍，符合国家规范及行业标准。主支撑架为38\*38mm不锈钢方管，上下层衬面加双全不锈钢加强筋，配置38mm不锈钢方调节脚。 | 台 | 4 |
| C03 | 大单星盆水池 | 尺寸：1000\*700\*800+150。采用201不锈钢板制作而成，面板0.8mm，其它0.8mm，配全铜水龙头1只，落水器及拦渣片。星盆尺寸：800\*500\*280mm，配置高100mm防水不锈钢后档板，主支撑架为38mm\*38mm不锈钢方管，副支架管为25\*25mmmm不锈钢方管横通，配置不锈钢调节脚。 | 台 | 4 |
| C04 | 高温消毒柜 | 尺寸：1170\*520\*1900。不锈钢发泡箱体，电压：220V/50HZ，功率：1800W；红外线加温消毒方式；配无磁加粗餐盘架、碗架、杯架，单层承重约15kg；特大容量，柜内温度持续15分钟维持125℃以上，达国家二星级消毒标准。 | 台 | 8 |
| C05 | 双层工作台（方腿） | 尺寸：1800\*800\*800。采用201不锈钢板制作而成，不锈钢面板厚1.0mm，底板0.8mm，方管0.8mm，台面可切、可砍，符合国家规范及行业标准。主支撑架为38\*38mm不锈钢方管，上下层衬面加双全不锈钢加强筋，配置38mm不锈钢方调节脚。 | 台 | 4 |
| C06 | 自动洗碗机 | 1、功率：整机功率≤ 66 kw（380V/50HZ））. 尺寸规格 ≥ 4100\*860\*2040mm,整机主体采用304#不锈钢，轨道内宽≥600mm,餐具通过高度≥420mm 。2、模块组成：入口+主洗模块+漂洗模块+烘干模块+出口,保障洁净度漂洗模块必须≥750mm3、温度：主法60-65℃，漂洗80-95℃，烘干80-130℃ 4、洗涤量：3000-5400（碟/小时） 7、控制系统电器稳定性高，耐用。8、传送系统配变频控制器，可满足不同餐具自由调整轨道运行速度。 9、所有模块机器门板，采用上下推拉模式，全配备自动伸缩强簧，无需拆门即可清洗机器内部。门板全采用双层隔热、保温、降低噪音和洗碗间环境温度。 10、GB4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求》、GB4706.50-2008《家用和类似用途电器的安全商用电动洗碗机的特殊要求》等规定要求。 11、★洗碗机核心部件：①所投洗碗机通过GB/T 2423.1-2008、GB/T 2024.2-2008标准检测合格。 ②水泵依据GB/T2423.10-2019通进振动试验且合格；变频器、交流接触器、空气开关、发热管均通过检测依据GB/T 2423.17-2008盐雾试验,且检验合格。发热管通过试验周期≥120h试验后,按标准GB/T 6461-2002对试验样品外观保护评级为：10级． 12、★ ①通过GB14934-2016、GB/T4208-2017检测合格。吸合开关防水等级评级为IPX8。 ②依据GB4806.7-2016通过检测，色泽正常、无异臭，脱色试验后植物油、乙醇、浸泡液均为阴性。 | 台 | 1 |
|  | 空气能热水器系统 | 型号：3P2吨。产水量240L/H，高效节能，全自动控温，出水最高温度60℃。配置智能控制系统。主机:功率380V3KW,国标4平方以上铜芯线。尺寸规格2.6\*1.6\*1.3m。水箱：尺寸φ1.6\*1.2m,内胆食品级304不锈钢厚0.07mm，外胆202不锈钢厚0.4mm，中间为50mm高密度聚氨酯发泡层。所有安全管线等辅材达优级。 | 套 | 1 |
| **D加工间** |  |  |  |
| D01 | 移动垃圾桶 | 尺寸：766\*766\*1150，高密度聚乙烯全新料。 | 台 | 4 |
| D02 | 四层栅格货架 | 尺寸：1200\*500\*1500。采用201不锈钢管制作而成，板厚0.8mm，不锈钢管厚0.8mm，主支撑架为38\*38mm不锈钢方管，副支架管为38\*38mm不锈钢方管，横担支架管为30mm\*15mm不锈钢方管，配置38\*38mm不锈钢方调节脚。 | 台 | 4 |
| D03 | 精装多功能切菜机 | 尺寸：1160\*530\*12601.功率≥2.2千瓦50赫兹2.尺寸≥1160\*530\*1260 机器重量155kg 随即配备4个刀盘 3.生产产量300-800千克4.双变频器控制：可切厚片，薄片，丝，条，段，都可以切制。5.开门即停，安全高效。整机采用优质不锈钢材质制作，切丁部位采用优质铝镁合金材质，防止切菜时出黑水污染蔬菜 8.具有食品接触产品国家相关安全认证证书；9.刀片采用含碳量较高的耐腐蚀优质钢材（3Cr13、4Cr13、9Cr18）制造，刀片的前、后刀面磨削表面硬糙度Ra值≥1.25um10.机器铸件应符合SB/T225规定，焊接应符合SB/T226规定，喷漆应符合SB/T228-2007规定13.噪音低于78分贝 | 台 | 1 |
| D04 | 土豆脱皮机 | 1.功率:1.1千瓦，电压380V2.尺寸:590\*600\*9703.料桶容积90升。每次可放置土豆30千克。4.每小时可生产500－600千克5.整体不锈钢材料制作，包括料筒盖，样式新颖、整洁美观；可拆卸式砂板，耐水耐用且更换方便。 6.具有食品接触产品国家相关安全认证证书。符合GB4706.1-2005家用和类似用途电器的安全第一部分通用要求 8.符合GB4706.38-2008家用和类似用途电器的安全商用电动饮食加工机械的特殊要求.  | 台 | 1 |
| D05 | 绞切肉机 | 尺寸：630\*430\*800-绞肉产量：150kg/h-使用电压：220V/50Hz-电机功率：2200W-切片产量：400kg/h-外形尺寸：63\*43\*80cm-整机重量：90kg | 台 | 1 |
| D06 | 双层工作台（方腿） | 尺寸：1800\*800\*800，采用201不锈钢板制作而成，不锈钢面板厚1.0mm，底板0.8mm，方管0.8mm，台面可切、可砍，符合国家规范及行业标准， 主支撑架为38\*38mm不锈钢方管，上下层衬面加双全不锈钢加强筋，配置38mm不锈钢方调节脚 | 台 | 6 |
| D07 | 磨粉磨浆机 | 220V2500W，铜线标准电机，电机转速4000转以上，6刀片配置。不锈钢机身杯体。 | 台 | 1 |
| D08 | 大单星盆水池 | 尺寸：1000\*700\*800+150整体采用SUS304不锈钢制作，台面厚1.2mm；星盆斗厚1.0mm，星盆斗尺寸：1000\*500\*280mm，配置提篮式不锈钢下水器；立柱采用38×38×1.0mm厚不锈钢方管，配不锈钢可调子弹脚；横撑采用38\*25\*1.0mm方管 | 台 | 5 |
| **E仓库** |  |  |  |
| E01 | 双温四门高身柜 | 尺寸：1200\*700\*1980产品具有3C认证证书，产品强制性认证试验报告等。配置高能效比的强劲压缩机，内置铜管蒸发器布置，采用全封闭式压缩机，噪音低，耗电小；整体高密度发泡技术，超厚发泡层，保温隔热效果好，能耗低，内箱底板采用圆弧拉升；保温性能更佳，制冷方式：直冷；采用R-134a无氟环保制冷剂，微电脑控温系统，防霉抑菌技术，数字控温系统，液晶数字清晰显示温度，可拆卸式门封条，制冷剂134a，冷藏：-0-10ºC，冷冻：-5－18ºC，电压：220V，功率：440W | 台 | 2 |
| E02 | 速冻冰柜 | 尺寸：2000\*920\*870- 采用新型R290制冷剂，深冷速冻，高效节能。外观铝合金包边- 左右推拉玻璃门，导滑条设计，玻璃门加锁。- 玻璃采用钢化镀膜特殊工艺，不易凝露，展示效果好- 80mm超厚发泡层，超微孔发泡工艺- 白色预涂钢板内胆，卫生洁争，易于清理。- 温度：-10~-5- 电源：220V/50Hz | 台 | 1 |
| E03 | 四层平板货架 | 尺寸：1200\*500\*1550采用201不锈钢管制作而成，板厚0.8mm不锈钢管厚0.8mm，主支撑架为38\*38mm不锈钢方管，副支架管为38\*38mm不锈钢方管，横担支架管为30mm\*15mm不锈钢方管，配置38\*38mm不锈钢方调节脚 | 台 | 6 |
| E04 | 米面架 | 尺寸：1000\*500\*200整体采用SUS201不锈钢制作，厚度0.8mm；横柱用38×25×0.8mm厚不锈钢；立柱采用38×38×0.8mm厚不锈钢；配置调节脚 | 台 | 6 |
| E05 | 送餐车 | 900\*600\*900,不锈钢板材制作，板厚1.0mm | 台 | 10 |
| E06 | 平板车 | 1000\*600\*900 \*整体采用SUS201不锈钢制作，厚度1.2mm；配四个脚轮 | 台 | 6 |
|  | 排烟设备 |  |  |  |
| 1 | 岛式不锈钢烟罩 | L\*11200\*1200采用优质磨砂不锈钢板制作而成，板厚1.0mm，采用优质隔油网采用0.5mm，全无缝焊接技术，符合国家规范及行业标准，全无缝焊接技术，高工艺标准，产品牢固耐用，具有卫生、美观，耐用等优点。 | 米 | 11.2 |
| 2 | 岛式不锈钢烟罩 | L\*9800\*1500采用优质磨砂不锈钢板制作而成，板厚1.0mm，采用优质隔油网采用0.5mm，全无缝焊接技术，符合国家规范及行业标准，全无缝焊接技术，高工艺标准，产品牢固耐用，具有卫生、美观，耐用等优点。 | 米 | 9.8 |
| 3 | 白铁皮背风管 | 11200\*600 201不锈钢材质制作，板厚1.0mm，按实际现场安装结算 | 米 | 11.2 |
| 4 | 白铁皮背风管 | 9800\*600 201不锈钢材质制作，板厚1.0mm，按实际现场安装结算 | 米 | 9.8 |
| 5 | 低噪音风柜 | 转速：1060r/min，流量：18538-10299m³/h，电压：380v，功率;15kw | 台 | 2 |
| 6 | 白铁皮烟管 | 60米 | 米 | 60 |
| 7 | 油烟净化器 | 16000风量 技术说明： （1）外壳采用热固性纯聚酯粉末静电喷涂工艺，防水设计符合IP54防水设计标准。 （2）二段式短距平板式电场，采用的优质铝合金材质。 （3）电场材质：合金铝板0.8mm。 （4）高压电源，电源系统具有过流过压、短路断路、过载、过温、灭弧等自动保护装置。 （5）净化效率达93%以上；电源:220V 静电电压：12KV DC/-7KV DC 1、在60℃±2℃高温环境中，运行500h无故障。2、电源频率10-55HZ,双振幅1.5mm，扫频次数10次，每一轴线振动时间45min，不出现零部件松动和损坏。电源峰值加速度150m/s2,脉冲持续时间11ms，半正玄波，每一轴线冲击次数为3次。3、油烟净化器额定风量下油烟净化率≥95%。4、计数效率和空气质量标准（1）油烟净化设备的臭氧浓度增加量不大于0.01mg/m3；（2）计数效率：（0.3-1.0）μm：94%、（1.0-3.0）μm：96%、（3.1-10.0）μm：98%；（3）绝缘电阻：2000MΩ；电气强度：无击穿；泄漏电流：0.155mA；接地电阻：0.082 （4）油烟净化器净化后检测的环境空气污染物限量指标符合国家相关规定。 | 台 | 1 |
| 8 | 风机、净化器支架 | 优质角铁制作，现场制作 | 套 | 4 |
| 9 | 风机软接 | 优质帆布制作，现场制作 | 个 | 6 |
| 10 | 电箱 | 电气元件，缺相、过载、过流、漏电保护功能，通电及起动显示。 | 台 | 2 |
| 11 | 风机、净化器变头 | 与风机、净化器匹配，201不锈钢材质制作，板厚1.0mm，按实际现场安装结算 | 个 | 8 |
| 12 | 弯头 | 201不锈钢材质制作，板厚1.0mm，按实际现场安装结算 | 个 | 12 |
| 13 | 接油盘 | 不锈钢板制作，板厚0.8mm | 套 | 4 |
| 14 | 炉背板 | L\*1000，201不锈钢板制作，板厚1.0mm | 米 | 13 |
|  | 厨房用品 |  |  |  |
| 1 | 筷子 | 长度24cm,天然竹制，耐高温，防酸碱、防腐防锈。 | 双 | 1500 |
| 2 | 电子计价台秤 | 不锈钢外壳，台面尺寸500\*600mm,0.8"LED显示屏，最大称量300kg | 台 | 2  |
| 3 | 刨皮刀 | 常规 | 个 | 10  |
| 4 | 铁木砧板 | 直径48cm厚10cm,食品接触级PE塑料材质，无气味，白色。边侧配不锈钢提手。 | 块 | 20  |
| 5 | 食品留样柜 | 40.5\*44\*55.2cm，双层中空隔热玻璃材质，22V85W,容量45L,温度范围0—10℃，直冷制冷，五档控温，层架3层可调节，配置双人双锁。 | 台 | 1  |
| 6 | 食品保鲜盒 | PC材质 24.5\*18.5\*11.5cm  | 个 | 20  |
| 7 | 留样盒 | PC材质 14.5\*9.5\*6cm | 个 | 20  |
| 8 | 加厚物斗 | 厚度0.5MM 680g ±5% | 个 | 20  |
| 9 | 钢味盅（装盐等） | 优质不锈钢 20cm | 个 | 20  |
| 10 | 钢味盅 | 优质不锈钢 18cm | 个 | 20  |
| 11 | 调味勺 | 不锈钢材质，长25.7cm,宽2.7cm,重36g。边缘打磨光滑，镜面抛光。 | 把 | 60  |
| 12 | 长柄水勺 | 加厚不锈钢材质，口径17.7cm，高10cm,柄长42.5cm，无缝焊接，镜面抛光。 | 把 | 10  |
| 13 | 周转箱(蓝色) | 蓝色,2930G，食品级PE材料、安全卫生、不易破碎和退色、中间镂空设计保持空气流通、保持食物新鲜、箱体底部特殊设计、保证箱体承重能力、使周转箱更加耐磨、延长使用年限 | 个 | 20  |
| 14 | 周转箩(蓝色) | 蓝色,2250G，食品级PE材料、安全卫生、不易破碎和退色、中间镂空设计保持空气流通、保持食物新鲜、箱体底部特殊设计、保证箱体承重能力、使周转箱更加耐磨、延长使用年限 | 个 | 20  |
| 15 | 周转箩(蓝色) | 蓝色,1380G，食品级PE材料、安全卫生、不易破碎和退色、中间镂空设计保持空气流通、保持食物新鲜、箱体底部特殊设计、保证箱体承重能力、使周转箱更加耐磨、延长使用年限 | 个 | 20  |
| 16 | 方筛(白色) | 525\*395\*165mm,食品级PE材料、安全卫生、不易破碎和退色、中间镂空设计保持空气流通、保持食物新鲜、箱体底部特殊设计、保证箱体承重能力、使周转箱更加耐磨、延长使用年限 | 个 | 20  |
| 17 | 快餐盘 | 304不锈钢材质35.2\*26.8\*3cm，五格带筷槽勺快餐盘 | 个 | 1600 |
| 18 | 就餐桌椅 | 整体规格196\*58\*76cm，餐桌椅连体组合8人坐,桌面304不锈钢0.6mm#,凳面Φ30#304不锈钢，主架50\*50\*1.0mm#201不锈钢。 | 张 | 90 |
| 19 | 保温分餐台 | 机身加厚不锈钢，180\*67\*80cm，220V50HZ-60HZ,2500W,304不锈钢加热管，保温范围30-80℃，分5格搭配不锈钢带盖托料盘53\*32.5\*15cm，托盘翻边设计不伤手。 | 台 | 5 |
| 20 | 汤碗 | 304材质，双层防烫,口径11.5cm | 个 | 1500 |
| 21 | 侧轮垃圾桶 | 尺寸：600\*600\*850，高密度聚乙烯全新料，桶身牢固耐用。 | 个 | 4  |
| 22 | 不锈钢刨 | 不锈钢 | 把 | 10  |
| 23 | 布围裙 | 常规 | 条 | 15  |
| 24 | 布袖套 | 常规 | 对 | 20  |
| 25 | 锻打片刀 | 不锈钢材质，总长31cm,宽9.5cm,厚度2.3mm,刀刃长18.9cm,手柄采用人体工程学设计、刀背圆弧形打磨，刀刃硬度为±56度、刀面平整。 | 把 | 20  |
| 26 | 斩骨刀 | 400不锈钢材质，手柄为PP+TPR材质，刀刃为420不锈钢材质，刃长18cm，总长29cm,刀尖角度60度以上。 | 把 | 20  |
| 27 | 精制油石(磨刀石) | 200\*50\*25mm | 块 | 5  |
| 28 | 厨房多用剪（鸡骨剪） | 优质不锈钢材质。 | 把 | 20  |
| 29 | 不锈钢炒菜勺 | 不锈钢+实木材质，锅铲口径14cm,木柄14cm，厚度1.2mm,总长55cm。 | 把 | 20  |
| 30 | 大锅铲 | 不锈钢材质，一体刚加固柄，长度56cm,铲面厚度1.2mm，铲口宽13cm。 | 把 | 10  |
| 31 | 长柄锅铲 | 不锈钢一体材质，长度52cm，铲面厚度1.2mm，铲口宽12cm. | 把 | 10  |
| 32 | 不锈钢炸沥水勺 | 不锈钢+实木材质，口径30cm,线径0.7MM，总长53cm. | 把 | 15  |
| 33 | 不锈钢漏勺 | 不锈钢材质，直径20cm,柄长22.5cm,孔径3.0mm，厚度1.5mm。 | 把 | 15  |
| 34 | 棉质耐热手套 | 100%棉、耐热温度:93℃ | 付 | 20  |
| 35 | 10寸鼓型油盆 | 10L。表面通过镜面、砂面、电解等抛光光洁，易清洗、不沾污垢，安全环保、卫生精制.坚韧、耐热、耐腐蚀。 | 只 | 20  |
| 36 | 不锈钢汤桶 | 304不锈钢，加厚2.0，直径35高35cm带盖。表面通过镜面、砂面、电解等抛光光洁，易清洗、不沾污垢，安全环保、卫生精制.坚韧、耐热、耐腐蚀，安全双保险盖底加挂钩，铆钉加焊接。 | 个 | 20  |
| 37 | 不锈钢汤桶 | 304不锈钢，加厚2.0，直径35高40cm带盖。表面通过镜面、砂面、电解等抛光光洁，易清洗、不沾污垢，安全环保、卫生精制.坚韧、耐热、耐腐蚀，安全双保险盖底加挂钩，铆钉加焊接。 | 个 | 15  |
| 38 | 不锈钢汤桶 | 304不锈钢，加厚2.0，直径35高60cm带盖。表面通过镜面、砂面、电解等抛光光洁，易清洗、不沾污垢，安全环保、卫生精制.坚韧、耐热、耐腐蚀，安全双保险盖底加挂钩，铆钉加焊接。 | 个 | 10  |
| 39 | 不锈钢斗盆 | 70cm斗盆，304不锈钢材质加厚2.0。表面通过镜面、砂面、电解等抛光光洁，易清洗、不沾污垢，安全环保、卫生精制.坚韧、耐热、耐腐蚀， | 个 | 30  |
| 40 | 不锈钢斗盆 | 80cm斗盆，304不锈钢材质加厚2.0。表面通过镜面、砂面、电解等抛光光洁，易清洗、不沾污垢，安全环保、卫生精制.坚韧、耐热、耐腐蚀， | 个 | 20  |
| 41 | 壁挂式紫外线消毒灯 | 尺寸：490\*245\*55mm,220V30W双灯管，短波紫外线蓝光，材质：金属+ABS阻燃塑料，耐用、扛摔，防护网金属材质制作，透光好，不变形。灯身配置不锈钢挂链。 | 盏 | 20  |
| 42 | 壁挂粘捕式灭蝇灯 | 尺寸：380\*205\*167mm。ABS外壳，220V16W灯管2支。 | 盏 | 21  |
| 43 | 钢丝球 | 食品级304钢丝，不生锈、不掉渣，耐磨不断丝。 | 个 | 50  |
| 44 | 锅刷 | 竹制，长度25cm. | 把 | 20  |
| **食堂办公室** |  |  |  |
| 1 | 空调（大3匹） | 制冷量≧7200W、 制热量≧8000W，制冷功率2350W、室外机噪音≧51dB，电辅加热功率2100W，适用面积35㎡-50㎡，额定冷功率制≧2000W,额定制热功率约为≧2700W。一级效能，循环风量。为保证产品质量和售后服务质量，须提供原厂针对本项目的参数确认函、售后服务承诺函原件 | 台 | 2 |
| 2 | 空调（1.75匹） | 制冷量4500W、制热量5500W，额定制冷功率≧1000W，额定制热功率≧1300W，室外机噪音52dB，适用面16㎡-20㎡，一级效能，循环风量。为保证产品质量和售后服务质量，须提供原厂针对本项目的参数确认函、售后服务承诺函原件 | 台 | 2 |
| 3 | 办公桌 | 尺寸：120\*60\*76cm1、面材：优质木皮贴面，桃木色，实木封边。防止在温差大的情况下变形及开裂。2、基材：高密度纤维板材,并经防虫、防潮、防腐等技术处理，强度高不变形；达到国际握钉测试标准。3、油漆，游离二异氰酸酯（TDI、HDI)含量总和≤0.4%，苯含量≤0.3%，挥发性有机化合物（VOC）含量≤670g/L，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和≤30%。 | 张 | 2  |
| 4 | 文件柜 | 采用1.4mm优质冷轧钢板，经过酸洗磷化喷塑处理，对开门。钢制锁具,板层上下可调节尺寸:高180\*宽85\*深39cm | 个 | 4  |
| 5 | 办公电脑 | 1.CPU：≥Intel® 处理器 I5-144002.芯片组：≥Intel® B760系列芯片组100%全固态电容主板，具备有效的散热模块；3.内存：16G DDR5 ，2个内存插槽，最高支持64G4.硬盘：512G SSD高速硬盘，最高支持4TB HDD扩展 5.显卡:集成显卡6.USB接口要求：不低于8个USB接口，前置不低于2个USB 3.2 Gen 17.扩展： ≥1个PCIe® 4.0，2 个 PCIe® 3.0，3 x M.2 接口，2 x SATA III接口8.机箱电源：220W电源，立式机箱，≥15L 9.声卡： 7.1声道10. 显示器：≥23.8英寸高清显示器带VGA+HDMI接口;分辨率≥1920\*1080；屏幕亮度250cd/m2；支持VGA≥1，HDMI≥1；可视角度178°；为保证兼容性，显示器与主机保持同一品牌。 为保证产品质量和售后服务质量，须提供原厂针对本项目的参数确认函、售后服务承诺函原件 | 台 | 2  |
|  备注：1.为保证产品质量和售后服务质量，须提供原厂针对本产品的参数确认函、售后服务承诺函原件。2.以上报价含生产、运输、设备安装、调试、培训等所产生的费用，含发票。3.设备的用水、用电由甲方引至设备摆放处预留。4.所有设备的水、电接驳由供货商根据甲方预留的接口进行接驳安装等。 |