#### 赤水市实验（城西）幼儿园物资采购项目清单

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **设备名称** | **技术参数** | **数量** | **单位** |
| 1 | 笔记本电脑 | 1.处理器:>15-13420H  2.内存≥16G DDR5 5200MHz内存，支持两个内存插槽。  3.内存≥512G M.2 PCIe NVME SSD 固态硬盘  4.屏幕：15.6" IPS FHD防眩光宽屏LED液晶显示屏，分辨率1920\*1080，亮度300nits，支持180度开合；  5.网卡：802.11 AX 2x2无线网卡（支持WIFI6协议），支持蓝牙5.2功能  6.摄像头：720P高清摄像头，支持物理防窥  7.接口：不少于3个 USB接口（含1个全功能type-c接口）HDMI接口、耳麦二合一接口  8.内置：45WHr以上锂电，原厂65W TYPE-C电源适配器  9：重量：≤1.61 KG，厚度≤18.3mm  10：原厂提供一年保修及上门服务，当日下午4点前报修，下一自然日24点前修复，若没有完成修复，则免费赠送延迟日数对应的月度延保服务；在三年维保时间内，承诺将提供1次免费的尝试性故障硬盘（单盘）数据拯救服务，若未恢复则不计次数；  资产处置服务：  设备出厂6年内客户可通过400要求原厂免费提供该机器的环保处置服务，并提供《资产环保处置证明》。 | 2 | 台 |
| 2 | 彩复打印一体机 | 打印机尺寸：403\*369\*166mm；  打印速度：黑白13ipm，彩色6.8ipm；  最大打印幅面：A4；  基本功能：单功能打印，自动双面打印；  接口类型：USB；  网络打印：支持无线/有线网络打印；  支持无边距打印，前后双向进纸。 | 13 | 台 |
| 3 | 过塑机 | 1.产品规格：500\*200\*110mm； 2.过塑速度：660mm/min； 3.电源：220~240V50Hz； 4.净重7.5kg； 5.过塑宽度：330mm(A3)； 6.胶膜厚度40~200mic； 7.塑封总厚度：1mm； 8.功率：600W； 9.预热时间：3~5min | 9 | 台 |
| 4 | 一体机 | 一．整机要求：  1.整机采用全金属外壳设计，整机外观无危险锐利边缘及危险锐利尖端，转角及边框部位都经倒圆或者倒角处理，为防止儿童磕碰受伤，整机转角处采用内置硅胶防撞条设计，保护儿童安全。  2.显示：整机屏幕采用：≥65英寸超高清LED 液晶显示屏，屏幕分辨率不低于3840\*2160；显示比例16:9；支持UHD高清点对点显示；屏幕显示灰度分辨等级达到256灰阶及以上；整机玻璃厚度不超过4mm,表面书写硬度≥9H，具备防眩光效果。  3.为保护师生视力健康，整机支持纸质护眼模式，可以在PC通道任意画面任意软件所有显示内容下实现画面纹理的调整，支持纸质纹理：素描纸、牛皮纸、宣纸、水彩纸、水纹纸。（需提供国家级检测检验机构出具的检测报告原件扫描件加盖生产厂家公章）  4.整机视网膜蓝光危害（蓝光加权辐射亮度LB）满足IEC TR 62778:2014蓝光危害RG0级别。（需提供国家级检测检验机构出具的检测报告原件扫描件加盖生产厂家公章）  5.整机内置2.1声道扬声器，背朝向低音≥20W，前朝向中高音≥2\*10W，额定总功率≥40W。（需提供国家级检测检验机构出具的检测报告原件扫描件加盖生产厂家公章）  6.WIFI及蓝牙：整机内置无线传输模块，PC模块无任何外接或转接天线,网卡，即可实现Wi-Fi无线上网连接，AP无线热点发射；WIFI支持版本Wi-Fi6，满足IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax标准2.4G/5G频段；整机支持蓝牙 Bluetooth5.2标准。（需提供国家级检测检验机构出具的检测报告原件扫描件加盖生产厂家公章）  7.具备智能电子产品一键式自主融合：  1）长按该按键可同时开启/关闭整机系统和内置电脑；  2）短按该按键，可以实现节能熄屏/唤醒屏幕；  3）整机开机过程中，长按按键10s，可以进入BIOS还原模式，实现一键还原功能；  8.整机采用内置非独立摄像头设计，像素≥1300W，支持拍摄4K视频，视场角≥120°。  9.整机配套相机软件，可以实现拍照和录像功能；拍照支持延时拍摄，可以设置3s,5s延时期限；幼教专用相机拍照及录像的开始、保存、重拍、取消等操作均支持智能语音操控，快速记录课堂瞬间和活动视频。  10.快捷桌面具备如下功能：  提供快捷桌面，用户可以快捷进入白板，相机，文件管理及更多应用；返回windows桌面：提供快捷返回windows界面功能；主页可以实时显示时间及网络链接情况；桌面支持最大化与最小化切换，打开应用后，桌面自动进入最小化，不影响应用正常使用，同时支持随意拖拽；支持自定义设备名称：教师可以自定义编辑主页名称；提供更多应用功能列表，用户可以快速定位应用；同时支持用户管理应用，教师可以根据教学需要增加需要的应用，以及删除不需要的应用；自动更新检测,系统自动监测是否当前为最新版本，若不在最新版本，可进行一键更新；设置功能：用户可快捷调节亮度及音量，可以快捷进入网络设置及链接；  11.整机采用红外触控技术，可支持≥30点触控，支持多人同时操作书，触摸响应时间≤10ms，支持手指和笔触摸书写。（需提供国家级检测检验机构出具的检测报告原件扫描件加盖生产厂家公章）  12.AI语音：整机内置AI语音操控模块，唤醒词激活后可通过语音控制整机快速开关白板软件、幼儿相机、幼教软件，屏幕亮度、待机及待机唤醒、关机。语义词库支持离线使用，语义词库支持离线使用，在无网络环境下依然可进行语音交互。 （需提供国家级检测检验机构出具的检测报告原件扫描件加盖生产厂家公章）  13.图像模式：具备标准、节能、多媒体、智能模式；在智能模式下，整机可以根据显示内容自动调节，此模式可以进行开关。  14.整机内置NFC读卡模块，整机支持识别带NFC芯片的资源卡片，当资源卡片贴合整机NFC读卡区域，可以实现与整机内置资源进行交互。  15.整机具备前置Type-C接口，通过Type-C接口实现音视频输入，外接电脑设备经双头Type-C线连接至整机，即可把外接电脑设备画面投到整机上，同时在整机上操作画面，可实现触摸电脑的操作，无需再连接触控USB线。  16.电脑模块配置：搭载酷睿系列i5CPU，内存：8GB DDR4笔记本内存或以上配置。硬盘采用256GB或以上SSD固态硬盘；采用抽拉内置式模块化电脑，抽拉内置式，PC模块可插入整机，可实现无单独接线的插拔；具有独立非外扩展的视频输出接口：≥1路HDMI ；具有独立非外扩展的电脑USB接口：电脑上至少具备3个USB3.0 TypeA接口。  整机内置备授课软件：  采用备授课一体化框架设计，教师可根据教学场景自由切换备课模式与触控交互教学模式。  支持课件云同步，课件上的所有修改、操作均可自动同步至云端，无需  单独保存上传，确保多终端调用同个课件均为最新版本，只需联网登录备授课软件即可获取课件。  图片处理功能，无需借助专业图片处理软件即可对课件内的图片进行快速抠图，图片主体处理后边缘无明显毛边，且处理后的图片可直接上传至教师云空间供后续复用。  可一键为课件文本、图片、形状等对象添加蒙层将其隐藏，授课模式下可擦除蒙层展现隐藏内容，丰富课件互动展示效果。  汉字教学工具：具备汉字生字卡，直观展示汉字部首、笔画数量，笔画书写支持分步展示和连续展示，支持汉字朗读。  专用美术画板工具：提供铅笔、毛笔、油画笔等笔触，具备符合绘画调色教学需求的模拟调色盘，可选择不同颜色混合调色。  立体几何工具：可自由绘制长方体、立方体、圆柱体、圆锥等立体几何图形。任意调节几何体的大小尺寸，支持几何图形按比例放大缩小和通过单独调整长宽高（半径/高）改变几何体大小。几何体支持平面展开，预置长方体、立方体“141、132、222、33”型展开方式，展开后可对涂色面进行查看，有助于学生的空间想象。  英汉字典：支持输入英文字母、单词，单词可生成包含释义、近义词并支持英语朗读。  地理工具：提供三维立体星球模型，内含太阳系全览模型、行星模型、卫星模型，支持360°自由旋转、缩放。太阳系全览模型、行星、卫星使用模型嵌套设计，无需切换界面，可从太阳系逐层定位至卫星；  提供丰富的地理教学图集，可查看行星的详细数据信息和内部结构信息（地壳、地幔、外核、内核等），支持地球模型直接进行平面/立体转换，清晰展现地球表面的六大板块、降水分布、气温分布、气候分布、人口分布、表层洋流、陆地自然带、海平面等压线等内容。  互动分类游戏：支持创建互动分类游戏；不少于10种游戏模板，可轻松生成互动分类游戏，提升课堂趣味性。  内置幼儿教学资源：  系统资源严格依据《3-6岁儿童学习与发展指南》与《幼儿园指导纲要》编制而成，资源内容涵盖健康、语言、社会、科学、艺术等五个领域。  系统主要分为资源和应用两大特色教学功能：  资源包括：儿童普通读物动画和视频列表（300个及以上）和动画视频资源列表（2600个及以上），须提供资源列表。  应用包括：“主题课程、特色课堂、电子白板、工具”等。  系统提供相对成体系的课程，不仅仅是课件，老师授课一键调用资源及其方便简单。  系统提供：主题绘本，礼仪与安全，国学经典，幼儿才艺，剑桥主题英语，剑桥互动英语，经典童话故事，行为习惯故事，多元主题活动，潜能互动课程，手指操，蒙氏快乐阅读12类五大领域教育资源。  幼教系统包含2900条以上1080P高清视频和高清动画资源。  助手软件  提供符合幼教风格的快捷桌面，用户可以快捷进入白板，相机，文件管理及更多应用；  桌面支持最大化与最小化切换，打开应用后，桌面自动进入最小化，不影响应用正常使用，同时支持随意拖拽；  支持自定义设备名称：教师可以自定义编辑主页名称，如“XX幼儿园小一班”；  主页可以实时显示时间及网络链接情况；  提供更多应用功能列表，用户可以快速定位应用；同时支持用户管理应用，教师可以根据教学需要增加需要的应用，以及删除不需要的应用；  返回windows桌面：提供快捷返回windows界面功能；  自动更新检测：系统自动监测是否当前为最新版本，若不在最新版本，可进行一键更新；  设置功能：用户可快捷调节亮度及音量，可以快捷进入网络设置及链接；  服务要求：  要求设备不低于原厂三年质保；提供厂家证明资料；  提供设备使用培训，由厂商入校培训；  带移动支架。 | 9 | 台 |
| 5 | 台式电脑 | 1.处理器：不低于Intel酷睿13代i7处理器  2.内存：≥16GB DDR5 5200MHz 内存 。  3.硬盘：≥512GB M.2 NVME SSD；  4.显卡：集成显卡  5.存储扩展：不少于2个M.2 SSD槽位，1个HDD硬盘位，支持后续扩展存储  6.有线网卡：集成千兆RJ45口  7.扩展槽：1个PCI-E\*16、1个PCI-E\*1 槽位  8.接口：不少于9个USB接口，其中1个USB-C、6个USB3.2 、前置不少于4个USB3.2  9.USB安全：智能USB数据保护可在BIOS中设置仅识别USB键盘、鼠标，无法识别USB存储设备，有效防止数据泄露。而且每个USB端口在BIOS有单独控制开关，  10.电源：≥180W 90%能效电源  11.机箱：不大于9L  12.显示器：与主机同品牌23.8英寸液晶显示器，分辨率1920\*1080  13.服务：原厂3年上门服务，当日下午4点前报修，下一自然日24点前修复，若没有完成修复，则免费赠送延迟日数对应的月度延保服务；在三年维保时间内，承诺将提供1次免费的尝试性故障硬盘（单盘）数据拯救服务，若未恢复则不计次数；  资产处置服务：  设备出厂6年内客户可通过400要求原厂免费提供该机器的环保处置服务，并提供《资产环保处置证明》。 | 17 | 台 |
| 6 | 大型彩色复印机（双面复印） | 1、A3幅面，双面打印/彩色复印/彩色扫描；标配双面输稿器； 2、黑彩同速，A4幅面26张/分钟，扫描速度最大60面/分钟；内存：5GB +320硬盘 3、USB 2.0，10Base-T/100Base-TX/1000Base-T； 4、7英寸彩色液晶触摸屏； 5、标配落地式双纸盒1200张 6、分辨率：600X600dpi，最大9600X600dpi； 7、打印语言：PCL 6仿真，PostScript 3仿真； 8、连续复印：最9999 份； 9、扫描方式：推扫描（通过操作面板），拉扫描（通过支持TWAIN 应用程序）；U盘扫描； 10、扫描到终端：扫描到E-mail/ 桌面/FTP 服务器/ 网络文件夹（SMB） | 1 | 台 |
| 7 | 空调（大3P） | 大3P柜机  制冷量：7290W  制冷功率：2040W  制热量：9800W  制热功率：2860W  全年能源消耗效率APF：4.19  能效等级：2级  室内机噪音DB（A）：26-42-46  循环风量（m³/h）：1300 | 49 | 台 |
| 8 | 空调（1.5P） | 1.5P  能效等级：1级  额定制冷量：3510W  制冷功率：845W  额定制热量：5010W  制热功率：1240W  能效比：5.3  循环风量：720m³/h  室内机噪音：18－35－41  室内机尺寸：878\*304\*208MM  室外机尺寸：765\*555\*303MM | 10 | 台 |
| 9 | 紫外消毒灯 | 医用级无臭氧消毒灯，1.2米，单管40W。 | 60 | 套 |
| 10 | 洗衣机 | 洗涤容量：10公斤  规格：930\*565\*550MM  支持0－9小时预约  健康除螨洗  扛菌波轮滤网  支持一键智洗  镀锌金属箱体 | 10 | 台 |
| 11 | 电热水器 | 额定升数：80L  加热功率：2100W  热水输出率：70%  能效等级：二级  额定频率：50HZ  额定电压：220V  设置温度范围：30－75℃  产品尺寸：818\*450\*450MM | 12 | 台 |
| 12 | 明厨亮灶设备 | 尺寸：43英寸  分辨率：3840\*2160  产品尺寸：957\*214\*610MM  产品重量：5.7KG  运行内存：2GB  存储内存：32GB  USB扩展储存：2TB  整机功率：100W  HDMI2.0接口\*2  USB接口2.0\*2  RF输入  内置WIFI | 1 | 套 |
| 13 | 壁扇（大） | 型号：750mm（塑钢叶） 电压：220V 功率：260W 转速：1400r/min 电源线：3M 尺寸：780\*800mm | 6 | 台 |
| 14 | 壁扇（小） | 壁挂循环扇  额定功率：45W  额定电压：220V  额定频率：50HZ  操控方式：遥控  摇头方式：上下、左右  尺寸：310\*390\*380MM | 63 | 把 |
| 15 | 蒸汽加热毛巾消毒柜 | 蒸汽加热款  容量：48L，三层 | 24 | 台 |
| 16 | 茶吧机 | 1.额定电压：220V 2.额定功率：420W 3.制热能力：>90℃，冷功能 4.产品尺寸：310\*305\*920mm 5.净重：8.7kg | 4 | 台 |
| 17 | 蒸饭器 | 1、规格:24盘； 2、蒸饭量:最大量120KG； 3、可供人数:约500人(3.5两/人) 4、蒸饭时间:40分钟； 5、电压：380V/12KW\*2组； 6、电气两用蒸柜； | 2 | 台 |
| 18 | 天然气灶台 | 1、尺寸:1050\*1100\*800MM; 2、材质：面板采用优质不锈钢板，面厚1.2mm。加强加厚支撑架，一体成形铸铁炉膛，铺设耐火砖，电子打火，燃烧充分，耐高温不生锈，，安全可靠。 | 1 | 个 |
| 19 | 抽油烟机（带净化系统） | 排风一体机，需现场勘察，尺寸根据现场确定（功率3500W风机） | 1 | 套 |
| 20 | 商用饮水机 | 出水方式：六开  产品尺寸：1605\*420\*1530MM  电压功率：380V/6KW  内胆容量：35L  产水量：开水60L/H  过滤系统：五级超滤 | 2 | 个 |
| 21 | 商用燃气热水器 | 小容积式燃气热水器：额定热负荷100kW，每小时最大耗气量10m³/h；  保温水箱：1吨，8cm厚保温水箱；  循环水泵：电压220v,功率750W，流量6.6m³/h,扬程32米，口径DN25；  增压水泵：功率750W，扬程39米，进口DN32,出口DN25，调压范围1.5-3.9公斤；  温控电箱：2个温控；  电磁阀：口件DN40；  软水器：每小时处理2m³水；  人工及其他辅材料：一批 | 1 | 台 |
| 22 | 蔬菜切丝、切片，切丁机（不锈钢） | 可切丝、切片、切丁、一机多用，高速电机，自带履带保护功能，切片厚度 3mm-5mm，切片厚度 3mm-5mm。电压：220V，功率：1.5KW。 | 1 | 台 |
| 23 | 双速双动和面机 | 1.30型 2.容积：48L；一次合面量：3-18KG 3.电压：220V，功率：2KW； 机型特点： 1.变频器替代了机械齿轮换速，减少故障率。 2.超低噪音。 3.造型新颖美观。 4.本机低速部分（料筒运转）采用了链条传动，克服了使用三角带，易打滑、易磨损及需要经常调整更换的缺点。 5.掀盖停机，使用更安全。 | 1 | 台 |
| 24 | 绞肉机（不锈钢可拆卸） | 生产能力：400KG/H  额定电压：220V  默认刀距：3.5MM+5MM  电机功率：2.2KW电机  机器重量：约70KG  机身尺寸：58\*42\*77.5CM  绞肉入口：直径10.5CM  绞肉出口：直径9.5CM  螺帽、铰刀、绞龙、孔板均为不锈钢 | 1 | 台 |
| 25 | 档案柜 | 尺寸：1800\*850\*390mm 厚度：1.35mm 材质：冷轧钢板 裸板厚度：0.3mm | 10 | 个 |
| 26 | 档案柜 | 尺寸：1800\*850\*390mm 厚度：0.7mm 材质：冷轧钢板 裸板厚度：0.35mm 可调层板：4块 | 10 | 个 |
| 27 | 更衣柜 | 尺寸：1800\*900\*420mm 厚度：1.35mm 材质：冷轧钢板 裸板厚度：0.3mm | 2 | 个 |
| 28 | 办公桌椅组合 | 桌子： 桌面采用1.6cm加厚实木颗粒板，桌腿采用2.5x4.5cm加厚钢管，成品管壁厚度高达0.8mm，配备1200mm加长侧柜，侧柜宽度300mm，高度700mm桌面长度1200mm，宽度600mm，高度750mm。 椅子： 座面宽度600mm，靠背高度500mm，总高900-980mm；座面到地面高度450-530mm；采用人体工学网背，工学升级护腰，工学扶手，带有安全升降气杆，坐垫采用高弹坐垫，耐磨滑轮。 | 9 | 张 |
| 29 | 六格大弧度柜实木 | 规格为100\*30\*80，采用双aa1.7橡胶木材质，整体采用整装款式，采用传统榫卯结构和现代工艺结合，指接无缝，材质密度好,木纹清晰，所有板边倒圆角、圆边，板面光滑，无毛刺；外表面和内表面以及手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐，踢脚线采用圆弧踢脚线。油漆：双面均衡涂饰隐孔亚光环保UV漆，涂层采用三底两面环保无毒无害，台面漆膜理化性能达到国标要求全部技术指标符合标准。 | 18 | 个 |
| 30 | 小转角柜实木 | 规格为30\*30\*80，采用双aa1.7橡胶木材质，整体采用整装款式，采用传统榫卯结构和现代工艺结合，指接无缝，材质密度好,木纹清晰，所有板边倒圆角、圆边，板面光滑，无毛刺；外表面和内表面以及手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐，踢脚线采用圆弧踢脚线。油漆：双面均衡涂饰隐孔亚光环保UV漆，涂层采用三底两面环保无毒无害，台面漆膜理化性能达到国标要求全部技术指标符合标准。 | 18 | 个 |
| 31 | 三格有背板玩具柜实木 | 规格为120\*30\*80cm，采用双aa1.7橡胶木材质，整体采用整装款式，采用传统榫卯结构和现代工艺结合，指接无缝，材质密度好,木纹清晰，所有板边倒圆角、圆边，板面光滑，无毛刺；外表面和内表面以及手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。油漆：双面均衡涂饰隐孔亚光环保UV漆，涂层采用三底两面环保无毒无害，台面漆膜理化性能达到国标要求全部技术指标符合标准。  提供国家认可的检验机构出具的GB6675-2014 国标检测报告并加盖生产厂家鲜章（检测报告必须包括以下检测项目且合格）:  1.GB6675.1-2014 玩具安全第 1部分：基本规范；  2.GB6675.2-2014 玩具安全第 2部分：机械与物理性能；  3.GB6675.3-2014 玩具安全第3部分：易燃性能；  4.GB6675.4-2014 玩具安全第4部分：特定元素的迁移； | 45 | 个 |
| 32 | 三格无背板玩具柜实木 | 规格为120\*30\*80cm，采用双aa1.7橡胶木材质，整体采用整装款式，采用传统榫卯结构和现代工艺结合，指接无缝，材质密度好,木纹清晰，所有板边倒圆角、圆边，板面光滑，无毛刺；外表面和内表面以及手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。油漆：双面均衡涂饰隐孔亚光环保UV漆，涂层采用三底两面环保无毒无害，台面漆膜理化性能达到国标要求全部技术指标符合标准。 | 36 | 张 |
| 33 | 移动美工柜实木 | 规格为60\*50\*85cm，采用双aa1.7橡胶木材质，整体采用整装款式，采用传统榫卯结构和现代工艺结合，指接无缝，材质密度好,木纹清晰，所有板边倒圆角、圆边，板面光滑，无毛刺；外表面和内表面以及手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐，且滑轮使用带轴承刹车的滑轮。油漆：双面均衡涂饰隐孔亚光环保UV漆，涂层采用三底两面环保无毒无害，台面漆膜理化性能达到国标要求全部技术指标符合标准。  提供国家认可的检验机构出具的 GB6675-2014 国标检测报告并加盖生产厂家鲜章（检测报告必须包括以下检测项目且合格）:  1.GB6675.1-2014 玩具安全第 1部分：基本规范；  2.GB6675.2-2014 玩具安全第 2部分：机械与物理性能；  3.GB6675.3-2014 玩具安全第3部分：易燃性能；  4.GB6675.4-2014 玩具安全第4部分：特定元素的迁移； | 9 | 台 |
| 34 | 三层移动美工台实木 | 规格为100\*30\*85cm，采用双aa1.7橡胶木材质，整体采用整装款式，采用传统榫卯结构和现代工艺结合，指接无缝，材质密度好,木纹清晰，所有板边倒圆角、圆边，板面光滑，无毛刺；外表面和内表面以及手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐，且滑轮使用带轴承刹车的滑轮。油漆：双面均衡涂饰隐孔亚光环保UV漆，涂层采用三底两面环保无毒无害，台面漆膜理化性能达到国标要求全部技术指标符合标准。 | 9 | 台 |
| 35 | 透明收纳筐 | 尺寸：30.1\*21.6\*15.5cm 材质：PET材质 | 180 | 个 |
| 36 | 绿色矮款篮子 | 尺寸：35\*26\*8.5cm 材质：PP材质 | 540 | 个 |
| 37 | 绿色深口篮子 | 尺寸：35\*25\*21cm 材质：PP材质 | 90 | 个 |
| 38 | 绿色盘子 | 尺寸：34\*26.5\*37.8cm 材质：PP材质 厚度：2-3mm | 270 | 个 |
| 39 | 户外带轮篮子 | 外尺寸:705\*480\*410 mm 内尺寸:635\*440\*390mm | 30 | 个 |
| 40 | 户外玩具收纳柜 | 采用实木制作，经久耐用，规格：150\*70\*110CM，带防水卷帘。 | 10 | 个 |
| 41 | 推拉床实木 | 材质：樟子松； 规格：第一层150x65x102cm.第二层，142x65x740cm.第三层134x65x510cm.第四层128x65x180cm； 立柱规格：4\*7cm，每层带锁扣  提供国家认可的检验机构出具的GB6675-2014 国标检测报告并加盖生产厂家鲜章（检测报告必须包括以下检测项目且合格）:  1.GB6675.1-2014 玩具安全第 1部分：基本规范；  2.GB6675.2-2014 玩具安全第 2部分：机械与物理性能；  3.GB6675.3-2014 玩具安全第3部分：易燃性能；  4.GB6675.4-2014 玩具安全第4部分：特定元素的迁移； | 81 | 张 |
| 42 | 幼儿椅子实木 | 规格：28\*28\*53cm ±2cm； 材质：坐板及靠背为橡木，框架为樟子松，不开裂、不易变形。椅面厚度≧1.5cm，椅腿规格≧3.5cm\*2.6cm ±2cm边角要求防撞安全设计。坐高30CM  提供国家认可的检验机构出具的 GB6675-2014 国标检测报告并加盖生产厂家鲜章（检测报告必须包括以下检测项目且合格）:  1.GB6675.1-2014 玩具安全第 1部分：基本规范；  2.GB6675.2-2014 玩具安全第 2部分：机械与物理性能；  3.GB6675.3-2014 玩具安全第3部分：易燃性能；  4.GB6675.4-2014 玩具安全第4部分：特定元素的迁移； | 470 | 张 |
| 43 | 幼儿桌子实木 | 规格：尺寸120\*60\*55cm。采用橡木桌面,桌面整个板面厚度不低于2.5cm，不低于5\*5cm橡木腿,选用优质五金件,所有木质桌子四周拐角铣20mmR圆角倒棱，腿、档连接方式采用传统榫卯结构结合现代机器绕榫工艺。油漆：双面均衡涂饰隐孔亚光环保UV漆，涂层采用三底两面，环保无毒无害，台面漆膜理化性能达到国标要求全部技术指标符合标准。  提供国家认可的检验机构出具的 GB6675-2014 国标检测报告并加盖生产厂家鲜章（检测报告必须包括以下检测项目且合格）:  1.GB6675.1-2014 玩具安全第 1部分：基本规范；  2.GB6675.2-2014 玩具安全第 2部分：机械与物理性能；  3.GB6675.3-2014 玩具安全第3部分：易燃性能；  4.GB6675.4-2014 玩具安全第4部分：特定元素的迁移； | 106 | 张 |
| 44 | 带盒美工桌 | 规格：尺寸240\*120\*55cm。采用橡木桌面,桌面整个板面厚度不低于2.5cm，不低于5\*5cm橡木腿,选用优质五金件,所有木质桌子四周拐角铣20mmR圆角倒棱，腿、档连接方式采用传统榫卯结构结合现代机器绕榫工艺。油漆：双面均衡涂饰隐孔亚光环保UV漆，涂层采用三底两面，环保无毒无害，台面漆膜理化性能达到国标要求全部技术指标符合标准。 | 12 | 张 |
| 45 | 双层实木书包柜（12格）带门 | 规格为191.9\*32\*80cm，单格内径长30\*宽30\*高35cm采用双aa1.7橡胶木材质，整体采用整装款式，采用传统榫卯结构和现代工艺结合，指接无缝，材质密度好,木纹清晰，所有板边倒圆角、圆边，板面光滑，无毛刺；外表面和内表面以及手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。油漆：双面均衡涂饰隐孔亚光环保UV漆，涂层采用三底两面环保无毒无害，台面漆膜理化性能达到国标要求全部技术指标符合标准 | 27 | 个 |
| 46 | 双层鞋柜（12格）实木 | 规格为120\*35\*50cm，采用双aa1.7橡胶木材质，整体采用整装款式，采用传统榫卯结构和现代工艺结合，指接无缝，材质密度好,木纹清晰，所有板边倒圆角、圆边，板面光滑，无毛刺；外表面和内表面以及手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。油漆：双面均衡涂饰隐孔亚光环保UV漆，涂层采用三底两面环保无毒无害，台面漆膜理化性能达到国标要求全部技术指标符合标准。 | 27 | 个 |
| 47 | 水杯柜实木  底部带门 | 规格为60\*20\*80cm，采用双aa1.7橡胶木材质，整体采用整装款式，采用传统榫卯结构和现代工艺结合，指接无缝，材质密度好,木纹清晰，所有板边倒圆角、圆边，板面光滑，无毛刺；外表面和内表面以及手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐，门采用橡胶木与2mm厚金刚网。油漆：双面均衡涂饰隐孔亚光环保UV漆，涂层采用三底两面环保无毒无害，台面漆膜理化性能达到国标要求全部技术指标符合标准 | 24 | 个 |
| 48 | 开水桶架 | 采用201不锈钢，内直径35cm，总体高度80cm，底座到地面高度60cm，可放置直径30cm的保温桶，放置桶离地面高度60cm，带轮。承重强 | 24 | 个 |
| 49 | 图书架 | 规格为120\*32\*110cm，采用双aa1.7橡胶木材质，整体采用整装款式，采用传统榫卯结构和现代工艺结合，指接无缝，材质密度好,木纹清晰，所有板边倒圆角、圆边，板面光滑，无毛刺；外表面和内表面以及手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。油漆：双面均衡涂饰隐孔亚光环保UV漆，涂层采用三底两面环保无毒无害，台面漆膜理化性能达到国标要求全部技术指标符合标准 | 9 | 个 |
| 50 | 幼儿观察床 | 规格：160\*60cm\*60cm，采用防滑桌脚垫，加厚海绵。 | 1 | 张 |
| 51 | 班级储物置物柜 | 规格为自由组合（5+4+3+2）规格30\*30\*60cm，30\*30\*87.6cm,30\*30\*115.2cm,30\*30\*142.8cm带门带锁，采用双aa1.7橡胶木材质，整体采用整装款式，采用传统榫卯结构和现代工艺结合，指接无缝，材质密度好,木纹清晰，所有板边倒圆角、圆边，板面光滑，无毛刺；外表面和内表面以及手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。油漆：双面均衡涂饰隐孔亚光环保UV漆，涂层采用三底两面环保无毒无害，台面漆膜理化性能达到国标要求全部技术指标符合标准 | 9 | 套 |
| 52 | 窗帘 | 材质:百分之百涤沦，门幅2.8米或3.2米，克重850克至950克，双面提花工艺，纯物理织造遮光。需现场勘察。 | 1 | 批 |
| 53 | 办公桌 | 规格：1600\*1600\*750mm；  采用E1级环保板材，承重高达800KG；  具有电脑主机专用空间，封闭储物柜，精钢锁胆。 | 4 | 张 |
| 54 | 职员椅 | 规格：坐高460mm，坐宽510mm，总高1100mm；  材质：高承重五星铁脚，PU万象轮，超纤皮，高密海绵，双曲面板。 | 4 | 把 |
| 55 | 沙发 | 内框架：实木框架配多层夹板装钉而成； 海绵：靠背为全新料公仔棉， 坐垫为密度高回弹切割新棉； 承重弹力结构：靠背装钉进口多条橡筋,坐垫为标准间距蛇形簧+平衡进口橡筋； 饰面：常规纳帕西皮； 五金：壁厚1.0黑色铸铁立脚； 规格：三人位沙发尺寸：1950\*810\*850mm；单人位沙发尺寸：950\*810\*850mm；长方行茶几尺寸：1200\*600\*450mm | 2 | 套 |
| 56 | 柜子 | 规格：120\*30\*80cm； 材质：橡木材质，板材厚度1.7cm； 工艺要求：油漆用料应无毒无味，透明、环保油漆，技术质量应符合国家合格要求标准。颜色为原木色，木料需经过干燥处理，含水率不超过12%。 | 30 | 张 |
| 57 | 会议桌 | 桌面：采用国家环保级高密度中纤板厚度23MM ； 脚管：前脚采用30\*60MM蛋型冷轧钢管，后脚采用25\*50MM蛋型冷轧钢管（成品壁厚1.2MM)； 书网：采用φ14MM优质圆形冷轧钢管（成品壁厚1.0MM)； 上托：采用3.0MM成品壁厚优质冷轧钢板经冲压折弯工艺而成； 拉杆：采用φ50MM优质圆形冷轧钢管（成品壁厚1.2MM)； 台架整体表面采用高温静电喷涂处理； 脚轮：采用φ50MM优质尼龙材质，万向带刹车轮； 桌面尺寸：1200\*400\*750mm  可折叠收纳 | 40 | 张 |
| 58 | 会议椅 | 靠背连接为尼龙材料 坐垫为高弹海绵，弹性网布，成品钢管壁厚1.2MM； 椅子坐高：45cm，座面长：40cm，座面宽：26cm，总高82cm  可折叠收纳 | 80 | 把 |
| 59 | 餐车 | 规格尺寸：95\*50\*95cm；内径尺寸：83\*43cm，高56cm，底部带轮； 成品管材厚度0.6mm，承重强 | 9 | 个 |
| 60 | 操作台（带柜） | 板材：磨砂不锈钢板。 产品构成主要由不锈钢面板、层板、移门、围板、支架及可调脚焊接组成。 颜色要求 不锈钢本色，面板、层板采用1.2mm厚度磨砂不锈钢板制作；立脚采用201材质的Φ50\*150mm重力可调脚；横通、加强筋采用1.0mm厚度磨砂不锈钢板制作, 不锈钢可调脚1800\*800\*800mm | 2 | 个 |
| 61 | 操作台（不带柜） | 板材：磨砂不锈钢板。 产品构成主要由不锈钢面板、层板、移门、围板、支架及可调脚焊接组成。 颜色要求 不锈钢本色，面板、层板采用1.2mm厚度磨砂不锈钢板制作；立脚采用201材质的Φ50\*150mm重力可调脚；横通、加强筋采用1.0mm厚度磨砂不锈钢板制作, 不锈钢可调脚1800\*800\*800mm | 2 | 个 |
| 62 | 不锈钢置物架 | 材质：选用优质不锈钢板材制作； 要求：层板采用38\*25\*1.0mm不锈钢方管；横通加强筋采用38mm\*25mm\*1.0mm优质不锈钢方管或1.0 mm不锈钢马仔；支架脚采用38mm\*38mm\*1.0㎜厚不锈钢方管下套调节脚1500\*800\*1550mm。 | 2 | 个 |
| 63 | 推车 | 规格：85\*31\*41cm 材质：采用环保PE塑料。 颜色：红/黄/蓝/绿。 | 10 | 台 |
| 64 | 单元积木 | 单元积木积木182件 一、材质：采用优质榉木 二、工艺：新西兰松木静电喷水性环保油漆、磨圆角、光滑无毛刺  三、详细参数半圆形。6\*3\*3cm.8个拱桥，12\*4.5\*3cm.8个三角形。3\*3\*3cm.16个.三角形。6\*6\*3cm.16个三角形。9\*4.3\*3cm.16个圆形直径3\*3cm.8个圆形直径3\*3\*12cm.8个圆形直径3\*3\*18cm.8个长方形6\*3\*3cm.12个长方形9\*3\*3cm.8个正方形12\*3\*3cm.6个长方形18\*3\*3cm.8个长方形3\*3\*1.5cm.16个长方形9\*3\*1.5cm.8个长方形9\*3\*1.5cm.12个正方形3\*3\*3cm.24个木箱4个 | 3 | 套 |
| 65 | 桌面大颗粒乐高 | 材质：ABS塑料； 规格：560颗带2个底板 | 9 | 套 |
| 66 | 七巧板 | 材质：榉木； 规格：14\*14cm | 9 | 套 |
| 67 | 平板乌龟车（中号） | 车板尺寸：600\*400\*125mm； 轮脚直径：3寸； 车轮类型：橡胶轮 | 15 | 个 |
| 68 | 篮球 | 直径：20.6CM，加厚软皮橡胶材质。 | 100 | 个 |
| 69 | 足球 | 3号足球，直径180mm，圆周570-600mm，重量约300-330g,材质：丁基内胆、PVC。 | 100 | 个 |
| 70 | 铁环 | 铁环直径：38cm； 铁环钢筋粗：4.5mm； 推杆钢筋直径：4.3mm | 20 | 个 |
| 71 | 三联迷彩垫 | 规格：180\*60\*10CM； 填充珍珠棉。 | 40 | 块 |
| 72 | 篮球收纳架 | 140\*38\*105cm ,4层 材质：不锈钢 | 3 | 个 |
| 73 | 弹弹圈（一拍带一球） | 材质：布料； 规格：直径30； | 20 | 套 |
| 74 | 手球 | 规格：0号球直径12cm； 材质：橡胶 | 100 | 个 |
| 75 | 竹节绳 | 手柄材质：PP材质； 规格：绳长2.8米 | 100 | 根 |
| 76 | 泡沫积木 | 材质：EVA； 产品规格：48件/套 | 3 | 套 |
| 77 | 攀岩面及单杠 | 规格： 垫子200\*250\*20； 单杠180\*160\*100-170； 攀岩板120\*180； 材质：海绵、钢管、木质软包。 | 2 | 套 |
| 78 | 阿基米德 | 材质：采用优质新西兰松木、 工艺：磨圆角、光滑无毛刺；  数量：2000片 | 9 | 套 |
| 79 | PE攀爬箱（大） | 规格：1000×1000mm 材质：PE聚乙烯材料+铝合金烤漆+ABS，所有框架均采用高级铝合金连接条，经过初级阳极氧化再喷粉加热处理，不褪色耐腐蚀。 | 4 | 个 |
| 80 | PE攀爬箱（中） | 规格：800×800mm 材质：PE聚乙烯材料+铝合金烤漆+ABS，所有框架均采用高级铝合金连接条，经过初级阳极氧化再喷粉加热处理，不褪色耐腐蚀。 | 4 | 个 |
| 81 | PE攀爬箱（小） | 规格：600×600mm 材质：PE聚乙烯材料+铝合金烤漆+ABS，所有框架均采用高级铝合金连接条，经过初级阳极氧化再喷粉加热处理，不褪色耐腐蚀。 | 4 | 个 |
| 82 | 沙水玩具 | 220件，PE板，不锈钢，PVC等材质组成，水车2，PE板，长930mm;宽430mm;高380mm，2个水车2，PE板，长630mm;宽430mm;高320mm，1个，立板1，PE厚：13 宽1：200 宽2：280高：366,6个，立板2,PE厚：13 宽1：200 宽2：280 高：528立板.6个，3，PE厚：13 宽1：200 宽2：280 高：680立板。6个，PE厚13宽1：200 宽2：280 高：831,6个鱼板,PE厚：13 长：394 高：150.24个挡水板,个PE厚：13 长：500 宽：405.5个,水泵,不锈钢dn482，5个，剖面管1，pvc长：1000，剖面管2，20个.pvc长：1500，个10.剖面管3，pvc长：2000，5个.管道1，透明pc长：1000，10个.管道2，透明pc长：1500，5个透明pc长2000.2个.水龙头连接器，塑料软管，D25，5个. 250MM，硅胶管，5个.硅胶4分/35米1，双通pvc110\*170\*170，6个.三通pvc110\*150\*200，5个.塞pvc110\*110\*80，5个，管帽pvc110\*110\*57，4个.铲子（小）30个，不锈钢360\*88.3铲子（大）6不锈钢650\*140\*3筛网（小）20.不锈钢直径150\*20,筛网20个，（中）不锈钢直径200\*10,筛网.10个.（大）不锈钢直径280\*5个，沙桶直径250\*10个。  提供国家认可的检验机构出具的GB6675-2014 国标检测报告并加盖生产厂家鲜章（检测报告必须包括以下检测项目且合格）:  1.GB6675.2-2014 玩具安全第 2部分：机械与物理性能；  2.GB6675.4-2014&GB6675.1-2014章节5.3.3－特定元素的迁移；  3.GB6675.1-2014 章节5.3.7-6种限定增塑剂； | 1 | 套 |
| 83 | 大型户外碳化积木 | 户外碳化大型积木1732片 一、材质：采用优质新西兰松木、 二、工艺：新西兰松木静电喷水性环保油漆、磨圆角、光滑无毛刺  三、详细参数：  长条板(有槽)：120\*10\*2.5cm 24个，新西兰松木上清漆； 正方形Ⅰ： 10\*10\*5cm 300个，新西兰松木上清漆； 正方形Ⅱ： 10\*10\*2.5cm 650片，新西兰松木上清漆； 长方形Ⅰ：20\*10\*5cm145个，新西兰松木上清 长方形Ⅱ：20\*10\*2.5cm 342个，新西兰松木上清漆； 长方形Ⅲ：40\*10\*2.5cm 30个，新西兰松木上清漆； 长方形Ⅳ：60\*10\*2.5cm 8个，新西兰松木上清漆； 长方形（开槽）Ⅴ：60\*10\*2.5cm .8个； 新西兰松木上清漆； 长方形Ⅵ：80\*10\*2.5cm 6个，新西兰松木 等腰三角形：39\*20\*2.5cm 8个，新西兰松木上清漆； 直角三角形：40\*20\*2.5cm 8个，新西兰； 圆柱积木Ⅰ：Φ10\*20cm 2个，新西兰松木上清漆； 圆柱积木Ⅱ：Φ10\*40cm 2个，新西兰松木上清漆； 圆柱积木Ⅲ：Φ5\*10cm 90个，新西兰松木上 圆柱积木Ⅳ：Φ5\*20cm 70个，新西兰松木上清漆； 圆柱积木Ⅴ：Φ5\*40cm 15个，新西兰松木上清漆； 半圆环积木：30\*15\*2.5cm 6个，新西兰松木上清漆； 半圆积木：20\*10\*2.5cm 6个，新西兰松木上清漆； 1/4圆环积木：42\*14\*2.5cm 4 新西兰松木上清漆； 扇形积木：半径为20cm 4个，新西兰松木上清漆； Y型：40\*30\*2.5cm 1个，新西兰松木上清漆； 三叉路：40\*30\*2.5cm1个，新西兰松木上清漆。锥型。10.10.15cm共.1个 新西兰松木上清漆；推车；60.49.50cm； | 1 | 套 |
| 84 | 大型碳化轨道积木 | 132件碳化轨道积木 材质：新西兰松木碳化清漆 工艺：静电喷水性漆，碳化工艺处理，磨圆角，光滑无毛刺 1.空心块 30\*30\*20cm 20个 2.直轨道 长80cm 4个；长100cm 4个；长120cm 4个 3.开孔直轨道 长80cm 4个；长100cm 4个；长120cm 4个 4.弧形轨道 40\*40cm 6个 5.斜坡轨道 长40cm 2个 6.圆盘 21\*21cm 2个 7.拱形积木20\*10\*4cm 4个 8.方柱8\*8\*20cm 16个 9.方柱8\*8\*30cm 16个 10.积木块20\*10\*2cm 14个 11.积木块 10\*10\*2cm 20个 12.半圆环30\*15\*4cm 2个 13.木球 6个 | 1 | 套 |
| 85 | 砖瓦建筑积木 | 户外彩色积木片1150件 一、材质：采用优质新西兰松木、 二、工艺：新西兰松木静电喷水性环保油漆、磨圆角、光滑无毛刺  三、详细参数孔方砖： 20\*10\*5.cm500个孔方砖20\*10\*2.5.cm8个孔长砖： 40\*10\*2.5.cm6个孔长砖： 60\*10\*2.5.cm6个孔长砖： 80\*10\*2.5.cm6个瓦片： 17\*17\*3.5.cm120个顶梁 125\*10\*5..m1个边梁. 125\*5\*5.cm2个横梁卡扣.70\*2.5\*2.5.cm21个单孔半砖10\*10\*5.cm400个连接棍2.5\*2.5\*22.5.cm40个连接棍2.5\*2.5\*47.5.cm40个 | 1 | 套 |
| 86 | 户外碳化空心积木 | 户外碳化中空大型积木片128件 一、材质：采用优质新西兰松木、 二、工艺：新西兰松木静电喷水性环保油漆、磨圆角、光滑无毛刺  三、详细参数： 1长方形。15\*15\*7.5.cm 。16个2长方形。30\*15\*7.5.cm8个3。长方形。30\*15\*15.cm 。8个4.长方形。30\*30\*15.cm 。10个5.长方形。60\*15\*7.5.cm 。8个6’长方形。60\*30\*15.cm 。4个7.中空拱桥。30\*15\*15.cm 。2个8.半圆中空。30\*15\*15.cm 。2个9.等腰三角形，2个10直角三角形。30\*15\*15.cm 。4个11.短板积木45\*9\*1.5.cm 。12个12长板积木120\*15\*2.cm 。4个13.大梯形15\*20\*15.cm 。20个14.小梯形15\*10\*15.cm 。10个15.圆棍2.5\*2.5\*8.cm 。18个 | 2 | 套 |
| 87 | 巨型48片空心碳化积木 | 户外中空积木48件 一、材质：采用优质炭化松木、 二、工艺：新西兰松木静电喷水性环保油漆、磨圆角、光滑无毛刺  三、详细参数半圆形。24\*12\*6cm.2个大拱桥，48\*24\*6cm.2个半圆形。12\*6\*6cm.4个半圆环24\*12\*6cm.2个小拱桥24\*12\*6cm.2个三角形。36\*18\*12cm.2个.三角形。12\*12\*6cm.2个大三角形。24\*24\*12cm.2个圆形直径6\*12.2个圆形直径12\*12\*cm.2个圆形直径12\*24\*cm.2个长方形6\*6\*12cm.8个长方形12\*12\*6cm.2个正方形12\*12\*12cm.8个长方形12\*12\*24cm.2个长方形48\*12\*6cm.2个长方形12\*12\*48cm.2个 | 3 | 套 |
| 88 | 匍匐前行 | 规格：210\*105\*38cm； 材质：PVC | 10 | 个 |
| 89 | 可调儿童篮球架 | 可移动篮球架，高度通过转动摇把轮可调高度，大型抛丸机除锈喷塑，静电喷涂。加厚透明防爆钢化篮板 适用于儿童或青少年和成人群篮球训练和活动用 安装方便，安全可靠。非比赛专用。 | 2 | 个 |
| 90 | 非洲鼓 | 规格：10寸； 鼓面直径：25cm； 鼓身高度：±50cm； 重量：约1.1KG； 鼓面材质：羊皮 | 2 | 个 |
| 91 | 非洲鼓 | 规格：8寸； 鼓面直径：20.5cm； 鼓身高度：±40cm； 重量：约0.75KG； 鼓面材质：羊皮 | 3 | 个 |
| 92 | 邦戈鼓 | 材质：实木+羊皮； 规格：鼓面直径13cm，高15cm，底部直径11.5cm | 2 | 个 |
| 93 | 花地鼓 | 鼓面直径：25cm；高约11.5cm； 材质：木质+羊皮； 重量（含锤）：0.8Kg | 2 | 个 |
| 94 | 8寸铃鼓 | 规格：8寸，直径20cm 材质：木质 | 3 | 个 |
| 95 | 圆舞板 | 规格：5.5\*2CM 材质：木质 | 5 | 对 |
| 96 | 手持响板 | 规格：22\*5.5 材质：木质 | 5 | 个 |
| 97 | 大号螺纹双响筒 | 规格：宽20cm 材质：木质 | 5 | 个 |
| 98 | 螺纹单响筒 | 规格：高20cm 材质：木质 | 5 | 个 |
| 99 | 刮胡红蓝砂筒 | 规格：长14cm 材质：木质 | 5 | 个 |
| 100 | 打棒 | 规格：20\*2.5cm 材质：木质 | 8 | 对 |
| 101 | 原木色沙锤 | 规格：15\*5cm 材质：木质 | 5 | 对 |
| 102 | 木质砂蛋 | 规格：7\*5cm 材质：木质 | 8 | 对 |
| 103 | 21棒铃 | 规格：23.5\*5.5cm 材质：木质 | 8 | 个 |
| 104 | 四铃腕铃 | 规格：21\*2.5cm 材质：合金+彩色丝带 工艺：抛光去锋边 | 8 | 对 |
| 105 | 镲 | 规格：直径12.5cm 材质：铜 | 5 | 副 |
| 106 | 小号金属帯绳黄铜碰钟 | 材质：直径35mm 材质：铜 | 8 | 对 |
| 107 | 5寸三角铁 | 规格：直径8mm边长12.3cm 材质：不锈钢铁 | 8 | 套 |
| 108 | 带敲棒铜锣 | 规格：直径10.5cm 材质：铜 | 2 | 副 |
| 109 | 海洋鼓 | 规格：8寸 ，鼓面直径20cm 材质：进口透明聚酯鼓皮 | 2 | 个 |
| 110 | 彩虹色雨声筒 | 规格：5.2\*18cm 材质：木质+有机玻璃 | 2 | 个 |
| 111 | 音感钟 | 规格：一套8个 材质：木质 | 1 | 套 |
| 112 | 奥尔夫打击乐器原木18件套 | 18件套。铃鼓、双响筒、三角铁、枣午板、椿木沙蛋、彩虹棒铃、沙锤、单棒铃、红木鱼、节奏棒、原木响板、带柄碰铃、板镍、单响筒、雨声器、蛙鸣器、红蓝沙筒、塑料手摇铃，标准版。 | 9 | 套 |
| 113 | 科学区大号量杯 | 10件套： 1000毫升量杯\*1 500毫升量杯\*1 量筒50毫升\*1 100毫升量杯\*1 安全滴管\*2 50毫升量杯\*1 250毫升量杯\*1 漏斗\*1 锥形量杯100毫升\*1 材质：塑料 | 3 | 套 |
| 114 | 天平秤 | 规格：16个几何体+5个砝码 | 3 | 套 |
| 115 | 磁铁套装 | 收纳盒尺寸：13\*8\*3.5cm 材质：铁氧体 | 6 | 套 |
| 116 | 投影套装 | 成品立体投影板\*1 投影纸管\*9 多功能充电手电筒\*1 | 6 | 套 |
| 117 | 沙漏 | 三段计时：1分钟、3分钟、5分钟 材质：木质 | 6 | 套 |
| 118 | 物理电路套装材料 | 规格：灯座\*3、单刀双掷开关\*1、单刀单掷开关\*2、电池盒\*2、发光二极管\*1、手摇发电机\*1、小磁针\*1、电磁铁\*1、小灯泡\*3、风扇\*1、导线\*6、电池\*2 | 3 | 套 |
| 119 | 娃娃家榉木厨房+冰箱 | 材质：木质 规格：灶台尺寸54.5\*27.8\*73.5cm，灶面到底高度46cm；冰箱尺寸29.7\*29.7\*70.5cm | 3 | 套 |
| 120 | 拔河绳 | 材质：天然黄麻，粗26mm。 拔河比赛专用绳趣味拔河绳粗麻绳幼儿园亲子活动成人儿童拔河绳子（16人用）。 | 2 | 根 |
| 121 | 万象独脚椅钻圈 | 套装游戏120件:呼啦圈（直径49厘米）\*40独角椅\*20 接力棒（长60厘米）\*20兽足高跷\*20多人同步板\*20 | 2 | 套 |
| 122 | 坦克爬行圈 | 直径95cm\宽50cm\厚5cm以上，海绵材质。 | 6 | 个 |
| 123 | 钻爬帐篷+爬行垫子 | 帐篷规格：180\*100\*80cm ，带爬行垫子 | 6 | 个 |
| 124 | 百变管道攀爬管钻网组合 | 规格：105\*55\*55 材质：PVC管 | 1 | 套 |
| 125 | 室内帐篷 | 规格：147\*107\*150 材质：PVC、帆布 | 3 | 个 |
| 126 | 打地鼠 | 规格：直径3.6米，9洞，含4根空气棒 | 6 | 个 |
| 127 | 魔法飞毯 | 材质：布艺 规格：120\*70cm | 10 | 个 |
| 128 | 揪尾巴 | 材质：牛津布 规格：儿童腰带款80\*5cm，含12根尾巴带 | 20 | 个 |
| 129 | 加厚大号乌龟壳 | 规格：37.5\* 19.5 材质：塑料 | 20 | 个 |
| 130 | 投掷粘球 | 方形边长65cm+10球+支架，魔术贴粘球、边角打磨光滑。 | 3 | 个 |
| 131 | 钻洞 | 规格：75\*75cm 材质：PVC、布 | 3 | 组 |
| 132 | 双杠 | 规格：150\*75\*80 材质：钢管 | 4 | 个 |
| 133 | 落地式秋千单杆 | 规格：107\*148\*115--155 材质：医用PVC脚套环保塑料环保EVA圆盘垫钢管 | 2 | 个 |
| 134 | 落地式吊环 | 规格：107\*148\*115--155 材质：医用PVC脚套环保塑料环保EVA圆盘垫钢管 | 2 | 个 |
| 135 | 八边形敏捷圈 | 规格：直径50，9个/组 | 10 | 组 |
| 136 | 羊角球 | 规格：直径40 材质：PVC | 10 | 个 |
| 137 | 沙池天平 | 规格：50\*60\*100 材质：木质 | 3 | 个 |
| 138 | 筛沙网 | 规格：70\*120\*15cm  幼儿园沙池筛网 材质：木质 | 3 | 个 |
| 139 | 接力倒沙筒 | 规格：50\*35\*90 材质：木质 | 3 | 个 |
| 140 | 漏斗转轮 | 规格：50\*50\*85 材质：木质 | 3 | 个 |
| 141 | 玩沙砖匠工具三件套 | 长方盒规格：16\*8\*5cm 三角铲规格：长17.5cm 长方铲规格：长19cm 材质：pe塑料 | 10 | 套 |
| 142 | 铁铲两件套 | 规格：48.5\*12 材质：木柄、不锈钢 | 5 | 套 |
| 143 | 沙水铁筒 | 规格：17.5\*18 材质：不锈钢铁皮 | 10 | 个 |
| 144 | 酷跑体育材料 | 三角蹬（咖啡色）规格：570\*600\*570mm（±10mm）数量5件 三角蹬（苹果绿）规格：570\*600\*570mm（±10mm）数量5件 半圆柱-H15（咖啡色）规格：300\*300\*150mm（±10mm）数量3件 半圆柱-H15（绿色）规格：300\*300\*150mm（±10mm）数量3件 平衡木-H30（咖啡色）规格：600\*300\*300mm（±10mm）数量4件 平衡木-H45（绿色）规格：800\*300\*450mm（±10mm）数量2件 防护地垫（绿色）规格：2000\*800\*50mm数量5件 跳箱-H10（深米色）规格：800\*600\*100mm（±10mm）数量2件 跳箱-H20（咖啡色）规格：800\*600\*200mm（±10mm）数量2件 跳箱-H30（苹果绿）规格：800\*600\*300mm（±10mm）数量2件 跳箱-H40（咖啡色）规格：800\*600\*400mm（±10mm）数量2件 跳马-第4级（苹果绿）规格：800\*300\*200mm（±10mm）数量1件 跳马-第3级（深米色）规格：800\*400\*200mm（±10mm）数量1件 跳马=第2级（咖啡色）规格：800\*500\*200mm（±10mm）数量1件 跳马-第1级（苹果绿）规格：800\*600\*200mm（±10mm）数量1件 升降单杠支架规格：950\*1506\*154.3mm（±10mm）数量2件 平衡乌龟背规格：乌龟背约 395\*383\*190mm，牵引绳长约1465mm数量6件 大号体能圈规格：体能圈直径约 500mm。数量18套 障碍棍规格：障碍棍直径约25mm、长约1000mm数量15套 固定夹规格：约85X30x40mm数量15组 三角路锥 宽度约 210mm，高度约 285mm数量10组 | 1 | 套 |
| 145 | 平衡板 | 规格：总长度50cm，宽23cm带刹车 材质：pe材质 | 20 | 个 |
| 146 | 跳跳杆 | 规格：21\*5.8 橡胶把手，耐磨防滑 | 20 | 个 |
| 147 | 充气水池 | 规格：300\*180\*55cm 材质：PVC | 4 | 个 |
| 148 | 布艺沙包 | 规格：重50g，6\*6cm | 100 | 个 |
| 149 | 布软飞盘 | 直径35CM， 内径20CM | 50 | 个 |
| 150 | 魔法火车 | 规格：总长6米，底布宽45厘米 材质：牛津布 | 2 | 个 |
| 151 | 滚筒协力车 | 一组4个筒 规格：163\*70\*63cm，管子直径:63mm； 材质：塑料 | 3 | 组 |
| 152 | 滑草板带刹车 | 规格：70\*40\*15cm 材质：全新PE耐低温材质 | 10 | 个 |
| 153 | 娃娃家小厨房蔬菜玩具 | 168件/套：蔬菜\*41件，包子\*36件，油炸\*30件，烧卖\*30件，鸡蛋\*31件 | 3 | 套 |
| 154 | 户外遮阳帐篷两面围布可移动 | 规格：长6米宽8米高2.5米 支架材质：钢材 | 4 | 个 |
| 155 | 百变户外磁力积木 | 主体材质：EPP、ABS、EVA 主要配件：大型磁力积木、辅助游戏材料、移动组合材料、游戏卡片 | 1 | 套 |
| 156 | 中号彩色橡皮筋球 | 规格：直径8cm | 15 | 对 |
| 157 | 陀螺+绳鞭 | 陀螺规格：7\*8cm，棍长50cm，棍宽1.5cm 材质：木质 | 10 | 个 |
| 158 | 摔元宝 | 规格：9.5\*9.5 材质：硬卡纸 | 50 | 个 |
| 159 | 投掷架 | 规格：130\*80\*170 材质：聚乙烯工程塑料 | 1 | 个 |