**普安县人民法院新建审判法庭附属设施(设备)采购项目(二期)采购需求**

## **一、项目基本情况**

## 项目名称：普安县人民法院新建审判法庭附属设施(设备)采购项目(二期)

项目编号：GZXH-QXN202507-02

## 采购方式：竞争性磋商

## 预算金额：2200000.00元

## 最高限价：2200000.00元

## **二、申请人的资格要求：**

1.投标人符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的基本规定条件，须提供《中华人民共和国政府采购法》实施条例第十七条规定的资料；

1)提供法人或者其他组织的营业执照等有效证明文件；

2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函（自行书面承诺，格式自拟并加盖公章)；

3）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的承诺函（自行书面承诺，格式自拟并加盖公章)；

4)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函（自行书面承诺，格式自拟并加盖公章)；

5)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录：提供参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的承诺函（自行书面承诺，格式自拟并加盖公章)；

6)法律、行政法规规定的其他条件:①在“中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn/search/cr/）”严重违法失信行为记录名单中未被财政部门禁止参加政府采购活动；②在“中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）”网站中未被列入失信被执行人；③在“国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）”网站中未被列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息。（提供承诺函加盖公章，格式自拟）。

2、特殊资格要求：

1）投标人具备建设行政主管部门核发的建筑装修装饰工程专业承包二级（含二级）及以上资质和有效的安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具有承担本项目施工的能力。**（提及以上资质扫描件或复印件加盖投标单位公章）**

2）项目负责人应具备建筑工程专业贰级(含以上级) 注册建造师执业资格，2025年1月至开标前任意一个月缴纳养老保险证明材料等复印件或扫描件并加盖投标单位公章 、且未担任其他在建建设工程项目的项目负责人（提供无在建承诺）。

**3）本项目属于专门面向中小企业采购的项目，供应商应为中小企业，监狱企业、残疾人福利性单位视同为小型、微型企业（供应商为中小企业的提供中小企业声明函，为监狱企业的提供属于监狱企业的证明文件，为残疾人福利性单位的提供残疾人福利性单位声明函）。**

4.本项目**不接受**任何形式的联合体投标；

**二、工程量清单**

|  |
| --- |
|  普安县人民法院新建审判法庭附属设施（设备）采购项目（二期）工程量清单（架空层） |
| 甲方：普安县人民法院 联系方式： 装修面积：9088.24㎡ 工程地点：普安县人民法院内　　 编制日期：2025年7月2日 |
| 序号 | 项目名称：  | 单位 | 数量 | 材料费  | 材料费  | 人 工 费  |  | 合计 | 工艺及说明 |
| 主 | 辅 | 木(泥) | 漆 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、地面工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 地面修正及清洁 | ㎡ | 1750.00  |  |  |  |  |  |  | 含人工、材料 |
| 2 | 地面自流平找平 | ㎡ | 1750.00  |  |  |  |  |  |  | 含人工、材料 |
| 3 | 地面自己留平找平及环氧树脂地面漆 | ㎡ | 1750.00  |  |  |  |  |  |  | 含人工、材料 |
| 4 | 停车位划线 | m | 616.00  |  |  |  |  |  |  | 含人工、材料 |
|  | 小 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、水、电路及照明工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 车库灯位调整及电线穿槽安装 | ㎡ | 1750.00  |  |  |  |  |  |  | 含人工、材料 |
| 2 | 车库雷达控LED灯 | 套 | 75.00  |  |  |  |  |  |  | (1)含灯具及安装 |
|  | 小 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、墙面工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 环氧树脂漆墙裙高1m | ㎡ | 268.50  |  |  |  |  |  |  | 含人工、材料 |
| 2 | 墙面、顶面刷白 | ㎡ | 3680.00  |  |  |  |  |  |  | 腻子粉找平刷白 |
| 3 | 钢结构雨棚 | ㎡ | 260.00  |  |  |  |  |  |  | 型钢结构，钢化夹胶玻璃雨棚 |
|  | 小 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、其它工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 停车位挡车器 | 套 | 70.00  |  |  |  |  |  |  | 含材料、制作及安装；严格按照图纸设计进行制作。  |
| 2 | 柱阳角反光护角 | 套 | 135.00  |  |  |  |  |  |  | 含材料、制作及安装；严格按照图纸设计进行制作。  |
|  | 小 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、其它费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 装饰垃圾出渣,清洁费 | ㎡ | 1750.00  |  |  |  |  |  |  | 施工过程所产生垃圾清扫，按套内面积计算 |
| 2 | 材料转运费 | ㎡ | 1750.00  |  |  |  |  |  |  | 施工过程所使用材料搬运费，按套内面积计算 |
| 3 | 临时设施和成品保护材料费 | ㎡ | 1750.00  |  |  |  |  |  |  | 以套内面积计算 |
| 4 | 清洁公司清洁费 | ㎡ | 1750.00  |  |  |  |  |  |  | 专业清洁公司,以套内面积收取 |
|  | 小 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
|  普安县人民法院审判法庭工程量清单（一层） |
| 甲方：普安县人民法院 联系方式： 装修面积：9088.24㎡ 工程地点：普安县人民法院内　　 编制日期：2025年7月2日 |
| 序号 | 项目名称：  | 单位 | 数量 | 材料费  | 材料费  | 人 工 费  | 合计 | 工艺及说明 |
| 主 | 辅 | 木(泥) | 漆 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、墙面工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 室外墙面石材干挂 | ㎡ | 262.30  |  |  |  |  |  | 钢结构龙骨，石材干挂.600\*900芝麻白603，厚3cm |
|  | 小 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、其它工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 窗帘 | m | 79.00  |  |  |  |  |  | 双层遮光窗帘；含材料及安装； |
| 2 | 室内出口钢结构雨棚 | ㎡ | 40.95  |  |  |  |  |  | 型钢结构，钢化夹胶玻璃雨棚；5个出口雨棚（1.5m\*3.3m）；2个出口雨棚（1.5m\*3.3m）；1个出口雨棚（1.5m\*4.2m） |
| 3 | 室外花池护栏 | m | 180.00  |  |  |  |  |  | 铝合金护栏 |
|  | 小 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、其它费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 装饰垃圾出渣,清洁费 | ㎡ | 42.00  |  |  |  |  |  | 施工过程所产生垃圾清扫，按套内面积计算 |
| 2 | 材料转运费 | ㎡ | 42.00  |  |  |  |  |  | 施工过程所使用材料搬运费，按套内面积计算 |
| 3 | 临时设施和成品保护材料费 | ㎡ | 42.00  |  |  |  |  |  | 以套内面积计算 |
| 4 | 清洁公司清洁费 | ㎡ | 42.00  |  |  |  |  |  | 专业清洁公司,以套内面积收取 |
|  | 小 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
|  普安县人民法院审判法庭工程量清单（三层） |
| 甲方：普安县人民法院 联系方式： 装修面积：9088.24㎡ 工程地点：普安县人民法院内　　 编制日期：2025年7月2日 |
| 序号 | 项目名称：  | 单位 | 数量 | 材料费  | 材料费  | 人 工 费  | 合计 | 工艺及说明 |
| 主 | 辅 | 木(泥) | 漆 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、其它工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 窗帘 | 项 | 68.00  |  |  |  |  |  | 双层遮光窗帘；含材料及安装； |
|  | 总价 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
|  普安县人民法院审判法庭工程量清单（三层） |
| 甲方： 普安县人民法院 联系方式： 装修面积：9088.24 M2 工程地点：普安县人民法院内　　 编制日期：2025年7月2日 |
| 序号 | 项目名称：  | 单位 | 数量 | 材料费  | 材料费  | 人 工 费  | 合计 | 工艺及说明 |
| 主 | 辅 | 木(泥) | 漆 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、水、电路及照明、天棚工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 射灯 | 个 | 66.00  |  |  |  |  |  | (1)含灯具及安装 16W 色温4500K射灯 |
| 2 | T5暗藏灯带 | 米 | 57.20  |  |  |  |  |  | 16W;色温4500K;含灯具及安装 |
| 3 | 软膜天花内含T5管 | 米 | 64.00  |  |  |  |  |  | 16W;色温4500K;含灯具及安装 |
| 4 | 轻钢龙骨双层石膏板吊顶（两个小法庭） | ㎡ | 180.00  |  |  |  |  |  | 工艺：38型龙骨基架，边框固定，主龙骨间距0.6米内，横撑龙骨间距0.75米内， 材料：选用石膏板，"38型龙骨。 工程标准：吊顶位置应准确，所有连接件必须拧紧、夹牢，安装应牢固，表面平整、无污染、缺掉角、凹痕等缺陷，墙面垂直度≤3mm  |
|  | 小 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、墙面工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 法庭钢制门（子母门） | 樘 | 4.00  |  |  |  |  |  | 子母门（1200mm\*2100mm） |
| 3 | 小法庭软包墙面 | ㎡ | 80.00  |  |  |  |  |  | 米白色PU皮纳米棉软包 |
| 4 | 小法庭墙面吸音板 | ㎡ | 160.00  |  |  |  |  |  | 木纹饰面穿孔铝吸音板 |
|  | 小 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、漆工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 天棚乳胶漆 | ㎡ | 180.00  |  |  |  |  |  | 材料：室内专用墙面腻子粉,(ICI乳胶漆 工艺：腻子粉找平墙面三遍,打磨平整,乳胶漆饰面(一底两面) 工程标准：表面平整,手感柔顺,乳胶漆色彩准确。 |
|  | 小 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、其它工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 窗帘 | 项 | 68.00  |  |  |  |  |  | 双层遮光窗帘；含材料及安装； |
|  | 小 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、其它费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 装饰垃圾出渣,清洁费 | ㎡ | 163.20  |  |  |  |  |  | 施工过程所产生垃圾清扫，按套内面积计算 |
| 2 | 材料转运费 | ㎡ | 163.20  |  |  |  |  |  | 施工过程所使用材料搬运费，按套内面积计算 |
| 3 | 临时设施和成品保护材料费 | ㎡ | 163.20  |  |  |  |  |  | 以套内面积计算 |
| 4 | 清洁公司清洁费 | ㎡ | 163.20  |  |  |  |  |  | 专业清洁公司,以套内面积收取 |
|  | 小 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **总计** |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
|  普安县人民法院审判法庭工程量清单（四层） |
| 甲方： 普安县人民法院 联系方式： 装修面积：9088.24 M2 工程地点：普安县人民法院内　　 编制日期：2025年7月2日 |
| 序号 | 项目名称：  | 单位 | 数量 | 材料费  | 材料费  | 人 工 费  | 合计 | 工艺及说明 |
| 主 | 辅 | 木(泥) | 漆 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、水、电路及照明、天棚工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 射灯 | 个 | 39.00  |  |  |  |  |  | (1)含灯具及安装 16W 色温4500K射灯 |
| 2 | 600\*600平板灯 | 套 | 12.00  |  |  |  |  |  | 38W;含灯具及安装 |
| 3 | T5暗藏灯带 | 米 | 42.00  |  |  |  |  |  | 16W;色温4500K;含灯具及安装 |
| 4 | 软膜天花内含T5管 | 米 | 62.00  |  |  |  |  |  | 16W;色温4500K;含灯具及安装 |
| 5 | 600x600防潮硅钙板(管理室、值班室、等候体厅吊顶) | ㎡ | 241.88  |  |  |  |  |  | 工艺：￠5丝杆，T型龙骨，铝收边线条固定，主龙骨间距0.8米内 材料：￠5丝杆，T型龙骨，600X600规格硅钙板 工程标准：吊顶位置应准确，所有连接件必须拧紧、夹牢，安装应牢固，表面平整、无污染、折裂、缺掉角、凹痕等缺陷，吊顶水平度≤3mm |
| 6 | 轻钢龙骨双层石膏板吊顶 | ㎡ | 105.00  |  |  |  |  |  | 工艺：38型龙骨基架，边框固定，主龙骨间距0.6米内，横撑龙骨间距0.75米内， 材料：选用石膏板，"38型龙骨。 工程标准：吊顶位置应准确，所有连接件必须拧紧、夹牢，安装应牢固，表面平整、无污染、缺掉角、凹痕等缺陷，墙面垂直度≤3mm  |
| 6 | 深棕色木纹饰面穿孔铝吸音板吊顶 | ㎡ | 60.00  |  |  |  |  |  | 工艺：38型龙骨基架，边框固定，主龙骨间距0.6米内，横撑龙骨间距0.75米内， 材料：选用石膏板，"38型龙骨。 工程标准：吊顶位置应准确，所有连接件必须拧紧、夹牢，安装应牢固，表面平整、无污染、缺掉角、凹痕等缺陷，墙面垂直度≤3mm  |
|  | 小 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、墙面工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 墙面乳胶漆 | ㎡ | 860.00  |  |  |  |  |  | 材料：室内专用墙面腻子粉,(ICI乳胶漆 工艺：腻子粉找平墙面三遍,打磨平整,乳胶漆饰面(一底两面) 工程标准：表面平整,手感柔顺,乳胶漆色彩准确。 |
| 2 | 法庭软包墙面 | ㎡ | 36.00  |  |  |  |  |  | 米白色PU皮纳米棉软包 |
| 3 | 庭墙面吸音板 | ㎡ | 62.16  |  |  |  |  |  | 木纹饰面穿孔铝吸音板 |
| 4 | 等候厅墙面砖 | ㎡ | 350.00  |  |  |  |  |  | 工艺：清理基层地面→定标高、弹线→选料→摊铺1：３水泥砂浆→粘贴墙砖（粘贴用1：1素水泥浆抹在墙砖背面，铺贴后用橡皮棰敲实。同时用水平尺检查校正→勾缝→清洁→养护交工。　 材料：BCO60泰安水泥，白水泥勾缝。 工程标准：铺贴牢固，表面平整干净、缝隙均匀、周边顺直，无漏贴错贴，空鼓面积（单块空鼓面积小于10平方厘米可不计）小于总数的5%，铺贴砖缝宽度≤3mm1500\*375mm白色墙砖 |
|  | 小 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、漆工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 天棚乳胶漆 | ㎡ | 164.60  |  |  |  |  |  | 材料：室内专用墙面腻子粉,(ICI乳胶漆 工艺：腻子粉找平墙面三遍,打磨平整,乳胶漆饰面(一底两面) 工程标准：表面平整,手感柔顺,乳胶漆色彩准确。 |
|  | 小 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、其它工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 窗帘 | m | 68.00  |  |  |  |  |  | 双层遮光窗帘；含材料及安装； |
|  | 小 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、其它费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 装饰垃圾出渣,清洁费 | ㎡ | 352.20  |  |  |  |  |  | 施工过程所产生垃圾清扫，按套内面积计算 |
| 2 | 材料转运费 | ㎡ | 352.20  |  |  |  |  |  | 施工过程所使用材料搬运费，按套内面积计算 |
| 3 | 临时设施和成品保护材料费 | ㎡ | 352.20  |  |  |  |  |  | 以套内面积计算 |
| 4 | 清洁公司清洁费 | ㎡ | 352.20  |  |  |  |  |  | 专业清洁公司,以套内面积收取 |
|  | 小 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **总计** |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
|  普安县人民法院审判法庭工程量清单（五层） |
| 甲方： 普安县人民法院 联系方式： 装修面积：9088.24 M2 工程地点：普安县人民法院内　　 编制日期：2025年7月2日 |
| 序号 | 项目名称：  | 单位 | 数量 | 材料费  | 材料费  | 人 工 费  | 合计 | 工艺及说明 |
| 主 | 辅 | 木(泥) | 漆 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、水、电路及照明、天棚工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 射灯 | 个 | 32.00  |  |  |  |  |  | (1)含灯具及安装 16W 色温4500K射灯 |
| 2 | T5暗藏灯带 | 米 | 34.00  |  |  |  |  |  | 16W;色温4500K;含灯具及安装 |
| 3 | 软膜天花内含T5管 | 米 | 36.77  |  |  |  |  |  | 16W;色温4500K;含灯具及安装 |
| 4 | 钢结构雨棚 | ㎡ | 381.00  |  |  |  |  |  | 型钢结构，钢化夹胶玻璃雨棚 |
| 5 | 600x600防潮硅钙板 | ㎡ | 320.00  |  |  |  |  |  | 工艺：￠5丝杆，T型龙骨，铝收边线条固定，主龙骨间距0.8米内 材料：￠5丝杆，T型龙骨，600X600规格硅钙板 工程标准：吊顶位置应准确，所有连接件必须拧紧、夹牢，安装应牢固，表面平整、无污染、折裂、缺掉角、凹痕等缺陷，吊顶水平度≤3mm |
| 6 | 轻钢龙骨铝扣板吊顶300×300 | ㎡ | 29.70  |  |  |  |  |  | 工艺：38型龙骨基架，边框固定，主龙骨间距0.6米内，横撑龙骨间距0.75米内， 材料：选用石膏板，"38型龙骨。 工程标准：吊顶位置应准确，所有连接件必须拧紧、夹牢，安装应牢固，表面平整、无污染、缺掉角、凹痕等缺陷，墙面垂直度≤3mm ，按展开面积计算 |
| 7 | 轻钢龙骨石膏板吊顶 | ㎡ | 120.00  |  |  |  |  |  | 工艺：38型龙骨基架，边框固定，主龙骨间距0.6米内，横撑龙骨间距0.75米内， 材料：选用石膏板，"38型龙骨。 工程标准：吊顶位置应准确，所有连接件必须拧紧、夹牢，安装应牢固，表面平整、无污染、缺掉角、凹痕等缺陷，墙面垂直度≤3mm  |
|  | 小 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、墙面工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 墙面乳胶漆 | ㎡ | 402.00  |  |  |  |  |  | 材料：室内专用墙面腻子粉,(ICI乳胶漆 工艺：腻子粉找平墙面三遍,打磨平整,乳胶漆饰面(一底两面) 工程标准：表面平整,手感柔顺,乳胶漆色彩准确。 |
| 2 | 党建展厅墙面 | ㎡ | 154.00  |  |  |  |  |  |  |
|  | 小 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、地面工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 天井地平漆 | ㎡ | 381.00  |  |  |  |  |  | (1)含人工和材料，含基层及强化木地板 |
|  | 小 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、漆工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 天棚乳胶漆 | ㎡ | 180.00  |  |  |  |  |  | 材料：室内专用墙面腻子粉,(ICI乳胶漆 工艺：腻子粉找平墙面三遍,打磨平整,乳胶漆饰面(一底两面) 工程标准：表面平整,手感柔顺,乳胶漆色彩准确。 |
|  | 小 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、其它工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 窗帘 | m | 35.00  |  |  |  |  |  | 双层遮光窗帘；含材料及安装； |
| 2 | 卫生间隔断 | m | 12.34  |  |  |  |  |  | 定制安装；含材料及安装； |
|  | 小 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 六、其它费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 装饰垃圾出渣,清洁费 | ㎡ | 681.74  |  |  |  |  |  | 施工过程所产生垃圾清扫，按套内面积计算 |
| 2 | 材料转运费 | ㎡ | 681.74  |  |  |  |  |  | 施工过程所使用材料搬运费，按套内面积计算 |
| 3 | 临时设施和成品保护材料费 | ㎡ | 681.74  |  |  |  |  |  | 以套内面积计算 |
| 4 | 清洁公司清洁费 | ㎡ | 681.74  |  |  |  |  |  | 专业清洁公司,以套内面积收取 |
|  | 小 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

**三、商务要求**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **商务条款** | **商务实质性要求** | **备注** |
| 1 | 工期及工程地点 | （1）工期：90 日历天（2）工程地点：普安县人民法院（采购人指定地点） |  |
| 2 | 验收标准、规范 | 由成交供应商向采购人提出验收申请，由采购人按有关规定组织验收，需符合国家现行有关施工质量验收规范标准；验收标准按照招标文件规定及现行相关法律法规相关标准执行。 |  |
| 3 | 质量标准 | 符合国家现行有关施工质量验收规范标准。 |  |
| 4 | 施工安全文 明要求 | 满足有关规范标准要求。 |  |
| 5 | 付款方式 | 验收合格后一次性付款，中标单位为中小企业则按照《保障中小企业款项支付条例》执行。资金支付方式：按照财政支付要求支付到成交供应商指定账户。 |  |
| 6 | 履约保证金 | 本项目履约保证金按成交金额的10%缴纳，待成交供应商如期履行合同中所有条款内容及磋商文件要求，采购人一次性无息退回给成交供应商。 |  |
| 7 | 质保期 | 2年（验收合格之日起算）。 |  |
| 6 | 投标有效期 | 自投标文件递交截止时间起90日历天。 |  |
| 7 | 驻场承诺 | 投标人须提供承诺:1、中标人必须按照投标文件中的人员配备至现场，其中项目负责人（项目经理）、技术负责人及项目管理人员每月在现场出勤时间不得少于本月施工时间的80%，采购人据实考勤。 2、中标人保证正常施工,决不影响工程质量和工期；若本单位中标,不得私自更换项目管理人员的(不可抗力因素除外),如遇特殊情况确需更换的,必须经采购人批准,并且要求接替人员的资格等级和能力不得低于相关要求。 注：未提供承诺或承诺缺项视为无效标。 |  |
| 7 | 其他要求 | （1）投标供应商需承诺在施工期间无论因任何原因对采购人造成损失，或给采购人带来的任何不良影响的（包含可能出现的安全事故），一切后果由成交供应商自行承担，并对采购人进行赔偿。（2）投标供应商需承诺在施工过程中由于相关施工人员造成的重大社会不良影响事故，采购方有权立即取消合同，将不再支付剩余费用。（3）中标人若不能按时完成采购人交付的工作任务或为采购人提供的服务不按时、不规范、质量达不到要求时，视为一方违约，应承担因其工作失误（或其他原因）给采购人造成的一切损失责任。（4）中标人无正当理由放弃中标项目的，或未按约定期限签订合同的，除了要赔偿采购人和本代理机构在本次招标活动中产生的一切费用外，还将报请监督管理部门按相关法律法规规定对中标人追究相应的经济和法律责任。（5）投标报价应包括：投标报价应包括但不限于：材料、人工费用、措施费、规费、设备、运输、安装、调试及税金等全部费用，即固定总价包干。因成交供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。 |  |
| 8 | 其他要求 | 其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。 |  |

**四、评审标准：**

本项目采用综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

本公示仅为采购人对本项目的采购需求公示，具体内容以最终发布的采购文件为准。