

**贵州省都匀监狱建设项目建成配套搬迁采购(货物、服务)(G包:办公生产设备)**

**需求公示内容**

|  |  |
| --- | --- |
| 项 目 编 号： | JHC2025J-174HW号 |
| 采 购 人： | 都匀市住房和城乡建设局 |
| 采购代理机构： | 贵州省金汇实业（集团）有限公司 |
| 日 期： | 二〇二五年七月 |

**一、供应商资格要求**

**1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；**

**2.落实政府采购政策需满足的资格要求：**

（1）本项目为不专门面向中小企业采购的项目，按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）要求，对符合其规定的小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。监狱企业，残疾人福利性单位视同小微企业。

3.本项目的特定资格要求：无

4.申请人资格要求：参加政府采购活动的供应商应当满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的条件并依照《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条、第十八条规定提供材料：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（4）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（5）参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录及法律、行政法规规定的其他条件；

（6）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目投标；

（7）供应商未被“信用中国”网站（https：//www.creditchina.gov.cn/）列入“记录失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”、“政府采购严重违法失信行为”中任意一项或多项记录名单；同时，供应商未处于中国政府采购网(http：//www.ccgp.gov.cn/)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。

**二、实质性响应条款**

1.预算金额：3702574.37元。

2.最高限价：3702574.37元。

3.合同履约期限：合同签订后于30日历天内完成本项目内容的供货及安装调试工作，并通过验收。

4.质量标准：符合现行的国家相关标准、行业标准、地方标准等以及采购人的要求。

**三、无效标、废标**

**1有下列情况之一出现的，响应文件无效，按无效标处理：**

1.1不具备竞争性谈判文件中规定资格要求的；

1.2未按照谈判文件的规定提交谈判保证金的；

1.3未按照竞争性谈判文件规定要求签署、盖章的；

1.4报价超过竞争性谈判文件中规定的预算金额或者最高限价的；

1.5响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

1.6法律、法规和竞争性谈判文件规定的其他无效情形。

**2有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其投标无效：**

2.1不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

2.2不同供应商委托同一单位或者个人办理谈判事宜；

2.3不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

2.4不同供应商的响应文件异常一致或者谈判报价呈规律性差异；

2.5不同供应商的响应文件相互混装；

2.6不同供应商的谈判保证金从同一单位或者个人的账户转出。

**3有下列情况之一出现的，将作废标处理：**

3.1符合专业条件的供应商或者对竞争性谈判文件作实质响应的供应商不足三家的；

3.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3.3供应商的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；

3.4因出现重大变故，采购项目取消的。

**四、采购需求内容**

**（一）采购内容及技术参数要求**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **标段类型** | **标段区域** | **区域位置** | **名称** | **技术参数要求** | **参考图** | **单位** | **数量** | **备注** |
| 01武警设备设施 | 01中队新营房政治文化建设 | 图书阅览室 | 数字阅读pad | (1)CPU：8核，主频1.8GHz；(2)系统内存：不低于4G；(3)操作系统：国产操作系统；(4)屏幕分辨率：不低于1920\*1080；(5)屏幕尺寸：8-11英寸 |  | 台 | 8  |  |
| 01武警设备设施 | 01中队新营房政治文化建设 | 图书阅览室 | 朗读亭兼唱吧 | （1）主机：朗读专用主机（2）主显示器≥32寸，分辨率不低于1920x1080（3）触摸屏显示器≥21寸，分辨率≥1280x720（4）网络支持：以太网，WiFi、蓝牙（5）CPU：≥Cortex-A17 四核（6）内存：≥DDR3 2G,内置存储器：≥8GB （7）支持作品录制、阅读等；（8）支持登陆系统管理个人账号；（9）支持扫码到移动端管理账号信息；（10）提供海量资源供读者畅读；（11）具有注册、登录、个人信息设置、收藏、历史浏览、分享等基础功能；（12）清单配置：配有耳机2副、桌椅2张、侧面装饰窗帘套件2个、配备空调、麦克风2个。容纳≥2人 | IMG_256 | 套 | 1  |  |
| 01武警设备设施 | 01中队新营房政治文化建设 | 图书阅览室 | 有声图书馆 | （1）立体呈现：材质为PVC+UV+亚克力（或同等级别材质）；长3.5米，宽1.5米，采用高透光玻璃面板+PC/ABS 材质。（2）显示设备：亚克力材质打造外观 。可搭载如65-90寸等不同尺寸的LED液晶A规屏，显示比例为16：9，图像物理分辨率不低于1920×1080，具备全视角、亮度不小于400 cd/m2 、对比度不小于1000:1；（3）配备HIFI环绕立体声音响等专业音频设备；（4）处理及存储设备：不低于4xA73 2.0GHz + 4xA53 1.7GHz主频的八核心处理器，系统内存不小于4GB ，存储容量不小于64GB；（5）交互设备：支持电容触摸，响应速度＜8MS；网络及接口设备：联网方式为wifi，并配备RJ45千兆网口保证网络连接稳定；设有USB3.0接口、type - C接口等，用于数据传输、外接设备等。 | IMG_257 | 套 | 1  |  |
| 01武警设备设施 | 01中队新营房政治文化建设 | 图书阅览室 | 数字文化一体机 | （1）AI面部识别摄像头；AI语音控制麦克风；（2）处理器：不低于4核；（3）内存：≥8GB DDR4；（4）存储：≥256GB固态硬盘（SSD）；（5）显示屏尺寸≥21.5英寸，分辨率≥1920×1080；（6）亮度：300 - 350cd/m²；（7）操作系统：优先选用国产操作系统，其次Windows 11家庭版或正版Linux操作系统；内置主流电子图书阅读软件，支持PDF、EPUB、TXT等多种常见电子书格式。 |  | 台 | 1  |  |
| 01武警设备设施 | 01中队新营房政治文化建设 | 图书阅览室 | 显示屏 | （1）显示器：≥65英寸，16:9屏幕比例（2）分辨率：≥1920×1080；（3）处理器：优于或相当于双核A53+双核A73处理器；（4）存储：≥6GB运行内存，机身存储≥64GB，（5）操作系统：国产或者安卓（6）能效：1级能效 |  | 台 | 1  |  |
| 01武警设备设施 | 01中队新营房政治文化建设 | 图书阅览室 | VR眼镜 | （1）屏幕分辨率：单眼分辨率≥4K（3840×2160）及以上，总分辨率7680×2160及以上；（2）刷新率：支持144Hz及以上高刷新率（3）视场角（FOV）：视场角扩大至120°- 130°（4） 显示技术：采用最新的Micro- OLED或Mini - LED显示技术；（5）追踪精度：基于先进的inside- out追踪技术，配合多组高灵敏度摄像头和高精度传感器；（6）追踪精度：基于先进的inside- out追踪技术，配合多组高灵敏度摄像头和高精度传感器；（7）音频技术：搭载7.1声道环绕立体声技术；（8）处理器：优于或相当于高通骁龙XR3或同级别的芯片；（9）内存和存储：配备12GB及以上运行内存（RAM ）；（10）电池续航：内置大容量可充电电池，续航时间达到4小时及以上 |  | 副 | 10  |  |
| 01武警设备设施 | 01中队新营房政治文化建设 | 游艺室 | 乐器 | （1）架子鼓一套1)内置音色429，预设鼓组30，用户鼓组20，内置乐曲15，军鼓配置10，镲片配置12x21 3X1，底鼓配置8，踩镲配置12独立踩镲，通鼓配置8x210x1，专业的5鼓4镖，鼓和镲均支持双触发，叮叮支持三触发，片均带有捏边止音功能。1.2)内置429 种音色，30 套预设鼓组，可自定义 20 套鼓组。1.3)每个鼓和镲都可以调节触发参数，如:音量、灵敏度、曲线、声场平衡、动态范围等。1.4)内置录音、多功能节拍器、时值显示等功能。1.5)内置 15 首伴奏乐曲，也可以使用 AUXIN 接口连接外部设备播放音乐。1.6)配置 USB-MIDI、MID、耳机、音箱、嗵鼓4与镣片2拓展接口。（2）吉他一把2.1）面板：云杉2.2）背侧板：椴木2.3）玫瑰木合成指板2.4）拉线板：白铜品丝2.5）全封闭弦轴2.6）琴头材质：秋木2.7）琴杆材质：秋木2.8）高光油漆2.9）六弦民谣（3）电吉他一把3.1）弦数：6根；3.2）面板材质：赤杨木； 3.3）指板材质:玫瑰木； 3.4）背侧板材质:其他；3.5）有效弦长不小于600mm；3.6）指板宽度（弦枕处）不小于40mm；3.7）指板宽度（十六品处）不小于50mm。（4）电子琴一套4.1）键盘：61键风琴键盘4.2）显示屏：LCD显示屏，有白色背光4.3）面板语言：中文4.4）复音数：≥48个4.5）预置音色：≥100种4.6）音乐风格数量：≥128种4.7）同时发音数：≥128种4.8）指法：多指指法4.9）伴奏控制：具备和弦伴奏开/关、前奏/尾声、主奏/自动插入、同步起动、同步停止、起动/停止等功能4.10）自定义：支持用户伴奏4.11）兼容数据格式：播放支持SMF（格式0和1），录制为原始文件格式（有SMF0转换功能）4.12）数字接口：MIDI IN/OUT 或USB MIDI（5）贝斯一把5.1）琴体：实木；5.2）琴颈：枫木；5.3）指板：玫瑰木；5.4）琴钮：全封闭式，有效弦长约700mm，指板宽度（弦枕处）38mm，指板宽度（十六品处）52mm，琴颈与琴体相接端正，接口牢固，无缝隙。 |  | 套 | 1  |  |
| 01武警设备设施 | 01中队新营房政治文化建设 | 游艺室 | 点歌台 | （1）歌库资源：拥有超海量高清歌库，歌曲数量不少于100万首，涵盖全球各地区、各年代、各音乐风格的曲目，且每周更新不低于500首新歌；（2）语音点歌：采用先进的AI语音识别技术，识别准确率高达99%以上；（3）屏幕：配备两块高清显示屏，主屏尺寸不小于27英寸，副屏尺寸不小于21英寸，均采用4K分辨率（3840×2160 ）及以上，具备高刷新率（120Hz及以上 ）和广色域（DCI-P3 95%及以上）；（4）主机：主机采用高性能处理器，运算速度不低于8核3.0GHz ，搭配不低于16GB运行内存和512GB存储容量，支持高速无线网络（Wi -Fi6E ）和蓝牙5.2及以上连接。 |  | 台 | 1  |  |
| 01武警设备设施 | 01中队新营房政治文化建设 | 心理训练室 | VR蛋椅 | VR蛋椅 （1）可支持双人同时使用；（2）VR头盔分辨率：不低于4K（3840×2160 ），刷新率：达到120Hz及以上，视场角：≥120°；（3）交互手柄，响应时间：小于5ms，按键布局：符合人体工程学设计，按键数量不少于6个，且可自定义功能；（4）体感设备动感座椅（双人）：具备6轴动感模拟，可实现前后、左右、上下移动以及俯仰、侧倾、旋转动作，模拟虚拟场景中的各种运动状态，如飞行、驾驶、跳跃等，动作响应延迟小于10ms。力反馈背心：至少具备16个力反馈区域，能根据虚拟场景中的碰撞、攻击、触摸等互动产生相应强度和位置的力反馈，力反馈强度可调节，范围为0 - 100N。（5）电脑主机，处理器：不低于Intel Core i9 - 13900K或AMD Ryzen 9 7950X，显卡：VIDIA GeForce RTX 4090或AMD Radeon RX 7900 XTX及以上级别，内存：64GB及以上，存储：配备2TB及以上的高速固态硬盘（SSD）（6）软件系统，操作系统：采用定制优化的Windows 11专业版，VR内容管理平台，内容丰富度：内置不少于200款专业心理解压VR应用和场景，涵盖自然景观模拟、冥想引导、冒险游戏、互动艺术体验等多种类型。（7）心理测评与反馈系统，测评功能：具备多种专业心理测评量表，如焦虑自评量表（SAS）、抑郁自评量表（SDS）等，能在用户使用前后进行测评，评估解压效果。反馈报告：生成详细的个性化反馈报告，包括心理状态变化分析、适合的解压内容推荐、后续使用建议等。 |  | 台 | 2  |  |
| 01武警设备设施 | 01中队新营房政治文化建设 | 心理训练室 | 击打假人 | 硅胶全人，总高170CM，内部填充：高弹性纤维布 |  | 个 | 1  |  |
| 01武警设备设施 | 01中队新营房政治文化建设 | 心理训练室 | 瑜伽球 | 磨砂防滑纹路，防爆壁垒，壁厚2.5mm，环保PVC材质，直径65cm，最大承重≥1500kg。 |  | 个 | 2  |  |
| 01武警设备设施 | 02武警军事训练场 | 网络训练室（与学习室合建） | 计算机 | 国产化操作系统，CPU物理核心数不低于10个，线程不低于16线程，最高频率不低于4.6GHz，制作工艺不低于7nm，内存不低于16G DDR4，硬盘不低于512G m.2 SDD+1T HDD，显示器尺寸不低于23.8英寸，分辨率不低于1920\*1080，配套鼠标键盘。 |  | 台 | 40  |  |
| 01武警设备设施 | 02武警军事训练场 | 器材室 |  除湿机 | 适用面积51㎡-100㎡压缩机 噪音≤40分贝，除湿原理压缩机式干衣功能有负离子功能有定时功能24小时自动 模风功能不支持控制模式机械控制水箱容量4L-8L排水方式水箱/外接排水 管凤速190滤网 有显示方式 LED液晶显示 按健方式 机械式按键水箱水满提示,支持水满自动停机保护功能支持倾斜自动停机保护功能不支持自动除霜功能 |  | 台 | 1  |  |
| 01武警设备设施 | 02武警军事训练场 | 器材室 | 灭火器 | 干粉灭火器，4公斤灭火机+铁架 |  | 个 | 2  |  |
| 01武警设备设施 | 02武警军事训练场 | 指挥作业室 | 沙盘 | 营区沙盘规格:2米\*3米,按照营区周边建筑物现场定制;教鞭可伸缩, 最长可达2米.（房间位置待定） |  | 副 | 1  |  |
| 01武警设备设施 | 02武警军事训练场 | 指挥作业室 | 投影仪 | 流明≥4000流明，分辨率≥1980\*1080，投影尺寸≥35-300英寸，投影机特性：激光，亮度≥2500Lux |  | 个 | 1  |  |
| 01武警设备设施 | 02武警军事训练场 | 指挥作业室 | 计算机 | 国产笔记本电脑，4核处理器，主频3.0-3.3GHz；集成兆芯C1080显卡，支持4K 60Hz分辨率，配置16GB DDR4 3200双通道内存，支持32GB标配512G NVME SSD最高支持2TB，配套键盘鼠标。 |  | 台 | 8  |  |
| 01武警设备设施 | 02武警军事训练场 | 指挥作业室 | 除湿机 | 适用面积51㎡-100㎡，压缩机为优质品牌，噪音≤40分贝，除湿原理压缩机式干衣功能有负离子功能有定时功能24小时自动 模风功能不支持控制模式机械控制水箱容量4L-8L排水方式水箱/外接排水 管风速190滤网 有显示方式 LED液晶显示 按健方式 机械式按键水箱水满提示,支持水满自动停机保护功能支持倾斜自动停机保护功能。 |  | 台 | 1  |  |
| 01武警设备设施 | 02武警军事训练场 | 指挥作业室 | 灭火器 | 干粉灭火器，4公斤灭火机+铁架 |  | 个 | 2  |  |
| 01武警设备设施 | 02武警军事训练场 | 队列训练场 | 摆臂架 | 铁质，高度1.5m | IMG_258 | 个 | 6  |  |
| 01武警设备设施 | 02武警军事训练场 | 队列训练场 | 十字架 | 木质，长75mm，宽600mm | IMG_259 | 个 | 50  |  |
| 01武警设备设施 | 02武警军事训练场 | 擒敌训练场 | 墙靶 | 材质:太空革外套,EVA高弹发跑海绵合制,粘扣式,规格:20厘米×20厘米×4 厘米。 |  | 个 | 10  |  |
| 01武警设备设施 | 02武警军事训练场 | 擒敌训练场 | 腿靶 | 透气皮革，加密EVA内胆， | IMG_260 | 个 | 10  |  |
| 01武警设备设施 | 02武警军事训练场 | 擒敌训练场 | 不倒翁 |  规格:350+500/360mm大底座材质:PU |  | 个 | 10  |  |
| 01武警设备设施 | 02武警军事训练场 | 擒敌训练场 | 木人桩 | 材质:榆木,吸盘式尺寸:直径200-240mm高度1800mm |  | 个 | 10  |  |
| 01武警设备设施 | 02武警军事训练场 | 擒敌训练场 | 击打桩 |  材质:榆木,吸盘式尺寸:直径200-240mm高度180mm |  | 个 | 10  |  |
| 01武警设备设施 | 02武警军事训练场 | 擒敌训练场 | 散打护具 | 护胸、护腿、护头、护裆、拳套、护齿、护手袋、护具包八件套。面料PU面料，EVA内胆。 | IMG_261 | 套 | 30  |  |
| 01武警设备设施 | 02武警军事训练场 | 刺杀训练场 | 橡胶垫 | 刺杀对抗场地为长15米，宽2.5米的长方形橡胶垫，厚度不小于1厘米，场内设置边线、端线、中线和预备线。 |  | m2 | 38  |  |
| 01武警设备设施 | 02武警军事训练场 | 刺杀训练场 | 教练棍 | 木质，白蜡木杆制作，长度约1.8米，抗弯强度高，适合高强度训练 | IMG_262 | 根 | 25  |  |
| 01武警设备设施 | 02武警军事训练场 | 刺杀训练场 | 刺杀靶 | 高1.65米，头围54cm，胸围100cm，腰围80cm，膝高49cm，裆高73cm，皮质。靶体‌：采用天然橡胶或高弹面料复合材料，表面覆盖软性橡胶，内部填充抗击打材料。‌耐用性‌：抗冲击力≥100kg不倾倒，抗击打次数≥10000次不破裂。 | IMG_263 | 个 | 25  |  |
| 01武警设备设施 | 02武警军事训练场 | 刺杀训练场 | 刺杀护具 | 含、头盔、护身、护手臂、护手指、护裆、护膝、护腿、护具包等。护具需覆盖头部、颈部、肩部、胸部、腹部、裆部等重要部位，采用高强度抗冲击材料（如硬质腔壳结构）和防水抗菌面料，能有效抵御刺杀动作产生的冲击力与剪应力。护甲部件（如护身、护手臂）采用分段人体工学设计，既保证灵活性又不影响防护效果。 | IMG_264 | 套 | 25  |  |
| 01武警设备设施 | 02武警军事训练场 | 刺杀训练场 | 人形桩 | 高1.65米人形桩(靶)或稻草人,间隔2.5米 |  | 个 | 25  |  |
| 01武警设备设施 | 02武警军事训练场 | 刺杀训练场 | 木枪 | 木质采用高强度实木模压成型，具备耐磨损、抗腐蚀、韧性好等特点，确保在刺杀对抗训练中不裂不折。总长度约1360毫米，宽度约100毫米，厚度约40毫米，符合人体工学设计，兼顾实用性与耐用性。 | IMG_265 | 把 | 25  |  |
| 01武警设备设施 | 02武警军事训练场 | 刺杀训练场 | 裁判旗 | 涤纶布、不锈钢金属杆、长34cm，宽30cm，旗杆长45cm，参考图片为1套 | IMG_266 | 套 | 2  |  |
| 01武警设备设施 | 02武警军事训练场 | 勤务训练场 | 模拟执勤设施 | 型材壁厚2毫米，工作温度-10℃－+50℃，拉伸强度220Mpa，表面硬度12HW，整体抗风能力不小于4级。长、宽各不小于15米。玻璃钢伸缩围栏隔离栏，规格1.2米\*3米。勤务岗台，塑胶绝缘材质，长80厘米\*高80厘米\*宽20厘米，折叠可移动遮挡屏，加厚框架双层布，六扇模式。座机电话、便携式气溶胶灭火器K100型号。对讲机UV双段、双显、双频。 |  | 套 | 1  |  |
| 01武警设备设施 | 02武警军事训练场 | 军事体育训练场 | 组合练习场 | 救护组合练习训练场:在平整土质地上相距25米划2条4米长的平行线，作为起终点线和折返线。在场地起终点线和折返线之间的一侧，每间隔5米放置1个标志桶，共6个;低桩网放置在距折返线向场内10米的地上，低桩网长10米、高度0.6米、宽度2米;弹药箱(重30公斤)放置在低桩网靠近折返线一端;假设伤员1人(与受训者体重相差士2公斤)，俯卧于起终点线的外侧。基本设施:平整士地、标志桶、低桩网、弹药箱、拉绳、秒表。 |  | 处 | 1  |  |
| 01武警设备设施 | 02武警军事训练场 | 军事体育训练场 | 单杠 | 长2.4米，宽1.5米 杠体：采用优质的不锈钢材质，304不锈钢，其含铬量不低于18%，含镍量不低于8%，管材壁厚不小于 2.5mm，保证杠体的强度和耐腐蚀性，能适应户外复杂的环境条件。立柱：通常选用热镀锌钢管，如 Q235 钢材经过热镀锌处理，镀锌层厚度不小于 85μm，管径一般在 100mm - 150mm 之间，壁厚不小于 3mm，以确保立柱的稳固性和抗风能力。连接件：采用不锈钢或热镀锌材质的螺栓、螺母等连接件，强度高且不易生锈，保证各部件之间连接的牢固性。 |  | 副 | 2  |  |
| 01武警设备设施 | 02武警军事训练场 | 军事体育训练场 | 双杠 | 长3.5米，宽1.2米 杠体：采用优质的不锈钢材质，304不锈钢，其含铬量不低于18%，含镍量不低于8%，管材壁厚不小于 2.5mm，保证杠体的强度和耐腐蚀性，能适应户外复杂的环境条件。立柱：通常选用热镀锌钢管，如 Q235 钢材经过热镀锌处理，镀锌层厚度不小于 85μm，管径一般在 100mm - 150mm 之间，壁厚不小于 3mm，以确保立柱的稳固性和抗风能力。连接件：采用不锈钢或热镀锌材质的螺栓、螺母等连接件，强度高且不易生锈，保证各部件之间连接的牢固性。 |  | 副 | 2  |  |
| 01武警设备设施 | 02武警军事训练场 | 军事体育训练场 | 木马山羊练习场 | 木马长1.6米，宽0.4米 材质：主体框架：一般采用优质钢材，如 Q235 碳钢，经过热镀锌处理，镀锌层厚度不小于 85μm，以增强耐腐蚀性。框架管材的壁厚不小于 2.5mm，确保结构坚固稳定。 表面覆盖物：采用优质的皮革或人造革，厚度在1.2mm - 1.5mm 之间，具有良好的耐磨性和防滑性。内部填充高密度海绵，密度不低于 30kg/m³，厚度为80mm - 100mm，提供舒适的支撑和缓冲。 ◦ 连接件：使用不锈钢材质的螺栓、螺母等连接件，保证连接的牢固性和耐久性，防止生锈和松动。 |  | 副 | 2  |  |
| 01武警设备设施 | 02武警军事训练场 | 军事体育训练场 | 400米障碍场 | 地面平整土质较硬2、起点至低桩网7米3、低桩网至高墙10米4、高墙至独木桥18米5、独木桥至高跳台20米6、高跳台至矮墙15米7、矮墙至壕沟15米8、壕沟至跨桩10米9、跨装至转折旗5米。跨桩5个，直径0.3米混凝土制成;壕沟长宽高均为2米，砖体清光，底部C15砼地面;矮墙宽2米，高1.1米，厚0.2米，立柱和挡板采用实木制成;高板长1.8米，长2米，宽0.5米，高台高1.5米，长1米方形，低台为1米的立方体，分别采用砖木制成，按要求涂颜色;独木桥长5米，高1.3米，宽0.3米,斜板长2米，立柱直径0.2米，斜板厚0.1米，全木质结构:高墙为2米方形，厚0.2米，立柱0.米方木，挡板0.08米实木拼接制成;低桩网采用6对0.5米镀锌DN32管按照1间距2米行距并将立柱间用弹性材料连接制成;转折旗高1.5米,旗杆 DN32镀锌制成，红旗0.3\*0.4米。玻璃钢伸缩围栏隔离栏，规格1.2米\*3米。 |  | 处 | 1  |  |
| 01武警设备设施 | 02武警军事训练场 | 军事体育训练场 | 移动低桩网 |  | 个 | 1  |  |
| 01武警设备设施 | 02武警军事训练场 | 军事体育训练场 | 移动高桩网 |  | 个 | 1  |  |
| 01武警设备设施 | 02武警军事训练场 | 投弹训练场 | 防暴弹投掷区域靶 | 分手榴弹和防暴弹投掷场，用于单兵防爆弹投掷基本技能训练，占地480平方、设置区域靶、窗口靶。标示线用道牙石或白灰标示。窗口靶分为移动和固定两种，规格为高3.5米宽2.3米，窗口高1.5米，宽1.1米，窗口居中。固定式采用砖体砌成，移动式采用镀锌管或木质结构均可;区域靶:防爆弹投掷用边长为6米，防爆枪发射用为边长为10米，手榴弹使用窗口靶2块，采用镀锌管或木质结构，①墙上设 100 厘米×60 厘米竖向窗口，窗口下沿离地 1 米，②墙上设 100厘米×60 厘米竖向窗口，窗口下沿离地 4 米。 |  | 个 | 1  |  |
| 01武警设备设施 | 02武警军事训练场 | 投弹训练场 | 固定窗口靶 |  | 个 | 1  |  |
| 01武警设备设施 | 02武警军事训练场 | 心理行为训练场 | 断桥 | 2块长2.5米、宽30厘米，厚度不少于2厘米的钢板，其中1块桥板设置摇臂联结蜗杆、蜗轮。 |  | 个 | 1  |  |
| 01武警设备设施 | 02武警军事训练场 | 心理行为训练场 | 绳网 | 2张4×4米绳索编织而成的网状障碍，对角相挂在主体架上（含4米高的主体架）。 |  | 个 | 2  |  |
| 01武警设备设施 | 02武警军事训练场 | 心理行为训练场 | 云梯 | 用2根绳子将4个橡胶轮胎、4根横木联接起来。横木直径20厘米、长2.4米，由上至下间距依次为1.4米、1.5米和1.6米；轮胎位于横木下方。 |  | 个 | 1  |  |
| 01武警设备设施 | 02武警军事训练场 | 心理行为训练场 | 背摔台 | 高1.6米的钢型材焊接平台，侧面设有斜梯。 |  | 个 | 1  |  |
| 01武警设备设施 | 02武警军事训练场 | 心理行为训练场 | 训练场地标牌 | 牌面长1300mm，宽900mm，上下采用直径38mm不锈钢管；牌面离地800mm，入土部分300mm，左右用两根直径51mm不锈钢管支撑，钢管顶端为83mm不锈钢球。 |  | 块 | 1  |  |
| 01武警设备设施 | 02武警军事训练场 | 战备综合库 | 器材架 | 冷轧钢板，军绿色烤漆，2000长\*2000高\*600宽mm，分3-4格横向拆装。 |  | 组 | 4  |  |
| 01武警设备设施 | 02武警军事训练场 | 战备综合库 | 除湿机 | 适用面积51㎡-100㎡，压缩机为一线品牌 噪音≤40 除湿原理压缩机式干衣功能有负离子功能有定时功能24小时自动 模风功能不支持控制模式机械控制水箱容量4L-8L排水方式水箱/外接排水 管风速190滤网 有显示方式 LED液晶显示 按健方式 机械式按键水箱水满提示,支持水满自动停机保护功能支持倾斜自动停机保护功能。 |  | 个 | 1  |  |
| 01武警设备设施 | 02武警军事训练场 | 室内综合训练场 | 仰卧起坐架 | 规格:整体尺寸1400\*480\*560mm板面尺寸1040\*300\*40mm，可折叠 材质:钢架+皮革板面 。 |  | 个 | 8  |  |
| 01武警设备设施 | 02武警军事训练场 | 室内综合训练场 | 跑步机 | 长2.4米，宽1米，续输出功率：1.0HP - 2.5HP 。 速度调节范围：速度范围一般在 0.8km/h - 16km/h 或 0.8km/h - 18km/h。0.8km/h - 6km/h 适合快走，6km/h - 10km/h 适合慢跑，10km/h 以上适合中高速跑步。 |  | 个 | 10  |  |
| 01武警设备设施 | 02武警军事训练场 | 室内综合训练场 | 动感单车 | 磁控阻力系统,尺寸1136\*572\*1370mm |  | 个 | 10  |  |
| 01武警设备设施 | 02武警军事训练场 | 室内综合训练场 | 杠铃 | PVC/沙铁混合物/钢材/重量可自行调节/100KG级 |  | 副 | 10  |  |
| 01武警设备设施 | 02武警军事训练场 | 室内综合训练场 | 哑铃 | PVC/沙铁混合物/钢材/重量可自行调节/100KG级 |  | 副 | 10  |  |
| 01武警设备设施 | 02武警军事训练场 | 室内综合训练场 | 组合力量训练器 | 规格;1600\*2280\*2080m配重:67.5kg承重:120kg,材质:主管架钢质+PU皮革泡棉,型材规格70\*50mm,壁厚1.5mm,T形底座,力动TG60三人站,轴心防脱滑轮。 |  | 副 | 1  |  |
| 01武警设备设施 | 02武警军事训练场 | 室内综合训练场 | 卧推架 | 长1.6米，宽1.25米 ，框架：采用优质钢材，管材壁厚在 2.0mm - 2.5mm 之间，经过防锈处理（如喷漆或电镀），增强耐腐蚀性。这种材质能保证卧推架在家庭使用环境下的基本强度和稳定性。杠铃杆：合金钢材质，表面经过镀铬处理，镀铬层厚度不小于 0.02mm，既美观又能防止生锈。杠铃杆的直径通常在 25mm - 28mm 之间，方便抓握，其承重能力一般不低于 150kg。海绵垫：采用高密度海绵，密度在 30kg/m³ - 35kg/m³ 之间，厚度为 50mm - 80mm，表面覆盖耐磨的 PU 皮革或人造革，厚度约 1.2mm - 1.5mm，提供舒适的卧推体验和良好的耐用性。 |  | 副 | 1  |  |
| 01武警设备设施 | 02武警军事训练场 | 室内综合训练场 | 深蹲架 | 长2.1米，宽2.1米，框架：采用优质钢材，管材的壁厚一般在2.0mm - 2.5mm 之间，表面经过喷塑或电镀处理以增强防锈能力。这种材质能提供足够的强度来满足家庭日常使用，承受一定的重量负荷。杠铃杆：多为合金钢材质，表面镀铬，镀铬层厚度不小于 0.02mm，既美观又能防止生锈。杠铃杆的直径一般在 25mm - 28mm 之间，其承重能力一般不低于 150kg，以适应家庭健身者的训练需求。保护垫：使用高密度海绵作为缓冲材料，密度在 30kg/m³ - 35kg/m³ 之间，厚度为 50mm 左右，外部包裹耐磨的 PU 皮革或人造革，厚度约 1.2mm - 1.5mm，用于保护使用者在训练时的安全，同时增加舒适感。 |  | 套 | 2  |  |
| 01武警设备设施 | 02武警军事训练场 | 室内综合训练场 | 军事体育智能考核系统 | 含主机、计时地毯、计时手环、管理系统、摄像头含支架、发令器、音响、中间点防作弊器等。 | IMG_267 | 套 | 1  |  |
| 01武警设备设施 | 02武警军事训练场 | 室内综合训练场 | 立式沙袋 | 材质外皮：多采用优质 PU 皮革或合成革材质，厚度一般在 1.2mm - 1.5mm 之间，具有良好的耐磨性、耐撕裂性和抗老化性，表面纹理清晰，触感舒适。也有使用真皮材质的高端产品，质感更佳但价格较高。内胆：内部填充材料通常为多层结构。最常见的是高密度 EPE 珍珠棉，密度在 30kg/m³ - 40kg/m³ 之间，厚度约 50mm - 80mm，提供良好的缓冲性能；中间可能会添加一些碎布、海绵颗粒等，增加沙袋的紧实度和抗击打能力；有的还会在内胆中心设置一层钢丝网或加强布，增强整体结构的稳定性。底座：底座一般采用高密度聚乙烯（HDPE）塑料材质，壁厚 8mm - 12mm，具有较高的强度和韧性。也有使用铸铁底座的，重量较大，稳定性更好，但成本较高。尺寸整体高度：常见的立式沙袋高度在 1600mm - 1800mm 之间，误差范围 ±10mm，以适应不同身高的使用者，一般可满足大多数成年人的训练需求。沙袋直径：沙袋部分的直径通常为 300mm - 400mm，常见为 350mm，误差 ±5mm，提供足够的击打面积。底座尺寸：底座的直径一般在 400mm - 600mm 之间，如 500mm，误差 ±5mm，以确保沙袋放置时的稳定性。底座的高度一般为 200mm - 300mm。重量沙袋重量：不包括底座的沙袋部分重量一般在 15kg - 30kg 之间，具体取决于沙袋的尺寸和填充材料。较小尺寸或填充较疏松的沙袋重量较轻，大尺寸且填充紧实的沙袋重量较重。底座重量：底座的重量因材质和设计不同而有所差异。塑料底座的重量一般在 10kg - 20kg 之间；铸铁底座的重量可能达到 30kg - 50kg，以保证沙袋在使用过程中的稳定性，防止轻易晃动或倾倒。 抗击打性能：在正常使用情况下，经过 10000 次以上的击打（击打力度相当于正常训练强度），沙袋外皮不应出现明显的破损、开裂，内胆的缓冲性能不应明显下降。回弹性：受到击打后，沙袋应能迅速恢复原状，无明显的变形或凹陷。在连续击打 10 次后，沙袋的最大变形量应不超过沙袋直径的 10%，且在 5 秒内恢复至原始形状的 90% 以上。稳定性：在沙袋受到相当于正常训练强度的侧向力（如50N的水平推力）时，沙袋不应出现倾倒或大幅度晃动的情况。底座与地面的摩擦力应足够大，防止沙袋在使用过程中滑动。 |  | 个 | 5  |  |
| 01武警设备设施 | 02武警军事训练场 | 室内综合训练场 | 搏击擂台 | 常规比赛标准规格：1、实木多层板2.5cm；2、EVA软垫不小于3cm；3、台高60cm以上；4、单面不少于2根连接器（不含立柱）； | IMG_268 | 个 | 1  |  |
| 01武警设备设施 | 03新营房营产营具 | 中队办公室 | 升降办公桌 | （1）枣红色木质升降办公桌，显示器嵌入桌面，满足24寸显示器升降，长1600mm宽800mm高770mm，带三层抽屉及柜子（2）主要材料：板材采用中密度纤维板，木皮饰面，环保油漆涂饰，台面皮板面料采用超纤皮。（3）中密度纤维板：尺寸偏差、密度及偏差、含水率合格；物理力学性能（静曲强度、弹性模量、内胶合强度、吸水厚度膨胀率、表面胶合强度、防潮性能）合格；其他要求（握螺钉力、表面吸收性能和尺寸稳定性）合格；甲醛释放量≤0.124mg/m³；挥发性有机化合物（72h）苯、甲苯、二甲苯、TVOC合格。油漆：VOC含量≤650g/L，总铅（Pb）含量≤90mg/kg，可溶性重金属含量（镉、铬、汞）合格，苯含量≤0.1%，甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量≤20%，游离二异氰酸酯总和含量≤0.2%，卤代烃总和含量≤0.1%；涂膜外观正常，贮存稳定性无异常，铅笔硬度（擦伤）≥HB，附着力≤1级，耐干热性≤2级，耐磨性≤0.050g，耐水性无异常，耐碱性无异常，耐醇性无异常，耐污染性无异常。 |  | 张 | 6  | 配套 |
| 01武警设备设施 | 03新营房营产营具 | 中队办公室 | 升降电脑 | 国产化操作系统，CPU物理核心数不低于10个，线程不低于16线程，最高频率不低于4.6GHz，制作工艺不低于7nm，内存不低于16G DDR4，硬盘不低于512G m.2 SDD+1T HDD，显示器尺寸不低于24英寸，分辨率不低于1920\*1080与办公桌配套 |  | 台 | 6  | 配套 |
| 01武警设备设施 | 03新营房营产营具 | 中队办公室 | 碎纸机 | 保密等级1级，可碎光盘，颗粒大小:≤1x2mm单次粉碎:≥46张(70gA4纸)次销毁能力:≤3m/分料口尺寸:≥216x3mm料箱容积:≥33L设备重量:27kg电压功率:320W、220V/50Hz |  | 台 | 1  |  |
| 01武警设备设施 | 03新营房营产营具 | 中队办公室 | 茶水柜饮水一体机 | 实木枣红、制冷+制热+可调温，下置水桶，长810mm\*宽350mm\*高920mm。 |  | 台 | 1  |  |
| 01武警设备设施 | 03新营房营产营具 | 中队办公室 | 电话 | 国产办公设备，1.配置 2.8 英寸及以上液晶显示屏，分辨率不低于 320×240 像素，可清晰显示来电号码、日期、时间、通话时长等信息，支持亮度调节，适应不同光线环境。来电显示，2.内置不低于 8GB 存储（可扩展），支持自动或手动通话录音功能。 |  | 台 | 1  |  |
| 01武警设备设施 | 03新营房营产营具 | 中队办公室 | 空调 | 柜式空调3匹柜式空调，能效等级≤1级；制冷量≥7250W/制冷功率≥1950W；制热量≥9750W/制热功率≥2900W；电辅热输入功率≥1300W；能效比≥4.48；循环风量≥1350；室内机噪音：≤30-47dB。变频。 |  | 台 | 1  | 根据房间大小选择 |
| 01武警设备设施 | 03新营房营产营具 | 中队办公室 | 装订机 | 热熔装订机，装订厚度不小于55mm，额定功率6000W，最大装订时装订时间不超过150s |  | 台 | 1  |  |
| 01武警设备设施 | 03新营房营产营具 | 中队办公室 | 打印机 | 国产办公设备，支持自动彩色A4双面打印、扫描、复印；连续打印、复印速度：不少于50页/分钟。 |  | 台 | 2  |  |
| 01武警设备设施 | 03新营房营产营具 | 中队办公室 | 相机 | 1、APS-C画幅全像素双核CMOS；▲2、有效像素不低于3250万像素，最高不低于分辨率6960\*4640（RAW/C-RAW支持全像素输出；3、图像处理器：DIGIC X，支持不少于14位图像处理；4、感光度范围：ISO100-25600（可扩展到ISO51200）；5、快门系统:机械快门速度1/8000秒至30秒，支持B门；电子快门速度最高手/16000秒（实时取景模式），快门寿命20万次左右。 |  | 台 | 1  |  |
| 01武警设备设施 | 03新营房营产营具 | 中队办公室 | 笔记本电脑 | 国产笔记本电脑，4核处理器，主频3.0-3.3GHz；集成兆芯C1080显卡，支持4K 60Hz分辨率，配置16GB DDR4 3200双通道内存，支持32GB标配512G NVME SSD最高支持2TB。 |  | 台 | 2  | 2名主官 |
| 01武警设备设施 | 03新营房营产营具 | 中队会议室 | 空调 | 柜式空调，能效等级≤1级；制冷量≥7250W/制冷功率≥1950W；制热量≥9750W/制热功率≥2900W；电辅热输入功率≥1300W；能效比≥4.48；循环风量≥1350；室内机噪音：≤30-47dB。变频。 |  | 台 | 1  |  |
| 01武警设备设施 | 03新营房营产营具 | 中队会议室 | 茶水柜饮水一体机 | 实木枣红、制冷+制热+可调温，下置水桶，长810mm\*宽350mm\*高920mm。 |  | 个 | 1  |  |
| 01武警设备设施 | 03新营房营产营具 | 中队学习室 | 空调 | 柜式，能效等级2级；制冷量≥1200W/制冷功率≥4580W；制热量≥13500W/制热功率≥4590W；电辅热输入功率≥1200W；能效比≥3.45；循环风量≥2000；室内机噪音：≤44-50dB。变频。电压：380V。 |  | 台 | 4  |  |
| 01武警设备设施 | 03新营房营产营具 | 中队长宿舍 | 饮水机 | 制冷+制热+可调温，下置水桶，长320mm\*宽305mm\*高930mm。 |  | 台 | 1  |  |
| 01武警设备设施 | 03新营房营产营具 | 中队长宿舍 | 空调 | 挂式空调，能效等级≤1级；制冷量≥7260W/制冷功率≥2050W；制热量≥9750W/制热功率≥3080W；电辅热输入功率≥1300W；能效比≥4.48；循环风量≥1200；室内机噪音：≤21-44dB。变频。 |  | 台 | 1  |  |
| 01武警设备设施 | 03新营房营产营具 | 指导员宿舍 | 饮水机 | 制冷+制热+可调温，下置水桶，长320mm\*宽305mm\*高930mm |  | 台 | 1  |  |
| 01武警设备设施 | 03新营房营产营具 | 指导员宿舍 | 空调 | 挂式空调，能效等级≤1级；制冷量≥7260W/制冷功率≥2050W；制热量≥9750W/制热功率≥3080W；电辅热输入功率≥1300W；能效比≥4.48；循环风量≥1200；室内机噪音：≤21-44dB。变频。 |  | 台 | 1  |  |
| 01武警设备设施 | 03新营房营产营具 | 会客室 | 茶水柜饮水一体机 | 实木枣红、制冷+制热+可调温，下置水桶，长810mm\*宽350mm\*高920mm。 |  | 个 | 1  | 增加 |
| 01武警设备设施 | 03新营房营产营具 | 会客室 | 空调 | 柜式空调，能效等级≤1级；制冷量≥7250W/制冷功率≥1950W；制热量≥9750W/制热功率≥2900W；电辅热输入功率≥1300W；能效比≥4.48；循环风量≥1350；室内机噪音：≤30-47dB。变频。 |  | 台 | 1  |  |
| 01武警设备设施 | 03新营房营产营具 | 会客室 | 电视机 | 屏幕尺寸：不小于75寸屏幕分辨率：不小于3840×2160（4K）刷新率：≥120Hz色域覆盖：DCI - P3≥95%HDR标准：支持HDR10+、Dolby VisionCPU：四核A73运行内存（RAM）：≥4GB存储内存（ROM）：≥64GB音频声道：≥3.1声道音响功率：≥40W接口：HDMI 2.1接口≥4个、USB 3.0接口≥2个、RJ45网络接口、光纤音频接口操作系统：智能系统投屏功能：支持Wi - Fi无线投屏、HDMI有线投屏 |  | 台 | 1  |  |
| 01武警设备设施 | 03新营房营产营具 | 司务长办公室 | 办公桌 | 枣红色实木升降办公桌，显示器嵌入桌面，满足24寸显示器升降，长1600mm宽800mm高770mm，带三层抽屉及柜子 |  | 张 | 1  |  |
| 01武警设备设施 | 03新营房营产营具 | 司务长办公室 | 打印机 | 国产办公设备，自动彩色A4双面打印、扫描、复印；连续打印、复印速度：不小于50页/分钟， |  | 台 | 1  |  |
| 01武警设备设施 | 03新营房营产营具 | 司务长办公室 | 碎纸机 | （1）保密等级1级，可碎光盘（2）颗粒大小:≤1x2mm（3）单次粉碎:≥46张(70gA4纸)次（4）销毁能力:≤3m/分（5）料口尺寸:≥216x3mm（6）料箱容积:≥33L（7）设备重量:27kg（8）电压功率:320W、220V/50Hz |  | 台 | 1  |  |
| 01武警设备设施 | 03新营房营产营具 | 司务长办公室 | 空调 | 挂式空调能效等级1级；制冷量≥3510W/制冷功率≥845W；制热量≥5010W/制热功率≥1240W；电辅热输入功率≥850W；能效比≥5.3；循环风量≥750；室内机噪音：≤18-41。变频。 |  | 台 | 1  | 壁挂机空调 |
| 01武警设备设施 | 03新营房营产营具 | 司务长办公室 | 笔记本电脑 | 国产笔记本电脑，4核处理器，主频3.0-3.3GHz；集成兆芯C1080显卡，支持4K 60Hz分辨率，配置16GB DDR4 3200双通道内存，支持32GB标配512G NVME SSD最高支持2TB |  | 台 | 1  |  |
| 01武警设备设施 | 03新营房营产营具 | 司务长办公室 | 饮水机 | 制冷+制热+可调温，下置水桶，长320mm\*宽305mm\*高930mm |  | 台 | 1  |  |
| 01武警设备设施 | 03新营房营产营具 | 队部士兵宿舍（10人） | 空调 | 柜式空调，能效等级≤1级；制冷量≥7250W/制冷功率≥1950W；制热量≥9750W/制热功率≥2900W；电辅热输入功率≥1300W；能效比≥4.48；循环风量≥1350；室内机噪音：≤30-47dB。变频。 |  | 台 | 1  | 落地式空调，配置余班宿舍 |
| 01武警设备设施 | 03新营房营产营具 | 队部士兵宿舍（10人） | 空调 | 挂式空调，能效等级1级；制冷量≥3510W/制冷功率≥845W；制热量≥5010W/制热功率≥1240W；电辅热输入功率≥850W；能效比≥5.3；循环风量≥750；室内机噪音：≤18-41。变频。 |  | 台 | 1  | 壁挂机空调，配置于班学习室 |
| 01武警设备设施 | 03新营房营产营具 | 队部士兵宿舍（10人） | 饮水机 | 制冷+制热+可调温，下置水桶，长320mm\*宽305mm\*高930mm |  | 台 | 1  |  |
| 01武警设备设施 | 03新营房营产营具 | 班宿舍及班学习室（80人，分为8个战斗班） | 空调 | 柜式空调，能效等级≤1级；制冷量≥7250W/制冷功率≥1950W；制热量≥9750W/制热功率≥2900W；电辅热输入功率≥1300W；能效比≥4.48；循环风量≥1350；室内机噪音：≤30-47dB。变频。 |  | 台 | 8  | 落地式空调，配置余班宿舍 |
| 01武警设备设施 | 03新营房营产营具 | 班宿舍及班学习室（80人，分为8个战斗班） | 空调 | 挂式空调，能效等级1级；制冷量≥3510W/制冷功率≥845W；制热量≥5010W/制热功率≥1240W；电辅热输入功率≥850W；能效比≥5.3；循环风量≥750；室内机噪音：≤18-41。变频。 |  | 台 | 8  | 壁挂机空调，配置于班学习室 |
| 01武警设备设施 | 03新营房营产营具 | 班宿舍及班学习室（80人，分为8个战斗班） | 饮水机 | 制冷+制热+可调温，下置水桶，长320mm\*宽305mm\*高930mm |  | 台 | 8  |  |
| 01武警设备设施 | 03新营房营产营具 | 理发室 | 理发工具和工具箱 | 含3-12mm4种限位梳2套，牙剪2把、平剪2把，理发围布2张、去发海绵2块，疏密两用梳2把，电动推子2把，实木工具箱长宽高38cm\*28cm\*15cm。 |  | 套 | 1  |  |
| 01武警设备设施 | 03新营房营产营具 | 理发室 | 吹风机 | 1.性能参数功率：≥1800W风速档位：≥3档温度档位：≥3档负离子功能：负离子释放量≥2000万/立方厘米，可减少头发静电、毛躁2.发热丝材质：优质镍铬合金发热丝发热效率：从开机到达到最高温度时间≤30秒3.电机类型：直流无刷电机转速：≥100000转/分钟 4.风嘴材质：耐高温塑料接口类型：通用卡口，适配多种造型风嘴 |  | 个 | 1  |  |
| 01武警设备设施 | 03新营房营产营具 | 卫生室 | 手电筒 | 材质为铝合金，亮度≥100流明，续航时间≥2 小时，具备强光、弱光、爆闪等模式 |  | 个 | 1  | 增加 |
| 01武警设备设施 | 03新营房营产营具 | 接待室单间X3 | 空调 | 挂式空调能效等级：≤1级制冷量：≥5000W制冷功率：≤1500W制热量：≥7000W 制热功率：≤2000W电辅热输入功率：≤1000W能效比：≥4.2 循环风量：≥900m³/h室内机噪音：≤22 - 38dB，变频。 |  | 台 | 3  | 采用壁挂式空调 |
| 01武警设备设施 | 03新营房营产营具 | 接待室单间X3 | 电视机 | 国内一线品牌，1.屏幕尺寸：不小于50寸，屏幕比例：16:9，刷新率：≥120Hz，色域：DCI - P3≥93%，控光分区：≥128个，CPU不小于4核，主频≥1.5GHz，运行内存（RAM）：≥3GB，运行内存（RAM）：≥3GB |  | 台 | 3  |  |
| 01武警设备设施 | 03新营房营产营具 | 接待室单间X3 | 茶水柜 | 实木枣红、制冷+制热+可调温，下置水桶，长810mm\*宽350mm\*高920mm。 |  | 台 | 3  |  |
| 01武警设备设施 | 03新营房营产营具 | 接待室单间X3 | 热水器 | 整机尺寸（长×宽×高）：900mm×480mm×450mm，能效等级：≤1级，额定功率：≥3000W，加热时间：从常温25℃加热至75℃，时间≤60分钟，水箱容积：≥80升，防水等级≥IPX4 |  | 台 | 3  |  |
| 01武警设备设施 | 03新营房营产营具 | 接待室单间X3 | 绿植 | 绿萝 |  | 盆 | 6  |  |
| 01武警设备设施 | 03新营房营产营具 | 接待室单间X3 | 排气扇 | 长×宽×高：300mm \* 300mm \* 150mm能效等级：≤1级排风量：≥25m³/min电机功率：≤40W静压：≥300Pa能效比：≥0.7m³/(min·W)运行噪音：≤40dB防护等级：IPX4 |  | 台 | 3  | 增加 |
| 01武警设备设施 | 03新营房营产营具 | 储藏室 | 除湿机 | 尺寸：长400mm \* 宽300mm \* 高700mm除湿量：≥25L/D（30℃，80%RH）额定功率：≤500W水箱容量：≥4L适用面积：50㎡排水方式：水箱储水/外接排水管连续排水噪音：≤50dB |  | 台 | 1  |  |
| 01武警设备设施 | 03新营房营产营具 | 储藏室 | 灭火器 | 干粉灭火器，4公斤灭火机+铁架 |  | 个 | 2  |  |
| 01武警设备设施 | 03新营房营产营具 | 储藏室 | 温湿度计 | 尺寸：不小于长80mm \* 宽80mm \* 厚15mm测量范围：温度 -10℃ - 60℃，湿度10% - 99%RH精度：温度±0.5℃，湿度±2%RH显示方式：LCD液晶显示电池续航：≥12个月 |  | 个 | 1  |  |
| 01武警设备设施 | 03新营房营产营具 | 食堂 | 电视机 | 屏幕尺寸：≥75寸屏幕分辨率：≥3840×2160（4K）刷新率：≥120Hz色域覆盖：DCI - P3≥95%CPU：四核A73运行内存（RAM）：≥4GB存储内存（ROM）：≥64GB音频声道：≥3.1声道接口：HDMI 2.1接口≥4个、USB 3.0接口≥2个、RJ45网络接口、光纤音频接口操作系统：智能系统投屏功能：支持Wi - Fi无线投屏、HDMI有线投屏外观材质：金属边框 + 金属背板 |  | 台 | 2  |  |
| 01武警设备设施 | 03新营房营产营具 | 食堂 | 空调 | 柜式空调，能效等级不低于2级；制冷量≥1200W/制冷功率≥4580W；制热量≥13500W/制热功率≥4590W；电辅热输入功率≥1200W；室内机噪音：≤44-50dB。变频。电压：380V |  | 台 | 3  |  |
| 01武警设备设施 | 03新营房营产营具 | 食堂 | 吹风机 | 风速：≥25m/s电机功率：≥280W风轮直径：≥150mm覆盖高度：≤3m机身材质：优质冷轧钢板，表面经静电喷涂处理，防锈防腐蚀安装方式：壁挂式运行噪音：≤68dB电源：220V/50Hz适用面积：10 - 20㎡单扇门 |  | 套 | 3  |  |
| 01武警设备设施 | 03新营房营产营具 | 给养器材库 | 除湿机 | 尺寸：不小于长400mm \* 宽300mm \* 高700mm除湿量：≥25L/D（30℃，80%RH）额定功率：≤500W水箱容量：≥4L能效等级：≤2级适用面积：50㎡排水方式：水箱储水/外接排水管连续排水风速档位：3档噪音：≤45dB噪音：≤50dB |  | 台 | 1  |  |
| 01武警设备设施 | 03新营房营产营具 | 给养器材库 | 灭火器 | 干粉灭火器，4公斤灭火机+铁架 |  | 个 | 2  |  |
| 01武警设备设施 | 03新营房营产营具 | 主食库 | 除湿机 | 尺寸：不低于长400mm \* 宽300mm \* 高700mm除湿量：≥25L/D（30℃，80%RH）额定功率：≤500W水箱容量：≥4L能效等级：≤2级适用面积：50㎡排水方式：水箱储水/外接排水管连续排水风速档位：多档噪音：≤50dB |  | 台 | 1  |  |
| 01武警设备设施 | 03新营房营产营具 | 主食库 | 灭火器 | 干粉灭火器，4公斤灭火机+铁架 |  | 个 | 1  |  |
| 01武警设备设施 | 03新营房营产营具 | 军械库 | 除湿机 | 尺寸不低于：长400mm \* 宽300mm \* 高700mm除湿量：≥25L/D（30℃，80%RH）额定功率：≤500W水箱容量：≥4L能效等级：≤2级适用面积：50㎡排水方式：水箱储水/外接排水管连续排水风速档位：多档噪音：≤50dB |  | 台 | 1  |  |
| 01武警设备设施 | 03新营房营产营具 | 军械库 | 灭火器 | 干粉灭火器，4公斤灭火机+铁架 |  | 个 | 2  |  |
| 01武警设备设施 | 03新营房营产营具 | 弹药间 | 除湿机 | 尺寸：长400mm \* 宽300mm \* 高700mm除湿量：≥25L/D（30℃，80%RH）额定功率：≤500W水箱容量：≥4L能效等级：≤2级适用面积：50㎡排水方式：水箱储水/外接排水管连续排水风速档位：多档噪音：≤50dB |  | 台 | 1  |  |
| 01武警设备设施 | 03新营房营产营具 | 弹药间 | 灭火器 | 干粉灭火器，5公斤灭火机+铁架 |  | 个 | 2  |  |
| 01武警设备设施 | 03新营房营产营具 | 晾衣场 | 洗衣机 | 尺寸：长600mm×宽595mm×高850mm功率：洗涤200W、烘干1500W电压：220V洗涤容量：≥10kg烘干容量：≥7kg能效等级：1级控制方式：智能触控 |  | 台 | 2  |  |
| 01武警设备设施 | 03新营房营产营具 | 晾衣场 | 热水器 | 尺寸不低于：长1000mm×宽445mm×高490mm功率：≥3300W电压：≥220V容积：≥100升 能效等级：1级 加热方式：双管加热最高温度：75℃加热体材质：不锈钢 |  | 台 | 2  |  |
| 01武警设备设施 | 03新营房营产营具 | 晾衣场 | 暖风机 | 36千瓦/380伏 |  | 台 | 2  | 增加 |
| 01武警设备设施 | 03新营房营产营具 | 晾衣场 | 水龙头 | 不锈钢，冷热水龙头 |  | 组 | 20  | 结合实际 |
| 01武警设备设施 | 03新营房营产营具 | 洗漱间（40人中队按照3个洗漱间计算） | 热水器 | 尺寸不低于：长1000mm×宽445mm×高490mm功率：≥3300W电压：≥220V容积：≥100升 能效等级：1级 加热方式：双管加热最高温度：75℃加热体材质：不锈钢 |  | 台 | 6  |  |
| 01武警设备设施 | 03新营房营产营具 | 洗澡间及更衣室 | 电热水器 | 尺寸不低于：长1000mm×宽445mm×高490mm功率：≥3300W电压：≥220V容积：≥100升 能效等级：1级 加热方式：双管加热最高温度：75℃加热体材质：不锈钢 |  | 台 | 8  |  |
| 01武警设备设施 | 03新营房营产营具 | 洗澡间及更衣室 | 排气扇 | 长×宽×高：不低于300mm \* 不低于300mm \* 不低于150mm能效等级：≤1级排风量：≥25m³/min电机功率：≤40W静压：≥300Pa能效比：≥0.7m³/(min·W)运行噪音：≤40dB防护等级≥IPX4 |  | 台 | 4  | 增加 |
| 01武警设备设施 | 03新营房营产营具 | 洗澡间及更衣室 | 吹风机 | 1.性能参数功率：≥1800W - 风速档位：≥3档- 温度档位：≥3档- 负离子功能：负离子释放量≥2000万/立方厘米，可减少头发静电、毛躁2.发热丝- 材质：优质镍铬合金发热丝 - 发热效率：从开机到达到最高温度时间≤30秒3.电机- 类型：直流无刷电机- 转速：≥100000转/分钟 4.风嘴 - 材质：耐高温塑料 - 接口类型：通用卡口，适配多种造型风嘴 |  | 个 | 4  |  |
| 01武警设备设施 | 03新营房营产营具 | 通用部分 | 车库 | 配置洗车机： 额定电压220V; 额定功率：≤2200W 额定频率：50HZ 额定流量：≤720L/H 最大入口压力：0.7MPa 许用压力：20MPa。 工具箱：车载汽修工具箱包含千斤顶、轮胎扳手、胎压表、免拆补胎工具、可折叠反光警示标志、尼龙拖车绳、搭电过火线、灭火器、安全锤、开口扳手、梅花扳手、套筒扳手、活动扳手、螺丝刀、钳子、多功能手电筒、车用保险丝、绝缘胶带、万用表、全棉工作手套、防水胶带、急救包、打气筒、车载充气泵、火花塞套筒扳手、拖车连接环等工具。消防箱 |  | 项 | 1  |  |
| 01武警设备设施 | 03新营房营产营具 | 通用部分 | 部分功能房间空调 | 柜式空调，能效等级≤1级；制冷量≥7250W/制冷功率≥1950W；制热量≥9750W/制热功率≥2900W；电辅热输入功率≥1300W；能效比≥4.48；循环风量≥1350；室内机噪音：≤30-47dB。变频。 |  | 台 | 10  | 不足按照40㎡，根据房间数量和面积配备 |
| 01武警设备设施 | 03新营房营产营具 | 官兵家属临时来队住房（设备部分计入土建部分）X4 | 冰箱 | 尺寸不低于：长500mm \* 宽450mm \* 高850mm能效等级：≥1级制冷方式：≥风冷无霜冷冻能力：3kg/24h额定电压/频率≥：220V/50Hz压缩机类型：变频压缩机冷藏室容积：≥70L冷冻室容积：≥30L噪音值：≤38dB综合耗电量：0.38kW·h/24h控温方式：电脑控温开门方式：单门 |  | 台 | 4  |  |
| 01武警设备设施 | 03新营房营产营具 | 官兵家属临时来队住房（设备部分计入土建部分）X4 | 茶水柜饮水一体机 | 实木枣红、制冷+制热+可调温，下置水桶，长810mm\*宽350mm\*高920mm。 |  | 套 | 4  |  |
| 01武警设备设施 | 03新营房营产营具 | 官兵家属临时来队住房（设备部分计入土建部分）X4 | 空调 | 卧室2匹挂式空调尺寸：能效等级：≤1 级制冷量：≥5100W制冷功率：≥1350W制热量：≥6800W制热功率：≥1950W电辅热输入功率：≥1000W能效比：≥4.7循环风量：≥1100m³/h室内机噪音：≤22 - 42dB，客厅3匹柜式空调，能效等级≤1级；制冷量≥7250W/制冷功率≥1950W；制热量≥9750W/制热功率≥2900W；电辅热输入功率≥1300W；能效比≥4.48；循环风量≥1350；室内机噪音：≤30-47dB。变频。 |  | 台 | 12  |  |
| 01武警设备设施 | 03新营房营产营具 | 官兵家属临时来队住房（设备部分计入土建部分）X4 | 电视机 | 国内一线品牌，1.屏幕尺寸：不小于50寸，屏幕比例：16:9，刷新率：≥120Hz，色域：DCI - P3≥93%，控光分区：≥128个，CPU不小于4核，主频≥1.5GHz，运行内存（RAM）：≥3GB，运行内存（RAM）：≥3GB |  | 台 | 4  |  |
| 01武警设备设施 | 03新营房营产营具 | 官兵家属临时来队住房（设备部分计入土建部分）X4 | 热水器 | 整机尺寸不低于（长×宽×高）：900mm×480mm×450mm，能效等级：≤1级，额定功率：≥3000W，加热时间：从常温25℃加热至75℃，时间≤60分钟，水箱容积：≥80升，防水等级：IPX4 |  | 个 | 4  |  |
| 01武警设备设施 | 03新营房营产营具 | 官兵家属临时来队住房（设备部分计入土建部分）X4 | 洗衣机 | 尺寸不低于：长600mm×宽595mm×高850mm功率：洗涤200W、烘干1500W电压：220V洗涤容量：≥10kg烘干容量：≥7kg能效等级：1级洗净比：≥1.08脱水转速：≥1400r/min控制方式：智能触控 |  | 台 | 4  |  |
| 01武警设备设施 | 03新营房营产营具 | 官兵家属临时来队住房（设备部分计入土建部分）X4 | 烘鞋器 | 尺寸不低于：长 300mm \* 宽 200mm \* 高 350mm材质：外壳采用 ABS 防火塑料，内部加热管为不锈钢材质额定电压：220V额定频率：50Hz加热功率：≥500W定时功能：0 - 120 分钟可调节风速档位：3 档（低、中、高）烘干方式：热风循环安全保护：具备过热保护装置，温度过高自动断电；防干烧保护，异常情况停止加热噪音：≤35dB能效等级：1 级 |  | 套 | 4  |  |
| 02公用家具 | 01狱档案室手动密集架 | 综合档案室 | 烟雾报警器 | 库房防火检测，高灵敏快速报警，无线远距离信号传输，环保阻燃材质，90或以上分贝报警。 |  | 台 | 3  |  |
| 02公用家具 | 01狱档案室手动密集架 | 综合档案室 | 灭火器 | 3公斤手提式二氧化碳灭火器，驱动其他：氮气，25.2Mpa，喷射距离≥2米 |  | 瓶 | 2  |  |
| 02公用家具 | 01狱档案室手动密集架 | 综合档案室 | 温湿计 | 刷新速度小于5S/次，温度精度±0.5度，相对湿度精度±4%RH。 |  | 个 | 1  |  |
| 02公用家具 | 01狱档案室手动密集架 | 综合档案室 | 驱虫(鼠)器 | 360度全方位刺激老鼠等害虫的神经系统和听觉系统。 |  | 台 | 2  |  |
| 02公用家具 | 01狱档案室手动密集架 | 综合档案室 | 除湿机 | （1）除湿机：功率：180W（2）智能类型：自动（3）最大除湿量：0.5L/H（4）水箱容积：3.5L（5）适用面积10-90平方米（6）电压：220V（7）温度范围：-20-80°。 |  | 台 | 2  |  |
| 02公用家具 | 01狱档案室手动密集架 | 综合档案室 | 台式电脑 | 国产,intel14代i7以上，核心数20核，内存16GB/DDR4/3200MHz，硬盘容量1TB+512GBSSD,独立显卡/光驱/27寸显示器，操作系统Windows10以上，带办公系统， |  | 台 | 2  |  |
| 02公用家具 | 01狱档案室手动密集架 | 综合档案室 | 碎纸机 |  |  | 台 | 1 |  |
| 02公用家具 | 01狱档案室手动密集架 | 综合档案室 | 档案车 | 静音多功能加厚型三层推车：采用SPCC1.2cm领轧钢板领轧钢便面光滑不易变型聚氨脂静音滑轮小于30分贝，方钢压型框架 |  | 台 | 2  |  |
| 02公用家具 | 01狱档案室手动密集架 | 综合档案室 | 打印设备 | 每分钟24页快速打印。支持纸张尺寸;A4；A5；B5彩色打印、复印、扫描支持自动双面打印。连接方式：USB，不带蓝牙和无线连接功能黑白模式最佳打印分辨率;600\*600dpi彩色模式最佳打印分辨率;1200\*1200dpi |  | 台 | 1  |  |
| 02公用家具 | 01狱档案室手动密集架 | 人事档案室 | 烟雾报警器 | 库房防火检测，高灵敏快速报警，无线远距离信号传输，环保阻燃材质，90或以上分贝报警。 |  | 台 | 2  |  |
| 02公用家具 | 01狱档案室手动密集架 | 人事档案室 | 灭火器 | 3公斤手提式二氧化碳灭火器，驱动其他：氮气，25.2Mpa，喷射距离≥2米 |  | 瓶 | 2  |  |
| 02公用家具 | 01狱档案室手动密集架 | 人事档案室 | 温湿计 | 刷新速度小于5S/次，温度精度±0.5度，相对湿度精度±4%RH。 |  | 个 | 1  |  |
| 02公用家具 | 01狱档案室手动密集架 | 人事档案室 | 驱虫(鼠)器 | 360度全方位刺激老鼠等害虫的神经系统和听觉系统。 |  | 台 | 2  |  |
| 02公用家具 | 01狱档案室手动密集架 | 人事档案室 | 除湿机 | 除湿机：功率：180W，智能类型：自动，最大除湿量：0.5L/H，水箱容积：3.5L，适用面积10-90平方米，电压：220V，温度范围：-20-80°。 |  | 台 | 1  |  |
| 02公用家具 | 01狱档案室手动密集架 | 人事档案室 | 台式电脑 | 国产,intel14代i7以上，核心数20核，内存16GB/DDR4/3200MHz，硬盘容量1TB+512GBSSD,独立显卡/光驱/27寸显示器，操作系统Windows10以上，带办公系统， |  | 台 | 2  |  |
| 02公用家具 | 01狱档案室手动密集架 | 人事档案室 | 高速扫描仪 | A4彩色CCD双面高清高速：黑白和彩色同速，70ppm/140ipm,600DPI分辨率。最大扫描：A3（对折直接扫描）日扫描量：≥10000页，纸张厚度：1.25m，最长扫描：6000mm，智能纸张保护功能。 |  | 台 | 1 |  |
| 02公用家具 | 01狱档案室手动密集架 | 人事档案室 | 档案车 | 静音多功能加厚型三层推车：采用SPCC1.2cm领轧钢板领轧钢便面光滑不易变型聚氨脂静音滑轮小于30分贝，方钢压型框架 |  | 台 | 1  |  |
| 02公用家具 | 01狱档案室手动密集架 | 人事档案室 | 打印设备 | 每分钟24页快速打印。支持纸张尺寸;A4；A5；B5彩色打印、复印、扫描支持自动双面打印。连接方式：USB，不带蓝牙和无线连接功能黑白模式最佳打印分辨率;600\*600dpi彩色模式最佳打印分辨率;1200\*1200dpi |  | 台 | 1  |  |
| 02公用家具 | 01狱档案室手动密集架 | 机要档案室 | 烟雾报警器 | 库房防火检测，高灵敏快速报警，无线远距离信号传输，环保阻燃材质，90或以上分贝报警。 |  | 台 | 2  |  |
| 02公用家具 | 01狱档案室手动密集架 | 机要档案室 | 灭火器 | 3公斤手提式二氧化碳灭火器，驱动其他：氮气，25.2Mpa，喷射距离≥2米 |  | 瓶 | 2  |  |
| 02公用家具 | 01狱档案室手动密集架 | 机要档案室 | 温湿计 | 刷新速度小于5S/次，温度精度±0.5度，相对湿度精度±4%RH。 |  | 个 | 1  |  |
| 02公用家具 | 01狱档案室手动密集架 | 机要档案室 | 驱虫(鼠)器 | 360度全方位刺激老鼠等害虫的神经系统和听觉系统。 |  | 台 | 2  |  |
| 02公用家具 | 01狱档案室手动密集架 | 机要档案室 | 除湿机 | 除湿机：功率：180W，智能类型：自动，最大除湿量：0.5L/H，水箱容积：3.5L，适用面积10-90平方米，电压：220V，温度范围：-20-80°。 |  | 台 | 1  |  |
| 02公用家具 | 01狱档案室手动密集架 | 机要档案室 | 台式电脑 | 国产,intel14代i7以上，核心数20核，内存16GB/DDR4/3200MHz，硬盘容量1TB+512GBSSD,独立显卡/光驱/27寸显示器，操作系统Windows10以上，带办公系统， |  | 台 | 2  |  |
| 02公用家具 | 01狱档案室手动密集架 | 机要档案室 | 打印设备 | 每分钟24页快速打印。支持纸张尺寸;A4；A5；B5彩色打印、复印、扫描支持自动双面打印。连接方式：USB，不带蓝牙和无线连接功能黑白模式最佳打印分辨率;600\*600dpi彩色模式最佳打印分辨率;1200\*1200dpi |  | 台 | 1  |  |
| 02公用家具 | 01狱档案室手动密集架 | 在押人员室 | 烟雾报警器 | 库房防火检测，高灵敏快速报警，无线远距离信号传输，环保阻燃材质，90或以上分贝报警。 |  | 台 | 2  |  |
| 02公用家具 | 01狱档案室手动密集架 | 在押人员室 | 灭火器 | 3公斤手提式二氧化碳灭火器，驱动其他：氮气，25.2Mpa，喷射距离≥2米 |  | 瓶 | 2  |  |
| 02公用家具 | 01狱档案室手动密集架 | 在押人员室 | 温湿计 | 刷新速度小于5S/次，温度精度±0.5度，相对湿度精度±4%RH。 |  | 个 | 1  |  |
| 02公用家具 | 01狱档案室手动密集架 | 在押人员室 | 驱虫(鼠)器 | 360度全方位刺激老鼠等害虫的神经系统和听觉系统。 |  | 台 | 2  |  |
| 02公用家具 | 01狱档案室手动密集架 | 在押人员室 | 除湿机 | 除湿机：功率：180W，智能类型：自动，最大除湿量：0.5L/H，水箱容积：3.5L，适用面积10-90平方米，电压：220V，温度范围：-20-80°。 |  | 台 | 1  |  |
| 02公用家具 | 01狱档案室手动密集架 | 在押人员室 | 台式电脑 | 国产,intel14代i7以上，核心数20核，内存16GB/DDR4/3200MHz，硬盘容量1TB+512GBSSD,独立显卡/光驱/27寸显示器，操作系统Windows10以上，带办公系统， |  | 台 | 2  |  |
| 02公用家具 | 01狱档案室手动密集架 | 在押人员室 | 打印设备 | 每分钟24页快速打印。支持纸张尺寸;A4；A5；B5彩色打印、复印、扫描支持自动双面打印。连接方式：USB，不带蓝牙和无线连接功能黑白模式最佳打印分辨率;600\*600dpi彩色模式最佳打印分辨率;1200\*1200dpi |  | 台 | 1  |  |
| 02公用家具 | 01狱档案室手动密集架 | 普通档案室采买 | 烟雾报警器 | 库房防火检测，高灵敏快速报警，无线远距离信号传输，环保阻燃材质，90或以上分贝报警。 |  | 台 | 12  | 第二至第七项均分每个档案室 |
| 02公用家具 | 01狱档案室手动密集架 | 普通档案室采买 | 灭火器 | 3公斤手提式二氧化碳灭火器，驱动其他：氮气，25.2Mpa，喷射距离≥2米 |  | 瓶 | 12  | 第二至第七项均分每个档案室 |
| 02公用家具 | 02空调、电视 | 干工食堂大厅 | 柜式空调 | 5匹冷暖空调、立式空调柜机能效等级2级；制冷量≥1200W/制冷功率≥4580W；制热量≥13500W/制热功率≥4590W；电辅热输入功率≥1200W；能效比≥3.45；循环风量≥2000；室内机噪音：≤44-50dB。变频。电压：380V |  | 台 | 4 |  |
| 02公用家具 | 02空调、电视 | 会见大厅 | 柜式空调 | 3匹冷暖空调、立式空调柜机能效等级≤1级；制冷量≥7250W/制冷功率≥1950W；制热量≥9750W/制热功率≥2900W；电辅热输入功率≥1300W；能效比≥4.48；循环风量≥1350；室内机噪音：≤30-47dB。变频。 |  | 台 | 4  |  |
| 02公用家具 | 02空调、电视 | 分监区监区办公室 | 挂式空调 | 1.5匹冷暖空调、挂式空调能效等级1级；制冷量≥3510W/制冷功率≥845W；制热量≥5010W/制热功率≥1240W；电辅热输入功率≥850W；能效比≥5.3；循环风量≥750；室内机噪音：≤18-41。变频。 |  | 台 | 48  |  |
| 02公用家具 | 02空调、电视 | 监区一楼办公室 | 挂式空调 | 1.5匹冷暖空调、挂式空调能效等级1级；制冷量≥3510W/制冷功率≥845W；制热量≥5010W/制热功率≥1240W；电辅热输入功率≥850W；能效比≥5.3；循环风量≥750；室内机噪音：≤18-41。变频。 |  | 台 | 28  |  |
| 02公用家具 | 02空调、电视 | 监区一楼会议室 | 柜式空调 | 3匹冷暖空调、立式空调柜机能效等级≤1级；制冷量≥7250W/制冷功率≥1950W；制热量≥9750W/制热功率≥2900W；电辅热输入功率≥1300W；能效比≥4.48；循环风量≥1350；室内机噪音：≤30-47dB。变频。 |  | 台 | 8  |  |
| 02公用家具 | 02空调、电视 |  医院 | 挂式空调 | 1.5匹冷暖空调、挂式空调能效等级1级；制冷量≥3510W/制冷功率≥845W；制热量≥5010W/制热功率≥1240W；电辅热输入功率≥850W；能效比≥5.3；循环风量≥750；室内机噪音：≤18-41。变频。 |  | 台 | 28  |  |
| 02公用家具 | 02空调、电视 | 医院 | 柜式空调 | 3匹冷暖空调、立式空调柜机能效等级≤1级；制冷量≥7250W/制冷功率≥1950W；制热量≥9750W/制热功率≥2900W；电辅热输入功率≥1300W；能效比≥4.48；循环风量≥1350；室内机噪音：≤30-47dB。变频。 |  | 台 | 2  |  |
| 02公用家具 | 02空调、电视 | 候见大厅 | 柜式空调 | 3匹冷暖空调、立式空调柜机能效等级≤1级；制冷量≥7250W/制冷功率≥1950W；制热量≥9750W/制热功率≥2900W；电辅热输入功率≥1300W；能效比≥4.48；循环风量≥1350；室内机噪音：≤30-47dB。变频。 |  | 台 | 1  |  |
| 02公用家具 | 02空调、电视 | 干工食堂大包间 | 柜式空调 | 3匹冷暖空调、立式空调柜机能效等级≤1级；制冷量≥7250W/制冷功率≥1950W；制热量≥9750W/制热功率≥2900W；电辅热输入功率≥1300W；能效比≥4.48；循环风量≥1350；室内机噪音：≤30-47dB。变频。 |  | 台 | 5  |  |
| 02公用家具 | 02空调、电视 | 干工食堂小包间 | 挂式空调 | 1.5匹冷暖空调、挂式空调能效等级1级；制冷量≥3510W/制冷功率≥845W；制热量≥5010W/制热功率≥1240W；电辅热输入功率≥850W；能效比≥5.3；循环风量≥750；室内机噪音：≤18-41。变频。 |  | 台 | 2  |  |
| 02公用家具 | 02空调、电视 | 备勤楼 | 柜式空调 | 1.5匹冷暖空调、挂式空调能效等级1级；制冷量≥3510W/制冷功率≥845W；制热量≥5010W/制热功率≥1240W；电辅热输入功率≥850W；能效比≥5.3；循环风量≥750；室内机噪音：≤18-41。变频。 |  | 台 | 11  |  |
| 02公用家具 | 02空调、电视 | 会见楼候见值班室 | 挂式空调 | 1.5匹冷暖空调、挂式空调能效等级1级；制冷量≥3510W/制冷功率≥845W；制热量≥5010W/制热功率≥1240W；电辅热输入功率≥850W；能效比≥5.3；循环风量≥750；室内机噪音：≤18-41。变频。 |  | 台 | 2  |  |
| 02公用家具 | 02空调、电视 | 监区值班室 | 柜式空调 | 3匹冷暖空调、立式空调柜机能效等级≤1级；制冷量≥7250W/制冷功率≥1950W；制热量≥9750W/制热功率≥2900W；电辅热输入功率≥1300W；能效比≥4.48；循环风量≥1350；室内机噪音：≤30-47dB。变频。 |  | 台 | 24  |  |
| 02公用家具 | 02空调、电视 | 备勤楼 | 电视机 | 50寸智能电视机50寸4KWiFi类型：Wi-Fi6，WiFi频段：2.4GHz；内存及储存：内存≥2GB、储存≥32GB。 |  | 台 | 37 |  |
| 02公用家具 | 03办公设施、用品及备勤设施配置 |  | 传真机 |  |  | 台 | 1 |  |
| 02公用家具 | 03办公设施、用品及备勤设施配置 |  | 电话机 |  |  | 部 | 1 |  |
| 02公用家具 | 03办公设施、用品及备勤设施配置 |  | 复印打印速印机 |  |  | 台 | 1 |  |
| 02公用家具 | 03办公设施、用品及备勤设施配置 |  | 彩色打印机 | 国产办公设备，自动彩色A4双面打印、扫描、复印；连续打印、复印速度：不小于50页/分钟， |  | 台 | 1 |  |
| 02公用家具 | 03办公设施、用品及备勤设施配置 |  | 扫描仪 | 用于快速连续扫描文档。扫描速度30张/每分钟，进纸类型馈纸式，接口类型：USB，扫描元件：CMOS，日扫描量：4000张，分辨率1200\*120 |  | 台 | 1 |  |
| 02公用家具 | 03办公设施、用品及备勤设施配置 | 备勤楼 | 茶吧机 | （1）尺寸：350x380x1150mm（2）电压220V（3）水温要求冰、温、热出水位置顶置双出水龙头 |  | 台 | 20 |  |
| 02公用家具 | 03办公设施、用品及备勤设施配置 | 备勤楼 | 烧水壶 | （1）材质：304不锈钢（2）功率：1800w （3）容量：2L |  | 个 | 100 |   |
| 02公用家具 | 03办公设施、用品及备勤设施配置 | 备勤楼 | 洗衣机 | （1）滚筒洗衣机（2）最高转速：1200转/分钟（3）产品能效：1级（4）驱动方式：直驱变频电机（5）洗涤容量≥10公斤（6）洗净比：1.10 |  | 个 | 10 | 每层楼一个 |
| 03厨房设备 | 01生卫科后勤厨房设备 | 电动送餐车 | 电动送餐车 | 参考尺寸(mm)：4700\*1470\*2000，规格偏差≤±10mm；货箱参考尺寸(mm)：3200\*1470\*1300，规格偏差≤±10mm；最大行驶速度：28km/h；电池：72v7.5千瓦12块电瓶（大容量铅酸免维护电池）；电机：5KW，三相异步交流电机；电量自动回收功能；充电机：72V30A航空铝材质全智能车载式充电机；充电输入电压：220v；制动系统：前盘式、后鼓式液压制动器、双回路液压制动、驻车制动装置刹车助力；后箱：后箱聚氨酯保温材质一侧对开门。 | IMG_269 | 台 | 2 |  |
| 03厨房设备 | 01生卫科后勤厨房设备 | 显示屏 | 触摸屏 | 屏幕尺寸:不低于100寸可视角度:178°，178°响应时间:5ms安装方式:挂架有效显示面积:2160\*1219mm屏幕比例:16:9物理分辨率:3840x2160亮度:500cd/㎡(中心点）对比度:5000：1（Typ.）可视角度:178°,178°响应时间:5ms前置接口:"HDMI、USB1、USB2"功耗:110~240V/50~60Hz 约250瓦使用寿命:≧100000小时输入端口:OPS-C 80PIN，TOUCH USB\*2，TVUSB\*2，HDMI\*2，VGA\*AUDIO\*1，PCUSB\*1，AV\*1，TV\*1其他功能:多媒体功能（可播放U盘内视频，图片，音频）触摸类型:红外触摸屏触摸点数:20触摸点触摸书写面材质:钢化玻璃触摸屏感应方式:手指或其他非透明触摸感应介质触控系统通讯端口:USB 2.0检测功能与校准:带软件自动检测功能响应速度:<5ms系统:windows系统CPU:I3/I5/I7/I9硬盘:不低于256GB固态内存:16G内置:网口/WIFI/USB/音频输入端口:LAN端口，USB3.0端口，USB端口，MIC-IN端口 |  | 台 | 1 |  |
| 04智能会议室及智慧教育系统 | 01教育科 | 04贵州省都匀监狱心理矫治设备 | 电脑 | CPU≥4核心8线程、内存≥8GB，硬盘≥512G SSD、显示器≥21寸、专业键鼠 |  | 台 | 20 |  |
| 04智能会议室及智慧教育系统 | 01教育科 | 05贵州省都匀监狱心理矫治设备 | 箱庭治疗系统专业版 | 一、心理沙盘管理系统是配合心理沙盘进行心理教育、心理咨询、心理辅导的管理软件。该软件可以存储记录来访者在沙盘游戏过程中的图片和视频资料，以量化、详细地呈现其来访者在心理沙盘疗法过程中的心理历程。系统包含部门管理、角色管理、管理员和用户管理、沙画管理、沙具分析、沙游知识等，为心理咨询师的日常咨询工作提供了专业和标准化的平台。二、功能参数1、心理沙盘室记录分析管理平台：系统模块包含：系统管理、部门管理、角色管理、管理员管理、用户管理、沙画管理、沙具分析、沙游知识等模块。2、搜索管理：软件可对用户列表、沙画管理、沙具管理、沙盘知识等模块进行查询搜索功能，并可指定时间范围搜索，方便管理员及使用者快速的找到自己需要的数据或资料；3、个体沙画：可自主选择添加沙画图片、音乐、视频及来访者情况，并可在来访者情况中以动态地图的形式记录来访者的家庭住址，方便对筛查出心理隐患的学生及时进行家访；4、首页展示：可在软件首页展示单位logo简介并以动态地图的形式标记单位位置，可在系统设置中可进行修改保存；5、系统自带地图标注功能，记录沙游活动的环境因素,管理者可以在系统内用实时地图方式标记详细活动地址。6、部门管理：金字塔阶梯式部门管理模式，最高可分不少于99层上下级部门；7、心理沙盘室记录分析管理平台：由学生端和教师管理端组成，系统可自主切换单机模式、局域网模式和互联网模式，互联网模式可接入服务器。8、沙画管理：分为个体沙画和团体沙画管理，个案辅导过程记录（每次摆放玩具和动沙情况的记录，个案的语言和非语言表达，辅导师的反应，个案与辅导师的交流，制作心理沙盘的材料、时间、主题），包括对作品图片数据、音乐和视频数据的保存上传等；个案作品的分析和评价（自我像的表现，动沙情况，作品场面，作品类别，空间的使用，总体印象）组成。9、心理沙具1500件：按照大类和次类别划分，并提供主要类别与沙具的象征意义，沙具大类包含：人物、动物、植物、建筑物、交通工具、家居与生活用品、食物果实、天然物品、宇宙天体、宗教物品与其它，交通工具包含公安系列、工程系列、军事系列。家居包含各种家具、家用电器、生活用品系列。同时为保证咨询效果，材质应包含陶瓷、树脂 、木质、塑胶等，形象逼真、接近现实，满足不同偏好来访者的需要。10、标准沙盘1个：技术规格：内径72cm\*57cm\*7cm，国家级环保材质全实木材质，颜色：外侧木本色，内侧涂蓝色 代表蓝天，底部蓝色代表大海和湖泊，是生命和能量的象征。沙盘底部卡槽对接支架，确保位置固定，不晃动，安全系数高。11、团体沙盘1个：技术规格：外径120cm\*60cm\*7cm，国家级环保材质全实木材质，颜色：外侧木本色，内侧涂蓝色 代表蓝天，底部蓝色代表大海和湖泊，是生命和能量的象征， 12、沙具陈列架3个：国家级环保实木材质，阶梯搭步式设计，五层九阶（尺寸：160\*80\*30cm），便于来访者清晰地看到全部玩具及取用沙具，同时承重性更强，长久使用稳固不变形；13、沙盘游戏专用沙30kg：原色海沙，天然细沙、颗粒光滑、大小均匀、高温消毒。14、沙盘游戏指导书籍 1本：提供正式出版的配套指导书籍：提供沙盘游戏整个过程的案例及分析。由沙盘游戏的初阶（沙盘游戏概述，理论深渊，实施过程，象征意义解读，空间配置）沙盘游戏的进阶（个体咨询案例，家庭治疗的理论，家庭治疗案例）沙盘游戏的高阶（团体治疗理论，团体治疗的案例，沙盘游戏的督导）等多部分组成。15、沙盘游戏视频剪辑1套 16、沙具辅助设备含平沙耙，挖沙铲，清洁刷，玩具筐4件套 1套  |  | 套 | 1 |  |
| 04智能会议室及智慧教育系统 | 02信息科 | 01办公设备采购 | 办公电脑（含显示器） | （1）CPU: 优于或相当于Intel/英特尔四核I5 13400, 台式机内存容量:≥16GB，内存类型:≥DDR4 3200, 硬盘容量:≥1TB HDD+256G SDD固态硬盘, 显卡类型: 集成显卡, 操作系统:优于或相当于windows10 （2）LED显示器：≥24寸，分辨率1920\*1080（3）配置标准鼠标+键盘 |  | 台 | 32 |  |
| 04智能会议室及智慧教育系统 | 02信息科 | 08安防设备及机房搬迁 | 购置1TB移动硬盘 |  |  | 个 | 20 |  |
| 04智能会议室及智慧教育系统 | 02信息科 | 08安防设备及机房搬迁 | 购置6TB存储硬盘 |  |  | 块 | 10 |  |
| 05医用设施 | 01医院设备清单 | 01综合设备工程 | 洗衣机 | （1）波轮全自动洗衣机≥15kg（2）一级能效（3）DD直驱变频电机下排水顶开式（4）脱水转速，下排水，1200-1400RPM（高转速脱水更干，降低晾晒时间）（5）箱体：PCM钢板（6）内筒材质：不锈钢材质+防勾丝设计（如蜂巢内筒、珍珠纹路） |  | 台 | 5.00  |  |
| 06狱政设施改造 | 02狱侦科证据保全 |  | 抽真空包装设备 | 设有真空度、热封时间等调整装置，本机具有设计先进、功能齐全、性能稳定可靠、适用范围广、封口强度好。 |  | 台 | 1 |  |
| 06狱政设施改造 | 02狱侦科证据保全 |  | 火灾烟雾报警器 | 库房防火检测设备：高灵敏快速报警，无线远距离信号传输，环保阻燃材质，报警音量：≥90分贝，探测面积≥60㎡，感应速度≤5秒。 |  | 台 | 1 |  |
| 06狱政设施改造 | 02狱侦科证据保全 |  | 灭火器 | 3公斤手提式二氧化碳灭火器，驱动其他：氮气，25.2Mpa，喷射距离≥2米 |  | 瓶 | 2  |  |
| 06狱政设施改造 | 02狱侦科证据保全 |  | 电磁驱虫(鼠)器 | 360度全方位，4种频率，超大范围可产生超低频电磁波、超声波和仿声波，刺激老鼠等害虫的神经系统和听觉系统。 |  | 台 | 1 |  |
| 06狱政设施改造 | 02狱侦科证据保全 |  | 臭氧发生器 | 活氧产量：3000mg/h，定时范围120min，冷却方式：风冷。使用气源：空气源。 |  | 台 | 1 |  |
| 06狱政设施改造 | 02狱侦科证据保全 |  | 除湿机 | （1）适用面积: 30-80㎡（2）除湿量: 1.0L/h-3L/h（3）水箱容量：≥8L（4）排水方式：水管/水箱两用（5）支持定时功能（6）智能静音控湿，高清显示屏 |  | 台 | 1 |  |
| 06狱政设施改造 | 02狱侦科证据保全 |  | 门窗防盗报警器 | （1）探测距离可达7米以上，大范围红外检测区域。（2）包括但不仅限于LED彩色显示屏。（3）按键控制，天线和高分贝喇叭。 |  | 台 | 1 |  |
| 06狱政设施改造 | 02狱侦科证据保全 |  | 磁盘阵列处理服务器 | 用于快速存放视频数据。保存视频证据。不少于1台16盘位网络服务器NAS，八核心3GHz ，8GB DDR4内存，内存插槽2个，4G闪存，支持12 x 3.5"/2.5" + 4 x 2.5" SATA 6Gb/s HDDs/SSDs，2 x 10 Gigabit SFP+ 网络端口，2 x Gigabit RJ45 网络端口， USB 3.0接口(x6)，1x PCIe Gen2 (x2)。 |  | 个 | 1 |  |
| 06狱政设施改造 | 02狱侦科证据保全 |  | 快速连续扫描仪 | 用于快速连续扫描文档。扫描速度≥30张/每分钟，进纸类型馈纸式，接口类型：USB，扫描元件：CIS或CCD，日扫描量：≥4000张，光学分辨率：≥600×600dpi |  | 台 | 1 |  |
| 06狱政设施改造 | 02狱侦科证据保全 |  | NAS专用硬盘 | ≥3.5英寸8TB NAS专用硬盘，支持SATA6Gb/s，缓存≥256MB |  | 块 | 4 |  |
| 06狱政设施改造 | 03狱侦科审讯室及观察室 | 03审讯室（2间） | 温湿度显示屏 | （1）显示范围：温度：-19℃ ～99℃ ，湿度：0％ ～99％（2）测量精度 ：＜±1℃ ，湿度＜ ±4%RH（3）显示时间精确到秒（年月日、时分秒）（4）供电电压： AC 220V（5）外部接口：485接口 |  | 台 | 2 |  |
| 06狱政设施改造 | 03狱侦科审讯室及观察室 | 03审讯室（2间） | 示证电视 | （1）≥32寸LED显示，分辨率1920\*1080，HDMI接口2个，USB3.0，USB2.0，AV输入，运行内存/RAM：≥2GB，存储内存：32GB |  | 台 | 2 |  |
| 06狱政设施改造 | 03狱侦科审讯室及观察室 | 03审讯室（2间） | 电脑 | （1）CPU: 优于或相当于Intel/英特尔四核I5 13400, 台式机内存容量:≥8GB,内存类型:≥DDR4 3200, 硬盘容量:≥1TB HDD+256G SDD固态硬盘, 显卡类型: 集成显卡, 操作系统:优于或相当于windows10 （2）LED显示器：≥24寸，分辨率1920\*1080（3）配置标准鼠标+键盘 |  | 台 | 2  |  |
| 06狱政设施改造 | 03狱侦科审讯室及观察室 | 03审讯室（2间） | 打印机 | （1）激光打印机复印一体机（2）自动双面打印机（3）打印速度：25-34页/分（4）支持输稿器（5）黑白模式最佳打印分辨率：600\*600dpi（6）纸张输入容量：150-249页（7）扫描功能：平板式+馈纸式 |  | 台 | 2 |  |
| 06狱政设施改造 | 03狱侦科审讯室及观察室 | 03审讯室（2间） | 指纹签章一体机 | 一般参数：工作环境:温度5至35°C，湿度20至80%RH (无结露)通讯方式:USB硬件接口:USB mini-B（插座）连接线:USBA(插头)-USBmini-B(插头),1.5m(可加长)软件接口:免驱,专用API及控件,支持PC 2D图形优化库加密方式:传输加密电源:USB 5V±10%,<400mA功耗:﹤2W系统需求:Windows XP/Win 7/8/10显示屏：显示屏:彩色5”TFT,内嵌2D图形优化库显示区域:108mm(W) x 65mm(H)像素:优于或相当于800x3(RGB)x480 (16:10)像素点距:135x135um视角:(水平/垂直）140/140°（典型值）色彩:16位色显示响应时间（Tr/Tf）:4ms/12ms（典型值）对比度:500：1数位板：感应方式:电磁式活动区域:108mm(W) x 65mm(H)分辨率:5080lpi精确度:±0.5毫米读取高度:5 毫米(至大）笔倾斜范围:垂直 50°压感级数:2048 级（非插值）反应速度:300 点/秒（非插值）手写笔：压感级别:2048级连接方式:有线(螺旋线)颜色:黑色指纹采集：指纹采集:CF100W采集类型:电容分辨率:512DPI灰度:8比特图像抓取区域:15毫米\*12毫米扫描仪大小:50\*30\*10毫米寿命:大于100万次软件部分:基于动态库开发扩展功能：SECURE ID:96bit唯一(终身不可更改)PAD ID:80bit唯一(出货后不可更改）VERSION ID:64bit唯一(出货后不可更改）PEN ID:64bit唯一(出货后不可更改）产品内容列表：液晶数位手写板:1个数字压感笔:1个USB连接线:1条 |  | 台 | 2 |  |
| 06狱政设施改造 | 03狱侦科审讯室及观察室 | 03审讯室（2间） | 高拍仪 | （1）摄像头像素≥1000万，分辨率≥ 3664×2744。（2）支持A3最大拍摄幅面（3）支持自动裁边和多图裁切，多图裁切拍摄下的图片分开保存（4）支持国产化系统（5）支持适配各种浏览器的二次开发，能够实现与历史病案扫码系统中的扫描模块无缝衔接（6）支持无纸化管理系统软件进行深度集成，包括但不限于摄像头调用SDK、图片处理等。 |  | 台 | 2 |  |
| 06狱政设施改造 | 03狱侦科审讯室及观察室 | 03审讯室（2间） | 灭火器 | 干粉灭火器，商用国标90粉3C认证 消防器材 MFZ/ABC8/含放置箱子 |  | 只 | 4 |  |
| 06狱政设施改造 | 03狱侦科审讯室及观察室 | 03审讯室（2间） | UPS电源 | （1）容量：10KVA/9KW。（2）输入电压范围：110～286Vac。（3）输出电压：220/230/240Vac±1%V。（4）输入频率范围：40～70Hz。（5）输出功率因数：0.9。（6）电池电压：192～240Vdc。（7）最大充电电流：8A。（8）转换时间：0ms。（9）工作温度：0～40℃。（10）相对湿度：0～95%(不凝露)。 |  | 套 | 1 |  |
| 06狱政设施改造 | 03狱侦科审讯室及观察室 | 03审讯室（2间） | 2P空调 | 分体挂壁式空调器220V～ 50Hz 空调类型: 壁挂式冷暖类型: 冷暖电辅空调功率: 大于2匹或以上功率。适用面积: 20m^2 (含)工作方式: 定速能效等级: 不低于3级 |  | 台 | 2 |  |
| 06狱政设施改造 | 03狱侦科审讯室及观察室 | 02观察室（2间） | 电脑 | （1）CPU: 优于或相当于Intel/英特尔四核I5 13400, 台式机内存容量:≥8GB,内存类型:≥DDR4 3200, 硬盘容量:≥1TB HDD+256G SDD固态硬盘, 显卡类型: 集成显卡, 操作系统:优于或相当于windows10 （2）LED显示器：≥24寸，分辨率1920\*1080（3）配置标准鼠标+键盘 |  | 台 | 2  |  |
| 06狱政设施改造 | 03狱侦科审讯室及观察室 | 02观察室（2间） | 审讯服务器 | （1）≥第三代intel至强（2）2U机架式服务器（3）内存≥DDR4 ECC 64G（4）标配≥512G固态硬盘及一个6T存储硬盘，最大支持八个3.5寸硬盘位（5）提供一个千兆网口 |  | 台 | 1 |  |
| 06狱政设施改造 | 03狱侦科审讯室及观察室 | 02观察室（2间） | 声光报警 | （1）含86防水报警按钮面板2个（2）额定工作电压(V/DC)12V（3）工作电压范围(V)9-15V（4）工作电流范围(mA)≤300（5）工作温度(℃)﹣20～﹢60℃（6）声压(dB)≥105dB/m（7）连续工作时间≥45min，DC12V（8）闪灯次数(分钟)200±30。 |  | 台 | 2 |  |
| 06狱政设施改造 | 04狱政科安检设备 | 01安检设备 | 安检门 | （1）最小可检测一个回形针，六个相互重叠的网状探测区域划分，双侧发射，双侧接收，能精确定位被探测物，门柱带有两排LED灯，可直观显示报警区域。（2）散射红外线装置，快速感应，电脑自动识别，可降低误报和漏报，自动统计报警次数、通过人数，每个区位有1000个灵敏度级别（0~999），可根据探测要求把区位调节到适合的灵敏度（设置灵敏度数值越大，灵敏度越高），整体灵敏度是对12个区同时调节。配遥控器，最大遥控范围：2m。（3）最大功耗小于12W，工作电压AC 100V~240V 50/60Hz。 |  | 台 | 3 |  |
| 06狱政设施改造 | 04狱政科安检设备 | 01安检设备 | 手持金属探测器 | （1）支持大头针、六四式手枪、六寸匕首、直径20mm钢球、一元硬币的检出。（2）支持LED声光报警或震动报警，外侧支持调节灵敏度，外壳采用ABS工程塑料一次铸成，抗击能力强，坚固耐用。25KHZ频率 |  | 台 | 22 |  |
| 06狱政设施改造 | 04狱政科安检设备 | 01安检设备 | X光物体检测器 | （1）通道尺寸500（宽） ×300（高）mm； （2）传送带速度：0.2 m/s；（3）传送带额定负荷：50 kg； （4）单次检查剂量< 1.5µGy；（5）分辨力直0.1mm金属线；（6）穿透力6mm钢板；（7）射线束方向底照式；（8）高能/低能两种能量切换显示， 高能显示金属等， 低能显示非金属； （9）声光报警满足条件时发出声音和报警灯信号；（10）联网功能具备RS232或458接口输出报警信号功能。 |  | 台 | 1 |  |
| 06狱政设施改造 | 04狱政科安检设备 | 01安检设备 | 智能安检服务器 | 支持安检机过包图片智能分析识别，并根据危险等级抓图保存，支持刀具、瓶装液体、雨伞、电子产品、枪支、喷灌等物品智能识别 |  | 台 | 1 |  |
| 06狱政设施改造 | 04狱政科安检设备 | 01安检设备 | 硬盘 | 4000G；5900RPM；64M；SATA |  | 台 | 1 |  |
| 06狱政设施改造 | 04狱政科安检设备 | 01安检设备 | 安防报警灯 | （1）声音、灯光一体式联动报警 （2）超大报警音量，威慑力强（3）高频次闪灯，灯光报警更直观（4）支持电压9-15VDC，电流≤300mA的环境下工作 （5）ABS外壳，具有一定阻燃性能（6）多种安装方式可选，灵活方便 |  | 台 | 1 |  |
| 06狱政设施改造 | 04狱政科安检设备 | 01安检设备 | 显示器 | （1）工业级宽视角面板，适合7\*24小时连续工作（2）领先算法技术，色彩靓丽、逼真（3）FHD高清分辨率，画质清晰（4）支持OverDrive技术，快速响应，提升动画性能（5）自带3D梳状滤波器和3D降噪 （6）自动消除残影功能，保护液晶屏的长期使用（7）专业散热设计，延长设备使用寿命（8）高对比度、高亮度，极大的提高画面层次，更好的表现细节（9）电容式触摸按键（10）亮度智能控制，节能环保（11）内置电源，能耗低，超静音（12）左右视角40°，上下视角25° |  | 台 | 1 |  |
| 06狱政设施改造 | 04狱政科安检设备 | 01安检设备 | VGA线 | 双公头/一公一母 |  | 对 | 2 |  |
| 06狱政设施改造 | 04狱政科安检设备 | 01安检设备 | 分屏器 | 1进2出VGA分配器 |  | 套 | 1 |  |
| 06狱政设施改造 | 06狱政科巡逻车 | 03巡逻车 | 巡逻车 | 1、车型:二排4座（封闭式）2、车身材质:金属车身3、车型尺寸:4470\*1580\*20804、整车质量:900KG5、新定载客:4人6、最高时速:35-40KM7、锁定功率:4000W(可加大)8、最大承载:1300RG9、轴距:2270MM10、爬坡度数:20度11、整车电压:72V12、电池:12V100AH(可加大)13、充电时间:8-10小时14、续航里程:80-100公里左右15、轮胎:155 |  | 辆 | 3  |  |
| 06狱政设施改造 | 11劳动现场生产设备及办公用品 | 防碰撞塑料筐 | 防碰撞塑料筐 |  |  | 项 | 1  |  |
| 06狱政设施改造 | 11劳动现场生产设备及办公用品 | 劳动现场生产设备 | 自动节拍流水槽 | 一、主体结构1、铝合金型材侧上侧板180mm×30mm，表面喷砂氧化处理，材料厚≥2.3mm，可预置（数据采集）工位机接口位置。2、主框架结构采用工业铝型材60×30mm+30×30mm组装、厚度≥2.0mm， 机身头尾一体化组装成型，传输带托架20×20mm，镀锌方管厚度≥1.5mm。3、主体规格尺寸（L×W×H）：24000mm×620mm×720mm。二、传输带器件1、类型：工业级模块化输送带。2、材质：聚氨酯（PU）或合成橡胶，符合ISO 14890标准。厚度：约15±1mm。拉伸强度≥8MPa(ASTMD412测试) 耐磨性：阿克隆磨耗≤0.03立方厘米/1.61km; 连接方式：铰接式/连锁式，节距50±1mm.3、履带与铝合金上侧板二边，履带边缘密封，采用弹性密封材料（硅胶/聚氨酯）,硬度70±5ShoreA。三、传动机构及托架1、工业级履带式输送带。2、主轴用45＃钢，轴承座输送带链轮为PP塑胶齿轮，由减速电机带动链条与链轮，驱动主轴转动。3、传输带底部用托架+托轮，分二边支撑，每1200mm一个。托轮支架用镀锌扁钢制作，托轮为耐磨胶轮，直径约40mm，厚度约25mm。四、传动电动机及控制器件1、用750W电机，速比1：120。2、用固态继电器，软起动控制，位置检测，用光电感应开关。3、主机配套在机头机尾安装，启动、停止按扭合各一套。五、显示屏及功能1、采用液晶显示屏，规格尺寸为不低于42吋；可以实现现场可视化生产，数据时实显示、跟踪、操作可选择遥控及电脑调整数据。2、具备可调整设定功能：节拍时间（可调时间为0-999秒）、产品货号、目标产量、时钟。3、实时计数：实际产量、累计产量、返工数、合格率、返工率、组别、人数。4、具有数据传输接口，可驳接电脑通信，自动数据采集，传输，实现ERP管理软件系统共享数据。  |  | 套 | 12  |  |
| 06狱政设施改造 | 11劳动现场生产设备及办公用品 | 劳动现场生产设备 | 供电旋转插座 | 1、单相3孔插孔为国标10A，三相4孔插孔为国标16A。2、插座插脚用磷青铜材质，外表必须防锈处理。3、插座取电点用碳刷合金材料。4.220V/380V |  |  |
| 06狱政设施改造 | 11劳动现场生产设备及办公用品 | 劳动现场生产设备 | 配电动力母线槽 | 1、固定安装在流水线下端横担中间，吊装于流水线下方，用铝合金吊夹，长度23米；2、5-30A母线槽,PU塑料型材，塑芯厚度≥3.5mm，导电铜片为金属铜片，截面积10平方，母线槽内的导电铜带的宽度10±0.2mm，挡板宽度460±5mm；铜材：符合GB/T 5231-2012 TU1无氧铜标准，绝缘层厚度3.0-4.0；分支承载电流为30A，并ABC分相，热导电率和电导率均符合国家标准；3、内芯为优质阻燃绝缘工程塑料；进线为380V，通过分接装置(单相/三相插座)分接出适合各种相位缝纫机使用。每组流水线母线槽的接头用铜连接固定连接，严格按照国家标准进行生产照明动力母线组成。4、5-30A |  |  |

**（二）商务要求**

1.合同履约期限及供货地点

1.1合同履约期限：合同签订后于30日历天内完成本项目内容的供货及安装调试工作，并通过验收。

1.2供货地点或服务地点：采购人指定地点

2.质量保证期内服务要求

2.1质量保证期:

项目验收合格并正常使用和运行后进入质保期，项目整体质保不少于1年，竞争性磋商文件中有特殊要求的按照特殊要求质保，且单项设备的质保内容和时限不得低于原厂质保内容和时限。

2.2电话咨询：供应商或厂家应当为采购人提供7\*24小时技术援助电话服务，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。

2.3现场响应：采购人使用过程中遇到问题，电话咨询不能解决的，成交供应商应在3小时内到达现场进行处理，确保设备正常工作；无法在12小时内解决的，应在24小时内提供备用产品，使采购人能够正常使用。

3.质保期外服务要求

3.1质量保证期过后，供应商应同样提供免费电话咨询服务。

3.2质量保证期过后，采购人需要继续由原供应商提供售后服务的，该供应商以优惠价格提供售后服务。

3.3备用产品及易损产品：成交供应商售后服务中，维修使用的备用设备及易损设备应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件。

4.交付及项目验收标准:

4.1成交供应商应按照采购人指定的时间、地点和方式向采购人交付本合同项下的采购品。由成交供应商负责送货，运费由成交供应商承担。

4.2货物按照国家标准、行业标准验收，为原制造商制造的全新产品，成交供应商应保证货物到达采购方所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由成交供应商负责调换、补齐或赔偿。

4.3货物为原厂商未启封全新包装，如具有出厂合格证，序列号、包装箱号、保修卡、维修手册等资料，须随货提供齐全的资料，并可追索查阅。

4.4采购人按照采购文件技术参数及合同要求，组织项目实施地点负责人员参与产品安装验收工作。若采购人对供货人所提供的产品及安装有异议，采购人可采取随机抽样的方式，委托相关质检机构对产品不同部位按照有关现行规定和标准进行破坏性抽检。抽检不合格的，视为该批同类品种的产品均不合格，抽检所有费用由成交供应商自行承担。货物不符质量要求，致使不能实现合同目的，采购人可拒收货物。采购人拒收货物或者经相关采购管理部门审核批准解除合同的，标的物毁损、丢失的风险由成交供应商承担。

4.5验收合格后双方签署相关验收合格证明，如果不能正常开展工作或者达不到技术要求，将视为不能通过验收，由此造成的采购人的一切损失，由成交供应商承担。

5.版权

5.1所有成交供应商应当保证交付给采购人的所有内容和服务不侵犯任何其他方的合法权益，如发生其他方指控采购人侵权，全部责任由成交供应商承担。

5.2供应商应承诺对提供的货物（材料、设备及在供货实施过程中所提供的其它产品）所涉及的专利承担责任，并负责保护采购人的利益不受任何损害，一切由于文字、商标、软件和技术专利等侵权引起的法律诉讼、裁决和费用由成交供应商负责，与采购人无关。同时，供应商应保证采购人在使用本次采购的货物时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、设计权等的法律诉讼。采购内容所涉及的有关专利费和其它费用必须纳入总报价中并加以说明，否则视为已含在货物的价款中。

6.维修配件：供应商售后服务中，使用的维修零配件应为原厂配件，未经用户同意不得使用非原厂配件。

7.培训：成交供应商须对其提供的产品应尽培训义务，须派专人对采购人进行免费现场培训，使采购人使用人员能够正常、熟练操作。

8.安全责任：中标供应商在本项目履约期中，应对其自身人员的安全、现场秩序、场地环境保护等负责，中标供应商应确保安全无事故，并承担由此引起事故责任所造成的全部损失

**五、评标办法：最低价法**

**六、政府采购优惠政策**

**政府采购促进中小企业发展管理办法**

根据财政部，工信部印发的《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，小型、微型企业产品参与投标享受相应优惠，应当同时符合以下条件：

符合中小企业划分标准[根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准]。

货物：本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业；服务：本项所称服务是由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员**；**工程：本项所称工程是工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

**评审价格扣除标准：对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除。用扣除后的价格参与评审。若所提供的属于小型和微型企业产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件的，则该投标产品不享受该政策。**

**注：符合以上条件的须在响应文件中提供《中小企业声明函》。如有争议时：企业认定由企业所在地的县级(含县级)以上中小企业行政主管部门进行认定。**

根据财库〔2014〕68号《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

**注：监狱企业投标时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小企业声明函》。**

根据财库〔2017〕141号《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

**注：符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。**