资 格 条 件

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记

录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.特殊资格要求:本项目须具备建设行政主管部门核发的建筑工程施工总承包叁级（含叁级）及以上资质和有效的安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力；

。

1. **采购需求**

**详见工程量清单**

**第二节 商务要求**

**一、工期、建设地点：**

（1）工期：3个月；

（2）建设地点：余庆县所有校园内。

**二、质量要求：**

符合国家施工质量验收规范合格标准

**三、建设规模及内容（详见招标清单）**

**（1）敖溪中学：拆除报废消防管道 DN100，长度 148m； 拆除混凝土厚度 20cm，面积 8.1 ㎡ ；人工切缝长度 54m；挖沟槽土方 4.86m³。（2）松烟中学：人工切缝长度 92m；拆除混凝土厚度 20cm，面积 13.8 ㎡ ；挖沟槽土方 8.28m³。（3） 关兴小学：人工切缝长度 36m；拆除混凝土厚度 20cm，面积 5.4 ㎡ ；挖沟槽土方 1.62m³。（4）龙家镇中心幼儿园：拆除门 7 樘；天棚拆除面积45 ㎡。（5）大乌江小学：人工切缝长度 72m；拆除混凝土厚度 20cm，面积 10.8 ㎡ ；挖沟槽土方 6.48m³。（6）大乌江幼儿园：人工切缝长度12m；拆除混凝土厚度 20cm，面积 1.8 ㎡ ；挖沟槽土方 1.08m³。（7）凉风中学校园内消防整改详见工程量表。（8）龙溪中学：人工切缝长度 84m；拆除混凝土厚度 20cm，面积 12.6 ㎡ ；挖沟槽土方 15.78m³。（9）龙溪二小校园内消防整改详见工程量表。（10）构皮滩中学：人工切缝长度 150m；拆除混凝土厚度 20cm，面积 22.5 ㎡ ；挖沟槽土方 6.75m³。（11）花山民族中学校园内消防整改详见工程量表。（12）花山苗族乡中心幼儿园校园内消防整改详见工程量表。（13） 白泥中学：人工切缝长度 70m；拆除混凝土厚度 20cm，面积10.5㎡ ；挖沟槽土方3.15m³。（14）实验小学校园内消防整改详见工程量表。（15）大龙小学：人工切缝长度 10m；拆除混凝土厚度 20cm，面积 1.5 ㎡ ；挖沟槽土方 0.45m³。（16）余庆县青少年活动中心：人工切缝长度 40m；拆除混凝土厚度 20cm，面积 6 ㎡ ；挖沟槽土方 1.8m³。（17）天湖小学：教学楼地下停车场及校园内其它消防整改详见工程量表。（17）天湖小学：教学楼地下停车场及校园内其它消防整改详见工程量表；**

**四、付款方式**

合同中约定

**五、投标有效期**

60 日历天

1. **其他要求**

无

评定程序、方法及标准

一、本项目采用综合评分法进行评审。

综合评分法，是指在满足采购文件实质性要求的前提下，评标专家按照采购文件中规定的各项评审因素及其分值进行综合评分后，以评分从高到低的顺序推荐1至3家供应商作为中标候选供应商的评标方法。

 具体标准以上传至遵义市公共资源交易中心的的招标文件内容为准。