兴中镇田坝村2024年黄牛养殖产业发展项目

需求公示

本项目的资格要求：(1)一般资格要求：提供《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条规定的内容材料；①提供有效“统一社会信用代码”的营业执照；②提供具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函；③提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函；④提供具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的承诺函；⑤提供参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函；⑥提供“中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn/search/cr/）”严重违法失信行为记录名单中未被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（处罚决定规定的时间和地域范围内）网页截图；⑦“中国执行信息公开网（zxgk.court.gov.cn/zhzxgk/）”网站中未被列入失信被执行人名单中的供应商网页截图；⑧“国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）”网站中未被列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息中的供应商网页截图；

1. 特殊资格要求：1、本次招标要求供应商需具备建设行政主管部门核发的市政公用工程施工总承包叁级及以上资质；具备有效的安全生产许可证；投标供应商拟派项目经理须具备市政公用工程(专业) 贰级注册建造师及以上资格，具备有效的安全生产考核合格证书（B）类，且未担任其他在建建设工程项目的项目经理，技术负责人的资格要求：具有 中 级及以上职称,从事工程项目管理经验 5 年以上。施工员 1人,质量(检)员 1人,安全员 1人,材料员 1人,资料员 1人。

2、供应商为中型、小型、微型企业的提供中小企业声明函，为监狱企业的提供监狱企业声明函，为残疾人福利性单位的提供残疾人福利性单位声明函。

3、落实政府采购政策需满足的资格要求：根据中华人民共和国《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库【2020】46号)、《财政部印发通知进一步加大政府采购支持中小企业力度》(财库【2022】19号)、《黔西南州政府采购营商环境提升专项行动方案》(州财采【2022】2号) 相关规定：本项目整体专门面向中小型、微型企业(监狱企业、残疾人福利性单位视同为小微企业)采购，供应商应为中小型、微型企业，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

**一、采购内容及要求**

项目主要内容：对16栋长毛兔养殖小区进行改造及周边附属设施建设。

|  |
| --- |
| 兴中镇田坝村2024年黄牛养殖产业发展项目投资概算表 |
| 序号 | 工程名称 | 单位 | 工程量 | 单价(元) | 总价（元） | **备注** |
| 1 | 兔笼墙板、剪毛间及消毒室拆除 | 栋 | 16 |  |  | 人工拆除、废料运输 |
| 2 | 室内地面硬化1 | ㎡ | 1536 |  |  | c25混凝土路面硬化、10cm厚 |
| 3 | 室内地面硬化2 | ㎡ | 1120 |  |  | c25混凝土路面硬化、5cm厚 |
| 4 | 室内空心砖墙体 | m³ | 115 |  |  |  |
| 5 | 室内空心砖墙体抹灰及水泥清光 | ㎡ | 570 |  |  |  |
| 6 | 室内标砖料槽 | m³ | 50 |  |  |  |
| 7 | 室内料槽抹灰及水泥清光 | ㎡ | 1060 |  |  |  |
| 8 | 室内钢管栅栏 | m | 1910 |  |  | φ75钢管焊接（横管和立管），高1.2m、长1.5m |
| 9 | 更换彩钢瓦 | ㎡ | 1710 |  |  | 拆除6栋损坏的屋面瓦，更换为彩钢瓦 |
| 10 | 安装牛劲枷 | 块 | 70 |  |  | 热镀锌，单开； |
| 11 | 饮水碗 | 个 | 330 |  |  | 成品安装；参数：宽24cm，高10cm |
| 12 | 青储池 | 座 | 13 |  |  | 12座（长3m、宽5m、高3m)/1座（长17m、宽12m、高3m）；基础开挖；M7.5浆砌片石基础；24标砖墙体；c25混凝土10cm厚垫层；槽钢镶板木质门。  |
| 13 | 消毒室 | 座 | 1 |  |  | 砖混结构消毒室（长4m、宽2m、高3m)1座；基础开挖，毛石基础；24标砖墙体；板面钢筋混凝土；c25混凝土10cm厚地面硬化；门窗、水电安装；内墙瓷粉、外墙水泥清光。 |
| 14 | 储水池 | 座 | 2 |  |  | 2座（长5m、宽4m、高1.5m)；基础开挖；24标砖墙体；板面钢筋混凝土；c25混凝土10cm厚地面硬化；墙面抹灰及涂膜防水。  |
| 15 | 消毒池 | 座 | 1 |  |  | 砖砌消毒池（长4m、宽4m、高0.3m) ；24标砖墙体；c25混凝土15cm厚垫层；墙面抹灰及涂膜防水。  |
| 16 | PP-R 给水管DN32 | m | 110 |  |  |  |
| 17 | PP-R 给水管DN50 | m | 560 |  |  |  |
| 18 | PP-R 给水管DN100 | m | 200 |  |  |  |
| 19 | 波纹管DN200排水管 | m | 30 |  |  |  |
| 20 | 室外空心砖围墙 | m³ | 285 |  |  | 基础开挖，M7.5浆砌片石基础，空心砖墙体。 |
| 21 | 化粪池 | 座 | 2 |  |  | 三格式化粪池2座、50m³/座；基础开挖；24标砖墙体；板面钢筋混凝土；c25混凝土10cm厚地面硬化；墙面抹灰及涂膜防水。  |
| 22 | 道路及场地硬化 | ㎡ | 1500 |  |  | c25混凝土硬化、15cm厚；10cm厚碎石垫层 |
| 23 | 室外挡土墙 | m³ | 100 |  |  | M7.5浆砌片石挡土墙 |
| 24 | 人行道路面硬化 | ㎡ | 63 |  |  | c25混凝土路面硬化、15cm厚 |
| 25 | 室外排水沟 | m | 83 |  |  | 300mm\*500mm；混凝土预制盖板；含土基础开挖、垫层、砌体、抹灰清光； |
| 26 | 大门 | 道 | 3 |  |  | 实心砖柱6根；两道3m\*4m/一道6m\*4.5m钢质门、方钢50\*50（铁皮封框） |
| 27 | 饲喂搅拌机 | 台 | 1 |  |  | 1.饲喂搅拌机；2.型号：9JGL-16立式；3.参数：减速机型号:第一道减速机双RX107.第二道减速机双中号南昌江铃,箱底厚:20毫米 耐磨钢板,刀片数量:大刀16片.直角刀4片,配电:双37千瓦软起动 |
| 28 | 清粪车 | 台 | 1 |  |  | 1.清粪车；2.型号：9JGW-3立方；3.参数：整车（长\*宽\*高）4500\*1400\*2200,22马力福田五星底盘； |
| 29 | 电动撒料车 | 台 | 2 |  |  | 1.电动撒料车；2.型号：9SL-3；3.参数：工程底盘，6块60an72伏干电池，双出口撒料； |
| 30 | 20铲车 | 台 | **1** |  |  | 1.20铲车；2.型号：948型；3.参数：大20铲抓一体机，1670-20轮胎，4102涡轮增压发动机，无级变速一杆操作，带跑路档； |
| 31 | 立式混合粉碎机 | 台 | 1 |  |  | 1.立式混合粉碎机；2.型号：2吨型；3.参数：粉碎电机15KW，搅拌电机4KW； |
| 32 | 输送带 | 台 | 1 |  |  | 1.输送带；2.型号：9SSD-8；3.参数：满外一米，带宽八十公分； |
| 33 | 高喷铡草机 | 台 | 2 |  |  | 1.高喷铡草机；2.型号：21吨；3.参数：5.0链条电机版本，粉碎电机22KW,链条电机3KW； |
| 34 | 干湿分离机 | 台 | 1 |  |  | 1.干湿分离机；2.挤压机功率三台5.5千瓦主机 ；筛网尺寸600\*200 ；料斗尺寸1800\*500\*500；振动马达：0.25千瓦；排水管20米；框架尺寸:1600\*1100\*19503.型号：三头 |
| 合计金额（元） |  |  |

**二、商务要求**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **商务条款** | **商务实质性要求** |
| 1 | 工期及实施地点 | 工期：210日历天。实施地点：采购人指定地点 |
| 2 | 投标有效期 | 自投标文件递交截止时间起 **90** 天。 |
| 3 | 付款方式 | 具体付款方式按双方签订的合同中约定的具体支付方式执行。 |
| 4 | 验收标准、规范及方式 | 1.按照国家有关规定、规范进行验收； |
| 6 | 其他要求 | 1、投标人需承诺在施工期间无论因任何原因对采购人造成损失，或给采购人带来的任何不良影响的（包含可能出现的安全事故），一切后果由中标供应商自行承担，并对采购人进行赔偿。2、投标供应商需承诺在施工过程中由于相关施工人员造成的重大社会不良影响事故，采购方有权立即取消合同，将不再支付剩余费用。3、投标报价应包括：报价包括完成本项目所需的施工费、运输、安装、调试、人工费、材料费及各种应缴纳的税费等所有费用。因成交供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。4、中标人若不能按时完成采购人交付的工作任务或为采购人提供的服务不按时、不规范、质量达不到要求时，视为一方违约，应承担因其工作失误（或其他原因）给采购人造成的一切损失责任。5、中标人无正当理由放弃中标项目的，或未按约定期限签订合同的，除了要赔偿采购人和本代理机构在本次招标活动中产生的一切费用外，还将报请监督管理部门按相关法律法规规定对中标人追究相应的经济和法律责任。6、以上条款和服务承诺投标人必须在投标文件中的商务部分明确列出，承诺内容必须达到采购文件其他条款的要求。7、采购人与中标人若发生争议在采购人所属地相关部门进行调解。 8、其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。 |

本项目采用综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。