**兴中镇田坝村牛超市建设项目需求公示**

## **一、项目基本情况**

项目编号：GZHY-CGXM2025-77

项目名称：兴中镇田坝村牛超市建设项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额：1600000.00元

最高限价：1580000.00元

## **二、申请人的资格要求：**

1.投标人符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的基本规定条件须提供《中华人民共和国政府采购法》实施条例第十七条规定的资料；

1)提供具有统一社会信用代码的有效营业执照；

2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供2024年度财务审计报告或2025年任意一个月的会计报表（含资产负债表、损益表、现金流量表）或承诺具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度(提供承诺函原件并加盖公章)；

3）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供2025年任意1个月缴纳税收证明材料和2025年任意1个月缴纳社保的相关材料或具有依法缴纳税收和社保的承诺(提供承诺函原件并加盖公章)；

4)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺(提供承诺函原件并加盖公章)；

5)参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明(提供声明函原件并加盖公章)；

6)法律、行政法规规定的其他条件:①在“中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn/search/cr/）”严重违法失信行为记录名单中未被财政部门禁止参加政府采购活动；②在“中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）”网站中未被列入失信被执行人；③在“国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）”网站中未被列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息。（提供承诺函加盖公章，格式自拟）。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目属于整体专门面向中小企业采购项目，供应商应为中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位（供应商为中小企业的提供中小企业声明函，为监狱企业的提供监狱企业声明函，为残疾人福利性单位的提供残疾人福利性单位声明函）。

3.本项目的特定资格要求：**投标供应商需具备建设行政主管部门核发的建筑工程施工总承包贰级（含贰级）及以上资质，且具备有效的安全生产许可证；**

4.本项目**不接受**任何形式的联合体投标；

## **三、招标清单**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | | 参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 |
| 1 | 防疫室 | | 基础开挖，钢筋混凝土结构，24标砖墙体，内墙瓷粉，外墙水泥清光，水电、门窗安装；高3.3m。 | 68 | ㎡ | 1200 | 81600 |
| 2 | 钢架棚板房1 | | 主架DN150钢管，支架40\*80矩钢和50\*50方钢，铁皮彩钢瓦。 | 1020 | ㎡ | 260 | 265200 |
| 3 | 钢架棚板房2 | | 支架40\*80矩钢和50\*50方钢，铁皮彩钢瓦。 | 120 | ㎡ | 210 | 25200 |
| 4 | 砖砌排水沟 | | 300mm\*500mm；混凝土预制盖板；含土基础开挖、垫层、砌体、抹灰清光。 | 150 | m | 300 | 45000 |
| 5 | 排污管1 | | 200PVC排污管 | 12 | m | 60 | 720 |
| 6 | 排污管2 | | 110PVC排污管 | 60 | m | 45 | 2700 |
| 7 | 圈内食槽改造拆除 | | 人工拆除外运 | 130 | m | 50 | 6500 |
| 8 | 圈内空心砖拆除 | | 人工拆除外运 | 60 | ㎡ | 30 | 1800 |
| 9 | 圈内食槽回填 | | 外购泥夹石回填压实厚度不低于30cm | 65 | m³ | 50 | 3250 |
| 10 | 室内标砖料槽 | | 标砖砌筑 | 9.5 | m³ | 670 | 6365 |
| 11 | 地面硬化1 | | C25混凝土地面硬化，10cm厚 | 1020 | ㎡ | 60 | 61200 |
| 12 | 地面硬化2 | | C25混凝土地面硬化，15cm厚 | 470 | ㎡ | 80 | 37600 |
| 13 | 地面硬化3 | | C25混凝土地面硬化，5cm厚 | 90 | ㎡ | 50 | 4500 |
| 14 | 饮水碗 | | 成品安装；参数：宽24cm，高10cm | 96 | 个 | 105 | 10080 |
| 15 | 室内钢管栅栏 | | φ75钢管焊接（横管和立管），高1.2m、长1.5m | 975 | m | 116 | 113100 |
| 16 | 原室内钢管栅栏拆除 | | 人工拆除 | 96 | 个 | 30 | 2880 |
| 17 | 空心砖墙体 | | 基础开挖，M7.5浆砌片石基础，空心砖墙体。 | 23 | m³ | 710 | 16330 |
| 18 | 地磅 | | 10吨地磅，规格4m\*2m；地板槽、称重上下牛平台，称重区简易钢架棚18㎡及钢管栅栏。 | 1 | 项 | 58000 | 58000 |
| 19 | 蓄水池 | | 2座（长5m、宽4m、高2m)；基础开挖；钢筋混凝土墙体厚度25cm；板面钢筋混凝土；c25混凝土10cm厚地面硬化；墙面抹灰及涂膜防水。 | 2 | 座 | 30000 | 60000 |
| 20 | 化粪池 | | 三格式化粪池2座（长5m、宽5m、高2m)；基础开挖；钢筋混凝土墙体厚度25cm；板面钢筋混凝土；c25混凝土10cm厚地面硬化；墙面抹灰及涂膜防水。 | 2 | 座 | 35000 | 70000 |
| 21 | 原化粪池钢筋混凝土盖板 | | C25钢筋混凝土盖板厚度10CM | 40 | ㎡ | 200 | 8000 |
| 22 | 大门 | | 不锈钢管焊接，铁皮封框 | 17 | ㎡ | 500 | 8500 |
| 23 | 32PPR水管安装 | | 料槽给水管安装 | 50 | m | 30 | 1500 |
| 24 | 50给水管安装 | | 开挖、掩埋管道安装 | 220 | m | 45 | 9900 |
| 25 | 墙体抹灰清光 | | 抹灰及水泥清光 | 1358 | ㎡ | 30 | 40740 |
| 26 | 牛棚线路改造及安装 | | 主线6㎡铜芯线、支线4㎡铜芯线 | 790 | ㎡ | 35 | 27650 |
| 27 | 厕所贴砖 | | 光面瓷砖铺贴 | 30 | ㎡ | 150 | 4500 |
| 28 | 蹲便器及冲水箱 | | 成品安装 | 1 | 套 | 600 | 600 |
| 29 | 洗手盆 | | 成品安装 | 1 | 套 | 320 | 320 |
| 30 | 小化粪池 | | 化粪池1座3m³；基础开挖；24标砖墙体；板面钢筋混凝土；c25混凝土10cm厚地面硬化；墙面抹灰及涂膜防水。 | 1 | 座 | 2800 | 2800 |
| 31 | 混合间新建彩钢瓦屋面 | | 主架DN150钢管，支架40\*80矩钢和50\*50方钢，铁皮彩钢瓦。 | 140 | ㎡ | 260 | 36400 |
| 32 | 混合间设备基础土石方开挖 | | 机械开挖人工清理 | 75 | m³ | 35 | 2625 |
| 33 | 混合间设备地面硬化 | | C25混凝土浇筑厚度10cm | 30 | ㎡ | 60 | 1800 |
| 34 | 混合间标砖墙体砌筑 | | 24标砖砌筑 | 8.9 | m³ | 700 | 6230 |
| 35 | 混合间标砖墙体抹灰 | | 抹灰及水泥清光 | 48 | ㎡ | 30 | 1440 |
| 36 | 变压器 | | 变压器200KVA及安装。 | 1 | 台 | 30000 | 30000 |
| 37 | 配电柜 | | 成品配电柜 | 1 | 个 | 8000 | 8000 |
| 38 | 50铝线电缆线 | |  | 40 | m | 35 | 1400 |
| 39 | 25平方电缆线 | |  | 120 | m | 18 | 2160 |
| 40 | 10X3电缆线 | |  | 65 | m | 35 | 2275 |
| 41 | 6平方3芯电缆线 | |  | 30 | m | 25 | 750 |
| 42 | 6平方电缆线 | |  | 19 | m | 15 | 285 |
| 43 | 4平方电缆线 | |  | 40 | m | 12 | 480 |
| 44 | 25平方铜芯线 | |  | 90 | m | 45 | 4050 |
| 45 | 太阳能路灯 | | 光伏板80w，口径140-60,厚度2.5，预埋件260\*260，基坑混凝土浇灌。 | 15 | 盏 | 2000 | 30000 |
| 46 | 增压泵 | | 型号Y900-0055G3 | 4 | 台 | 11000 | 44000 |
| 47 | 高压喷雾消毒设备 | | 机箱700\*600\*1040mm，水箱容量110L，5.5kw电机，水泵流量20L/min。 | 3 | 套 | 23000 | 69000 |
| 48 | 饲喂搅拌机 | | 9JGL-9立式减速机型号:第一道减速机RX107.第二道减速机中号南昌江铃,箱底厚:16毫米 耐磨钢板,刀片数量:大刀8片.直角刀7片；配电:37千瓦软起动，变频启动柜加装一键甩料功能 | 1 | 台 | 85000 | 85000 |
| 49 | 电动撒料机 | | 9SL-3工程底盘，6块60an72伏干电池，双出口撒料，行走电机加大3000W加大控制器 | 1 | 台 | 19200 | 19200 |
| 50 | 饲料混合机组 | | 9HL-1000，1吨罐，粉碎机电机11kw，铸铁磨头 | 1 | 组 | 8270 | 8270 |
| 51 | 变频柜 | | XL-21动力柜，变频启动，加装一键甩料功能 | 1 | 个 | 28000 | 28000 |
| 52 | 柴油撒料机 | | 9SL-4 18马力柴油机，3档高低速后桥，油刹，车长4.2米宽1.6米高2.2米 | 1 | 台 | 36000 | 36000 |
| 53 | 输送带 | | 型号9SSD-8 | 1 | 台 | 12500 | 12500 |
| 54 | 清粪机 | | 型号：QFC-3；参数：整车（长\*宽\*高）3700\*1500\*2200,发动机型号18马力。 | 1 | 台 | 30000 | 30000 |
| 55 | 分料箱 | | 型号9LQ-6 | 1 | 台 | 21600 | 21600 |
| 56 | 打包机 | | 型号9QYG-0.5 | 2 | 台 | 23500 | 47000 |
| 57 | 压块机 | | 型号9YF-22 | 1 | 台 | 75000 | 75000 |
|  | | 合计 | | | | | 1580000 |

**四、商务要求**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **商务条款** | **商务实质性要求** | **备注** |
| 1 | 工期及工程地点 | （1）工期：12个月  （2）工程地点：兴中镇田坝村 |  |
| 2 | 验收标准、规范 | 符合国家现行有关施工质量验收规范标准；验收标准按照招标文件规定及现行相关法律法规相关标准执行。 |  |
| 3 | 付款方式 | 具体付款方式按双方签订的合同中约定的具体支付方式执行。 |  |
| 4 | 投标有效期 | 自投标文件递交截止时间起90日历天。 |  |
| 5 | 项目经理资格 | 项目经理应具备**建筑工程专业贰级(含以上级)** 注册建造师执业资格，具备有效的建造师注册证、安全生产考核合格证书(B类)、身份证、2025年近三个月缴纳养老保险证明材料等复印件，且未担任其他在建建设工程项目的项目经理。  如上述注册证、执业证、考核证等证件上的单位与申请单位不一致的，应出具正在变更的证明。项目经理缴纳养老保险的单位应为投标单位。  已实行电子注册证书的，提供电子注册证书；未实行电子注册证书的，提供纸质证书扫描件或复印件。要求提供电子注册证书而未提供的，视为项目负责人无注册证。 |  |
| 6 | 其他要求 | 其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定 |  |