**附件1：**

一、符合政府采购法第二十二条规定

1.具有独立承担民事责任的能力；

具体要求:提供有效的营业执照副本；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

具体要求:提供2024年度会计师事务所出具的审计报告或新成立的公司提供银行出具的（有效期内）资信证明 ；

3.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

具体要求:提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明函（格式自拟）；

4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

具体要求:提供 2025 年任意 1个月缴纳税收和社会保障资金的相关材料(如依法免税和依法不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明文件);

5.参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

具体要求:参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；提供声明函；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

具体要求:供应商须承诺：在“信用中国”网站（[www.creditchina.gov.cn](https://www.creditchina.gov.cn)）、中国政府采购 网（[www.ccgp.gov.cn](https://www.ccgp.gov.cn)）等渠道查询中未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件 当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中，如被列入失信被执行人、重大税 收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商取消其投标资 格，并承担由此造成的一切法律责任及后果。根据《省发展改革委 省法院 省公共资源 交易中心关于推进全省公共资源交易领域对法院失信被执行人实施信用联合惩戒的通 知》黔发改财金【2020】421 号文件要求，交易系统会自行对失信供应商实施信用联合 惩戒。

注：按照《关于在政府采购活动中试行供应商资格信用承诺制的通知》（黔东南财 采〔2022〕8 号），非招标项目的一般资格条件的资格验证材料（上述 1-6 项）仅需提 供《黔东南州政府采购供应商资格信用承诺函》（格式参照投标文件格式），中标后再 将资格材料提交采购人或代理机构核验，核验无误后，发出中标（成交）通知书。

二、本项目所需特殊行业资质或要求

1、本次招标要求投标人须具备**建设行政主管部门核发的建筑工程施工总承包叁级(含叁级)及以上**资质，并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力。其中，投标人拟派项目负责人(项目经理)须具备**建筑工程**专业**二级**及以上注册建造师，具备有效的安全生产考核合格证书，且未担任其他在建设工程项目的项目经理。

2、供应商须具备**有效的安全生产许可证**。

三、本项目不接受联合体投标

**附件2：**

 **工程量清单、项目概述**

|  |
| --- |
|  |
| **分部分项工程和单价措施项目清单与计价表** |
| 工程名称：平略镇2025年鹅圈舍建设项目 |  标段：平略镇2025年鹅圈舍建设项目 | 第 1 页 共 4 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
| 综合单价 | 合价 | 其中 |
| 暂估价 |
|  |  | 室外工程 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 室外开挖 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 010101001001 | 平整场地 | 1.土壤类别:三、四类土2.弃土运距:场内平衡无外运，就近处理 | m2 | 2361 |  |  |  |
|  |  | 1#舍区鹅圈 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 鹅圈舍 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 基础及主体工程 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 010101004001 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:三、四类土2.挖土深度:2m以内3.人工开挖 | m3 | 9.73 |  |  |  |
| 3 | 010501003001 | 独立基础 | 1.混凝土种类:现拌混凝土2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 9.73 |  |  |  |
| 4 | 010402002001 | 砌块柱 | 1.砌块品种、规格、强度等级:标砖2.墙体类型:24\*24\*50cm3.砂浆强度等级:M7.5 | m3 | 20.36 |  |  |  |
| 5 | 010603003008 | 主立柱 | 1.钢材品种:热镀锌矩形钢材；2.规格:100\*100\*3mm | t | 3.757 |  |  |  |
| 6 | 010604001005 | 钢梁 | 1.钢材品种、规格:热镀锌矩形钢材2.规格型号:80\*80\*2.0mm3.安装高度:5m以内 | t | 1.88 |  |  |  |
| 7 | 010606002004 | 钢檩条 | 1.钢材品种:热镀锌矩形钢材；2.规格:40\*40\*2mm； | t | 5.21 |  |  |  |
| 8 | 010507004001 | 台阶（砖砌台阶） | 1.踏步高、宽:0.16\*0.32.混凝土强度等级:台阶面1：2防水砂浆抹面 | m2 | 6.75 |  |  |  |
|  |  | 安装工程 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 01B003 | 玻璃钢漏粪板 | 1.玻璃钢漏粪板 | m2 | 928 |  |  |  |
| 10 | 010901004001 | 漏粪网 | 1、漏粪网 | m2 | 928 |  |  |  |
| 11 | 011503001001 | 隔栏 | 1、隔栏 | m | 250 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |
| 注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |
|  |  | 表-08 |
|  |
| **分部分项工程和单价措施项目清单与计价表** |
| 工程名称：平略镇2025年鹅圈舍建设项目 |  标段：平略镇2025年鹅圈舍建设项目 | 第 2 页 共 4 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
| 综合单价 | 合价 | 其中 |
| 暂估价 |
|  |  |  | 2.不锈钢隔栏1m高 |  |  |  |  |  |
| 12 | 01B007 | 摇膜器 | 1.名称;摇膜器、摇膜杆、摇膜固定杆2、材质：韩式、3.其他：满足设计及规范要求; | 套 | 6 |  |  |  |
| 13 | 01B012 | 无滴膜 | 1、规格：8丝2.其他：满足设计及规范要求; | m2 | 1589.22 |  |  |  |
| 14 | 01B013 | 保温棉 | 1、规格：7.5mm2.其他：满足设计及规范要求; | m2 | 672.68 |  |  |  |
| 15 | 01B014 | 黑白膜 | 1、规格：10丝2.其他：满足设计及规范要求; | m2 | 1080.03 |  |  |  |
| 16 | 010901002004 | 型材屋面 | 1.型材品种、规格:彩钢板2.金属檩条材料品种、规格:5mm | m2 | 1114.15 |  |  |  |
| 17 | 010802002002 | 彩板门 | 1.门代号及洞口尺寸:M15212.门框或扇外围尺寸:彩钢板门 | m2 | 15.75 |  |  |  |
|  |  | 2#舍区鹅圈 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 鹅圈舍 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 基础及主体工程 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 010101004002 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:三、四类土2.挖土深度:2m以内3.人工开挖 | m3 | 11.97 |  |  |  |
| 19 | 010501003002 | 独立基础 | 1.混凝土种类:现拌混凝土2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 11.97 |  |  |  |
| 20 | 010402002002 | 砌块柱 | 1.砌块品种、规格、强度等级:标砖2.墙体类型:24\*24\*50cm3.砂浆强度等级:M7.5 | m3 | 33.36 |  |  |  |
| 21 | 010603003009 | 主立柱 | 1.钢材品种:热镀锌矩形钢材；2.规格:100\*100\*3mm | t | 5.611 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |
| 注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |
|  |  | 表-08 |
|  |
| **分部分项工程和单价措施项目清单与计价表** |
| 工程名称：平略镇2025年鹅圈舍建设项目 |  标段：平略镇2025年鹅圈舍建设项目 | 第 3 页 共 4 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
| 综合单价 | 合价 | 其中 |
| 暂估价 |
| 22 | 010604001006 | 钢梁 | 1.钢材品种、规格:热镀锌矩形钢材2.规格型号:80\*80\*2.0mm3.安装高度:5m以内 | t | 2.58 |  |  |  |
| 23 | 010606002005 | 钢檩条 | 1.钢材品种:热镀锌矩形钢材；2.规格:40\*40\*2mm； | t | 7.9 |  |  |  |
| 24 | 010507004002 | 台阶（砖砌台阶） | 1.踏步高、宽:0.3\*0.162.混凝土强度等级:M5.0 | m2 | 4.05 |  |  |  |
|  |  | 安装工程 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 01B017 | 玻璃钢漏粪板 | 1、玻璃钢横梁 | m2 | 1440.5 |  |  |  |
| 26 | 010901004002 | 漏粪网 | 1、漏粪板2、规格：1\*0.5m | m2 | 1440.5 |  |  |  |
| 27 | 011503001002 | 隔栏 | 1、隔栏2.不锈钢隔栏1m高 | m | 321 |  |  |  |
| 28 | 01B020 | 摇膜器 | 1.名称;摇膜器、摇膜杆、摇膜固定杆2、材质：韩式、3.其他：满足设计及规范要求; | 套 | 12 |  |  |  |
| 29 | 01B026 | 无滴膜 | 1、规格：10丝2.其他：满足设计及规范要求; | m2 | 1494.78 |  |  |  |
| 30 | 01B027 | 保温棉 | 1、规格：7.5mm2.其他：满足设计及规范要求; | m2 | 576 |  |  |  |
| 31 | 01B028 | 黑白膜 | 1、规格：10丝2.其他：满足设计及规范要求; | m2 | 1044.77 |  |  |  |
| 32 | 010901002005 | 型材屋面 | 1.型材品种、规格:彩钢板2.金属檩条材料品种、规格:5mm | m2 | 1749.16 |  |  |  |
| 33 | 010802002001 | 彩板门 | 1.门代号及洞口尺寸:M15212.门框或扇外围尺寸:彩钢板门 | m2 | 9.45 |  |  |  |
|  | 2 | 单价措施项目费 |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |
| 注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |
|  |  | 表-08 |
|  |
| **分部分项工程和单价措施项目清单与计价表** |
| 工程名称：平略镇2025年鹅圈舍建设项目 |  标段：平略镇2025年鹅圈舍建设项目 | 第 4 页 共 4 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
| 综合单价 | 合价 | 其中 |
| 暂估价 |
| 34 | 041106001001 | 大型机械设备进出场及安拆 |  | 台．次 | 1 |  |  |  |

**附件3：**

**商务要求**

**一、工期及地点**

工期：合同签订后120天内完工（具体以双方合同详细约定）

地点：采购人指定地点。

**二、工程质量、施工安全文明要求**

工程质量：符合国家现行有关施工质量验收规范标准。

施工安全文明标准化：满足有关规范标准要求。

**三、付款方式**

合同签订后拨付30%启动资金，之后按工程进度拨款(具体以双方合同详细约定为准)

**四、投标有效期**

60 日历天（从提交响应文件的截止之日起算）。

**五、其他要求：**

1.投标供应商必须对本项目的全部内容进行报价，总报价不得超出本项目预算（最高限价）。

2.投标报价总价应包含人工费、材料费、机械费、管理费、利润、措施费、税金以及采用固定价格的项目所测算的风险金等全部费用。

3、采购清单表中未能详细说明或未说明到的部分，请供应商自行结合本项目特点，以满足采购人采购需求。

**注：其它未尽事宜，由采购人与成交供应商在签订采购合同时商定。**

**附件4：**

**评分办法：**

本项目采用综合评分法进行评审。

**特别说明：本公示内容仅为采购人对本项目的需求公示，具体内容以最终招标文件为准！**