**[荔波县2025年扩种油菜项目](https://pay.guizhou.zcygov.cn/purchaseplan_front/" \l "/purchase/plan/details/778808" \t "https://pay.guizhou.zcygov.cn/purchaseplan_front/" \l "/plan/list/_blank)**

**采 购 需 求**

**采购编号：ZCQN2025-6**

**采购单位：荔波县农业农村局**

**招标代理机构：至诚工程咨询有限公司**

2025年 07月

**一、投标供应商资格条件:**

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条及《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条之规定：

①**具有独立承担民事责任的能力：**提供有效的加载“统一社会信用代码”的营业执照（或事业单位法人登记证书）；

②**具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：**提供参加本次政府采购活动上一年度经审计的财务报告，包括“四表一注”，即资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注，或其基本开户银行出具的资信证明。(备注:部分其他组织和自然人，没有经审计的财务报告，可以提供银行出具的资信证明或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函)；提供《政府采购供应商基本资格条件承诺函》

③**具有履行合同所必需的设备和专业技术能力**：提供《政府采购供应商基本资格条件承诺函》；

④**有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：**提供参加本次政府采购活动上一年度至今任意一个月依法缴纳增值税和企业所得税的凭据（依法免税的提供证明文件），提供参加本次政府采购活动上一年度至今任意一个月缴纳社会保险的凭据（依法不需要缴纳社会保险的提供证明文件）；提供《政府采购供应商基本资格条件承诺函》；

⑤**参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录及法律、行政法规规定的其他条件**：提供《政府采购供应商基本资格条件承诺函》；

⑥根据财政部财库（2016）125号通知要求，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单且还在执行期的供应商，拒绝其参与本次采购活动。提供“信用中国”网站（www.cred itch ina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）无以上不良记录的承诺书:提供承诺函。

2.特殊资格要求：无。

## 3.本项目不接受联合体投标人：提供承诺函；

**二、采购预算：**861000.00元

**三、服务期：签订合同之后90个日历日完成农机作业**。

**四、采购方式：**竞争性磋商

**五、政府采购政策：**已落实

**六、无效投标**

（1）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

（2）投标文件未按招标文件要求装订、密封、签署、盖章的；

（3）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（4）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（5）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（6）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形；

（7）投标文件未按招标文件规定的格式填写，或者填写的内容不全，或者辨认不清产生歧义，或者涂改处未加盖投标人公章及法定代表人印章的；

（8）投标人提交两份以上内容不同的投标文件未说明哪一个有效，或者在一份投标文件中对同一招标项目报有两个以上报价未说明哪一个有效的；

(9) 投标报价明显低于成本价，投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的；

(10) 以联合体方式投标的；

（11）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（12）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（13）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（14）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（15）不同投标人的投标文件相互混装；

（16）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

**七、评标办法**

本次评标采用综合评分法。

综合评分法，是指在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选供应商或者中标供应商的评标方法。

1. **采购需求**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 服务内容 | 技术要求 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 油菜种植机耕 | 1.土旋耕深度不低于15厘米，土要耕细耙平、翻犁完整不留边角；  2.整好厢面，开好三沟，厢宽1.5-2米，沟宽25-40厘米，厢沟、腰沟、围边沟深度达20厘米以上，三沟直平通。 | 亩 | 6425 |  |
| 2 | 油菜种植机耕播一体 | 1.土旋耕深度不低于15厘米，土要耕细耙平、翻犁完整不留边角；  2.整好厢面，开好三沟，厢宽1.5-2米，沟宽25-40厘米，厢沟、腰沟、围边沟深度达20厘米以上，三沟直平通；  3.采用农机耕地播种施肥一体化。 | 亩 | 500 |  |