UNIS D3830 G3

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **设备名称** | **基本参数指标** | **单位** |
| 1 | 台式计算机 | 1、机型：国产处理器商用台式机；  2、处理器：主频≥3.0GHz、核心≥8个、缓存≥16MB，x86架构，通过中国信息安全测评中心认证的国产芯片；  3、主板：与处理器相匹配芯片组主板；  ★4、内存：≥16GB DDR4 内存，≥4个内存插槽；  ★5、硬盘：≥512GB SSD硬盘，预留机械硬盘；  6、显卡：≥2GB显存独立显卡；  7、音频：集成5.1声道高清声卡，≥5个音频接口，具备硬件语音降噪技术，即使用普通外置麦克风也可实现有效消除背景噪音达到清晰语音通话效果（提供独立第三方证明材料）；  8、网卡：集成千兆网卡；  9、I/O扩展槽：≥4个PCIe标准插槽，其中是少1个PCIe4.0 x16插槽；  ★10、I/O扩展接口：≥9个USB3.2 Gen1接口，整机≥11个USB接口，≥1个串口；  11、键盘鼠标：USB接口防泼溅键盘、光电鼠标；  ★12、电源：≥200W电源，具备断电保护功能，通过充电模块、储电模块及转换模块，在突然断电情况下输出12V、5V、3.3V电力供应计算机主要部件完成正常关闭流程，降低计算机故障（提供独立第三方证明材料）；  13、BIOS：国产固件；  14、机箱：立卧可转换的纤小型机箱，机箱体积≤10L；  15、操作系统：支持国产统信桌面操作系统或麒麟教育版版桌面操作系统，支持Windows专业版操作系统；  ★16、显示器：主机同品牌≥23.8英寸，防眩光，三边窄边框，分辨率≥1920x1080，刷新率≥100Hz，色域≥99%sRGB、可视角度≥178°/178°，对比度≥3000:1，响应时间≤5ms，带原厂HDMI线缆、中国TUV低蓝光认证；  ★17、为保证产品质量，所投台式计算机平均无故障时间MTBF的M1值≥1060000小时；  18、保修服务：三年第二工作日上门免费保修服务，提供生产产商针对该项目的项目授权书及售后服务承诺函。 | 台 |