**学校教学公共区域地胶采购**

地胶：780平方

参数要求：

1、产品通过绿建三星认证；

2、环保标准:TVOC28天有机化合物释放量<1微克/m(IS16000-3)；

3、防火通过国家GB8624基本防火等级B1级测试，并提供型式检测报告及燃烧等级标识

(GB8624-2012)；

4、色牢度>7级(ISO105-B02)；

5、耐磨等级:T级；

6、抗静电指标:表面电阻B级(静电耗散型):1.0x10\*Q≤表面电阻≤1.0x10Ω；

7、产品需提供CE 认证、FLOORSCORE 认证、REACH 235认证；

8、不含甲醛，不含苯，不含19项有害重金属(EN71-3欧玩全标准)；

9、不含邻苯类增塑剂(EN14372:2004)；

10、有抗菌抗病毒效果，达到国家有关标准要求。并且提供检测报告。

楼梯踏步：230平方

参数要求：

1. 聚氯乙烯卷材，B1级阻燃。

2.满足GB–18586-2001室内装修有害物物质基材的限值要求。

3.材质聚氯乙烯PVC

4.环保达到国标。并且提供检测报告。