**产品参数**  
产品型号：GS416ZS Pro 打印分辨率：203/300DIP  
打印速度：152mm/s 接口类型：USB（标配）

打印方式：热转印/热敏 打印寿命：50KM

环境条件：-10℃~-60℃ 打印宽度：108mm

内存：8MB Flash 8MB SDRAM 纸张尺寸：外径≤127mm；内径：25.4mm

机壳材质：塑胶 外形尺寸：274\*213\*191（mm）  
重量：2.45KG 纸张类型：间隙纸/折叠纸

电源规格：输入：AC100-240V 1.5A 50-60Hz 传感器类型：黑标传感器；间隙传感器

输出：DC24V 2.5A 出纸传感器；开盖传感器

纸张宽度：20~118mm 碳带规格：宽度110mm，长度300mm

支持条码：UPC-A/E、ENA-8/13、Code128/39/93、ITF、QRCODE、PDF417、Data Matrix等

执行标准：GB/T28165-2011

条形码尺寸：50\*20\*5000

蜡基碳带：110mm\*300m