观山湖区第十八幼儿园第一分园厨房隔断采购清单

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 厨房隔断 | 14 | m2 | 1.框 、扇材质:110系断桥铝合金固定窗  2.玻璃品种 、厚度:镀膜钢化中空玻璃 6+12A+6 |
| 2 | 厨房吊顶 | 12 | m2 | 1.采用600\*600铝扣板吊顶  2.龙骨采用38龙骨 |
| 3 | 改给 、排管 | 4 | m | 1、PVC管 |
| 4 | 包下水管 | 1 | 根 | 1、免漆板包 |