**校园广播网络话筒参数说明**

1、带7英寸触摸显示屏，可直接配置IP地址和查看终端状态。

2、支持网络搜索配置，可直接寻址。

3、支持免提和非免提双模式通话：外接鹅颈式话筒，内置喇叭，支持免提通话和接收广播；带话筒接口，可接专业话筒，进行非免提通话。

4、支持双向对讲功能，双向终端之间实现两两双向对讲。

5、具有30个一键呼叫触控按钮，可一键寻呼不同的分组，一键接通求助、对讲功能。

6、支持远程固件升级，无需到终端本地升级，减轻维护人员工作强度。

7、具有监听功能，用于监听其他终端采集到的环境声音。

8、支持静态IP和DHCP两种方式，跨网段，跨路由，配置使用方便。

9、支持1路本地线路输入，1路话筒输入，1路音频辅助输出，可外扩功放。

10、具有转播功能，可用于一般的考试或者电台转播的需要。支持U盘点播，可点播U盘上的文件到其他终端播放。

11、频率响应：40Hz～20KHz（±3dB）。

12、总谐波失真：≤1%。

13、信噪比：>75dB。

14、采样率：8K～48KHz。

15、Line In输入电平：400mV（标准3.5mm音频接口）； Line Out输出电平：0.775V（标准3.5mm音频接口）。

16、内置扬声器输出阻抗&功率： 5W/8Ω。

17、音频格式：MP3。

18、传输速率：10/100Mbps。

19、支持协议：ARP、UDP、TCP/IP、ICMP、IGMP(组播)。