定制电源控制箱

我院中医科有两台煎药机需配置一个电源控制箱（煎药机为380V、功率为5KW，两台共10kW）

电源箱要求如下：

1、380V电源进线、两台煎药机380V出线（三火、一零、一地），配置的一个电源控制箱要分别控制两台煎药机。

1. 电源控制箱上有两个煎药机的电源指示灯、运行指示灯，两台煎药机的手动启、停按钮。
2. 电源控制箱内必须有零排、地排。
3. 两台煎药机具备手动、自动功能，自动功能需要由定时元件分别控制两台煎药机启、停（定时开关）。
4. 电源配电箱采用挂墙式，尺寸预计在400\*500\*200mm。
5. 电源控制箱内需配备一个干湿度控制器。
6. 电源控制箱内应完成所有接线。
7. 包安装。