技 术 参 数

|  |  |
| --- | --- |
| **设备名称** | **规格型号及主要技术要求** |
| **单人课桌** | **规格** | 桌子尺寸：600×400×760mm（高度可调）。 |
| **桌面** | 外观尺寸：不得低于长600m×宽400mm×厚28mm， |
| 特征：1..桌面材质为共聚丙烯PP-R一次注塑成型，桌面底部设有加强筋；环保，无异味 |
| **书斗** | 外径尺寸：不小于长510mm×宽320mm×高175m。 |
| 特征： 1、特征：采用PP-R共聚聚丙烯注塑形成，底部有多条加强筋，合理分散书都荷载，书斗插管口为封闭式，确保课桌稳固性。有利于延长课桌椅的使用寿命; PPR材料主要成分是碳和氢，符合国家规定无毒要求；有优良的物理性能，耐热氧老化性能和耐光氧老化性能,减小振动和噪声，安全无毒; PPR耐冲击、挠曲性好不易破坏；防锈蚀，耐腐蚀，不结垢；防电腐蚀；书斗内部设有长405mm\*宽50mm笔槽，便于学生储放尺子橡皮等小物件；书斗底部有加强筋设计分散书斗的荷载，书斗承载能力进一步增强 |
| **桌腿管件** | 立柱管件（横截面）尺寸：长60mm×宽30mm。横梁管件（横截面）尺寸：长60mm×宽30mm |
| 特征：桌腿管件采用硬质工程塑料PVC挤塑成型，内部分布加强筋，硬度好，有光泽，耐脏，耐酸碱腐蚀，经久耐用，永不锈蚀 |
| **桌脚** | 桌脚尺寸：长355mm 宽40mm 高180mm |
| 特征：桌脚采用共聚丙烯PP-R一次注塑成型，着地平稳，韧性好，两桌脚之间通过横梁加固连接，横梁与桌脚为卡槽形式固定锁紧，不带螺钉，桌脚底部安有防滑垫 |
| **单人课凳** | **规格** | 凳子尺寸：355\*265\*420mm(高度可调) |
| **凳面** | 尺寸：355\*265mm |
| 特征：采用共聚丙烯PP-R一次注塑成型，凳面为全新料制造，安全环保，无毒，无甲醛释放，凳面底部分别加强筋，承重佳 |
| **凳腿管件** | 采用硬质PVC挤塑形成，管件内部分布多条加强筋，有效提高管件坚固性，凳腿直管尺寸：长60mm×宽30mm,横管尺寸：长60mm×宽30 mm |
|  | **凳脚** | 采用PP-R共聚聚丙烯注塑形成，凳脚着地处有无缝契入的防滑垫，尺寸统一、平整光滑，无噪声，防锈蚀，耐腐蚀，规格为：长260mm，宽40mm，高155mm，脚垫尺寸为：40mm\*40mm |
| 采用PP-R共聚聚丙烯注塑形成，凳脚着地处配有防滑垫，尺寸统一、平整光滑，无噪声，防锈蚀，耐腐蚀， |

