一、技术参数要求

1. 制冷制热性能

- 匹数：明确要求（如 3 匹）。

- 制冷量：≥7200W；制热量\*\*（含电辅热）\*\*：≥9000W。

- 能效等级：新国标 1 级能效，能效比（APF）≥4.4。

2. 功能需求

- 变频/定频：优先选择变频空调，节能且温控更精准。

- 智能功能：支持远程控制、语音控制（如接入智能家居平台）、自清洁功能。

- 健康功能：具备空气净化、除菌、新风功能等（根据需求选择）。

3. 其他参数

- 循环风量：≥1200m³/h，快速调节室温。

- 噪音标准：室内机运行噪音 ≤42dB（低风档），室外机 ≤55dB。

- 适用面积：适配 30-50㎡ 房间。

二、商务要求

1. 交货要求

- 交货时间：合同签订后 7 个工作日内送达指定地点。

- 交货地点：详细地址（如 XX 市 XX 区 XX 办公楼）。

2. 安装与调试

- 供应商需提供免费安装、调试服务，包含基础安装材料（如铜管、支架）。安装需符合国家标准，确保安全运行。

3. 质保与售后

- 质保期：整机质保 ≥6 年，压缩机质保 ≥10 年。

- 售后服务：提供 7×24 小时响应，故障维修 24 小时内上门。

三、验收标准

1. 设备型号、参数需与采购要求一致，提供原厂合格证、说明书等文件。

2. 现场测试制冷制热效果、噪音、能效等指标，符合技术参数要求。

3. 试运行 48 小时无故障，签署验收合格报告。

五、其他要求

1. 供应商需提供近 3 年同类项目业绩证明（合同复印件）。

2. 禁止提供翻新机、二手设备，否则取消供货资格并追究责任。