**凤冈县公安局录音座机参数需求**

1. **分体子母录音座机**
2. 重量小于等于1.3kg，机身为黑色
3. 显示屏大于4英寸，亮度可调节
4. 支持通话强制录音并保存2000小时录音文件,具备64G存储卡。
5. 支持一键拨号、大容量电话本、免打扰模式、黑名单、三方童话等功能
6. 座机与子机均支持报号功能
7. 座机做多可注册4部子机使用
8. 子机具备低电量、超距离报警
9. **单体录音电话座机**
10. 重量小于等于1.3kg，机身为黑色，长小于等于206mm，宽小于等于190mm。
11. 显示屏大于4英寸，亮度可调节，橙色背光
12. 支持通话强制录音并保存8000小时录音文件，具备64G存储卡
13. 支持一键拨号、通话保留、黑名单等功能
14. 支持来电报号功能
15. 多接口设计，可连接电话机、交换机、传真机等设备
16. 支持断电使用