采购内容清单

一、宿舍门48樘

1.安装服务：含洞口精确测量、框体固定、门扇安装调试、门缝调节、拆除原门放室外指定场地上；

2.合页：75° 或 85° 定位角、带液压缓冲功能 的 3D 重型定位不锈钢合页3个；

3.开启方式： 内开；

4.墙厚：0.3米；

5.门扇：双层、304不锈钢本色、不锈钢皮厚0.5mm；

6.门框：304不锈钢双包门套；

7.表面处理：拉丝（发纹）；

8.执手：304不锈钢；

9.门上部风窗：高30cm,0.5cm厚钢化玻璃；

10.规格：门带风窗0.75米\*0.03米\*2.6米；

11.验收标准： 安装后的垂直度、水平度、缝隙均匀度、开关顺畅度。

二、更衣柜48个

1.规格：1.9M\*0.9M\*0.6M，四门四柜，带锁具；

2.材质：0.5mm冷轧钢板；

3.安装：送货到指定位置摆放，移除旧衣柜到室外指定位置。

三、鞋柜48个

1.规格：1.1M\*0.3M\*0.9M，4层；

2.封面材质：304不锈钢本色、不锈钢皮厚0.5mm；

3.支撑结构及材质：垂直6根，横向8根，纵向12根，3cm\*2cm不锈钢方管；

4.安装：送货到指定位置摆放。