平坝区逸夫小学购买钢塑套管课桌椅参数要求

|  | 名 称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
|  | 钢塑套管课桌椅 | **课桌面板尺寸650mm\*450mm\*30mm（±5mm）**  **桌子升降高度640mm-730mm（±3mm）**材质：采用 ABS耐冲击塑料一级新料一体注塑成型。耐冲击强度：须能承受5磅榔头重力锤击不得破裂。不得采用回收料生产。面板底部有強化承重之设计。锁入1根承重方型钢管，并与面板底部平齐。尺寸规格为15mm×30mm×壁厚1.2mm。由螺丝锁付于面板底部**书箱：**材质：采用符合国家标准的PP耐冲击一级新料一体射出成型，强韧而不脆裂；尺寸：课斗内净高145mm，内净深360mm，内净宽450mm,书箱左右两侧的塑料挂钩与书箱为整体一次注塑成型。功能：书箱底部有排水槽缝，具有排水透气功能。书箱内部前沿设有凹处方便笔,橡皮擦,刀片,枺布,等等小文具储放。书箱底部有排水槽缝设 计，排水槽缝不少于42条,书箱向后端有倾斜2～3度的设计,主要功能是防止书本文具不易向前掉落,槽缝功能清洗或擦拭底部易排水通风干燥,书箱底部有加强筋。桌斗两侧安装塑料挂钩，侧面挂钩称重10公斤，挂钩不得用螺丝固定，与桌斗一次成型**桌体钢架：**材质及形状：橢圆型钢管，采用CO2满焊焊接而成；钢管尺寸：桌椅落地脚采用30\*60\*1.2mm扁圆管，落地脚采用竖立成型工艺，具有加强功能，使其牢固耐用。桌椅下立腿采用30\*60\*1.2mm扁圆管，上架升降管采用20\*49\*1.2mm扁圆管，桌斗固定管采用20\*40\*1.2mm扁圆管U型弯管而成；连接横档采用25\*54\*1.2mm扁圆管。  **桌腿连接置物篮**：使用○16mm圆管/4.2mm钢筋弯曲焊接成型 表面涂装：钢管架焊接完成后，采用优质品牌烤漆粉，经高温粉体烤漆，耐刮耐磨，长时间使用也不会产生表面漆剥落现象。  **升降功能：**左右脚架使用冲压冲固定升降孔，使用M8螺丝紧固固定，可根据高度孔位调节螺丝孔位升降高度。每级调节升降30mm。脚垫：采用PP加纤维质塑料一体射出成型；**凳子**：**面板尺寸360\*260mm（±5mm）凳子升降高度360mm - 420mm（±3mm）**材质：采PP塑料一级新料一体射出成型。耐冲击强度：须能承受5磅榔头重力锤击不得破裂。不得采用回收料生产。凳子钢结构：材质及形状：橢圆型钢管；采用CO2满焊焊接而成；桌椅落地脚采用30\*60\*1.2mm扁圆管，桌椅下立腿采用30\*60\*1.2mm扁圆管，上架升降管采用20\*49\*1.2mm扁圆管，连接横档采用25\*54\*1.2mm扁圆管。  表面涂装：钢管架焊接完成后，采用优质品牌烤漆粉，经高温粉体烤漆，耐刮耐磨，长时间使用也不会产生表面漆剥落现象；升降功能：课椅与课桌升降方式一致，使用M8螺栓紧固升降，每级可升降30mm高度。 脚垫：材质：采用PP加纤维质塑料一体射出成型；外观：表面不允许有裂纹、破损、明显修补痕迹，明显色差凳缺陷；边缘平整圆滑，无分层；外表和內表以及手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺。平整度：螺丝安装应紧固，桌椅着地应平稳不得有倾斜摇摆现象。课桌椅配色图为参考，可根据需求选择自己需要色彩注塑。 课桌椅配色图为参考，实际要求为浅蓝色，桌斗两侧安装塑料挂钩。 912a26c4-ec9f-4420-b313-5a165e07a99a |