2025年办公设备项目采购清单

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 建议品牌型号 | 数量（台） | 单价限价（元） | 投标品牌型号 | 投标单价 | 合价（元） | |
| 医用黑白激光打印机 | 佳能LBP2900+  HP1020 | 30 | 1360.00 |  |  |  | |
| 存折证卡打印机 | 得实7860 | 4 | 4500.00 |  |  |  | |
| 黑白打印复印扫描双面一体机打印机(带输稿器) | 兄弟7180DN | 12 | 1780.00 |  |  |  | |
| 腕带打印机 | 斑马888GK | 3 | 1250.00 |  |  |  | |
| 彩色喷墨打印复印扫描一体打印机 | 爱普生3118 | 10 | 1380.00 |  |  |  | |
| 彩色喷墨打印复印扫描一体机打印机(带输稿器) | 兄弟DCP-T735DW | 2 | 2200.00 |  |  |  | |
| 热敏票据打印机 | 赛想86VT80 | 5 | 580.00 |  |  |  | |
| A3黑白数码复合机 | 柯尼卡美能达7121i（带落地柜） | 1 | 5600.00 |  |  |  | |
| 身份证读卡器 | 华视CVR-100U | 2 | 1260.00 |  |  |  | |
| 高拍仪 | 成者CZUR ET18U | 1 | 2560.00 |  |  |  | |
| 投影仪 | 爱普生CB-X06、爱普生CO-W01 | 1 | 3980.00 |  |  |  | |
| A3彩色数码复合机 | 京瓷8224（带落地柜）、柯尼卡美能达C7222（带落地柜、双纸盒） | 2 | 13300.00 |  |  |  | |
| 合计 |  | | | | | |

二、参数要求：

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 医用黑白激光打印机 | 1、黑白打印速度≥14ppm； 2、最高分辨率≥600×600dpi； 3、耗材类型：鼓粉一体； 4、进纸盒容量：标配：150页，单页进纸器：1页； |
| 2 | 存折证卡打印机 | 1、产品类型：[存折证卡打印机](https://detail.zol.com.cn/dot-matrix_printer/s3323/) 2、打印方式,点阵击打式 3、打印针数,[24针](https://detail.zol.com.cn/dot-matrix_printer/s1417/) 4、可靠性打印头寿命：5亿次/针 5、色带性能500万字符 6、复写能力≥[7份（1份原件+6份拷贝）](https://detail.zol.com.cn/dot-matrix_printer/s3360/) 7、接口类型,并行接口，RS-232C串行接口，USB接口（选配） 8、打印速度,504字/秒 9、介质宽度,纸张：60-245mm，存折：105-241mm 10、介质厚度,6.0mm 11、平均无故障时间,30000小时以上 12、可选附件,后部导纸器，链式拖纸器  13、产品尺寸：384×280×230±5mm |
| 3 | 黑白打印复印扫描双面一体机打印机(带输稿器) | 1. 打印速度:33 PPM（A4),58 PPM（A5长边) 2. 首页打印时间：≤8.2秒 3. 打印分辨率≥1200×600dpi；最大月打印量≥25000页 4. 处理器：525MHz；内存≥256MB； 5. 鼓粉分离；双面打印：自动 6. 身份证一键多格式（A4全页/半页左右/半页上下）复印、票据一键复印 7. 介质重量范围：   自动纸盒：60-105g/㎡；手动进纸盘：60-200g/㎡ 纸张输入容量： 250页（纸盒）+1页（手动）  纸张输出容量： 120页  8、接口类型：高速 USB 2.0 |
| 4 | 腕带打印机 | 1、产品类型：[便携式打印机](https://detail.zol.com.cn/barcode_printer/s4274/)  2、分辨率≥[203dpi](https://detail.zol.com.cn/barcode_printer/s4275/)  3、打印方式 ：热敏式  4、打印速度：2inch/sec，最大8inch/sec；  5、最大打印宽度，60mm；  6、条形码类型；一维条码，二维条码  7、通信接口：[USB接口](https://detail.zol.com.cn/barcode_printer/s4278/)  8、存储 ：内存8MB，闪存4MB  9、介质传感器：反射式/穿透式  10、介质类型 ：热敏卷筒纸，不干胶纸等  11、介质宽度： 20-60mm  12、最大外径： 100mm  13、打印头温度探测：热敏电阻打印头位置探测：微动开关纸存在探测：穿透传感器 黑标位置探测：反射传感器图形：单色PCX，BMP等图像文件可下载到FLASH，DRAM纸卷最小内径：25mm出纸方式：上出纸特性：新增PC端打印机实时监控工具，可快速呼叫客服；支持不同尺寸的热敏不干胶纸；纸张自动检纸定位功能；温度自适应控制；新增黑标位置探测功能；双胶辊走纸，防止打滑 |
| 5 | 彩色喷墨打印复印扫描一体打印机 | 1、打印速度：  黑色文本（A4）：约33ppm（经济模式），约9.2ipm； 彩色文本（A4）：约15ppm（经济模式），约4.5ipm； 照片（4"x6"）：27秒/页（有边距，经济模式），69秒/页（有边距，默认模式）； 2、最高分辨率≥5760×1440dpi； 3、接口类型：USB（兼容USB2.0）； 4、磨合类型：分体式墨盒、四色墨盒，墨水打印量：每瓶容量70ml,黑色约4000页，青/洋红/黄色约6500页； 5、喷头：黑色180个，青色/品红/黄色各59个； 6、介质类型：普通纸，高质量光泽照片纸 7、进纸：A4普通纸：100页，高质量光泽照片纸：20页； 8、保修信息：质保1年，享受三包服务 |
| 6 | 彩色喷墨打印复印扫描一体机打印机(带输稿器) | 1、产品类型：彩色墨仓式多功能一体机  2、涵盖功能：[打印/复印/扫描](https://detail.zol.com.cn/all-in-one_printer/s242/)；  3、最大处理幅面：[A4](https://detail.zol.com.cn/all-in-one_printer/s2239/)  4、耗材类型：[一体式墨盒](https://detail.zol.com.cn/all-in-one_printer/s5225/)  5、耗材容量：独立4色墨水黑色：7500页，彩色：6000页；  7、双面功能：[自动](https://detail.zol.com.cn/all-in-one_printer/s2258/)；  8、网络功能：[支持无线/有线网络打印](https://detail.zol.com.cn/all-in-one_printer/s5962/)  9、移动打印：[AirPrint打印](https://detail.zol.com.cn/all-in-one_printer/p27461/)，Google云打印，[Mopria](https://detail.zol.com.cn/all-in-one_printer/p31317/)，Email Print，Epson iPrint Mobile App，Scan to Cloud；  10 、黑白打印速度 ： A4文本：33ppm，15ipm  彩色打印速度：A4文本：20ppm，8ipm  其它打印速度：4"×6"照片：约69秒（有边距，经济模式，高质量光泽照片纸），约92秒（无边距，经济模式，高质量光泽照片纸），约86秒（有边距，高模式，高质量光泽照片纸），约153秒（无边距，高模式，高质量光泽照片纸）。  11、打印分辨率 ：最大：4800×1200dpi（带有智能墨滴变换技术），黑白默认：600×300dp  12、首页打印时间：9秒  13、喷头配置 ：喷嘴数量：共784个喷嘴（颜料黑：400个喷嘴，青/洋红/黄：各128个喷嘴  14、打印其它性能：打印方向：双向逻辑查找打印方式：按需喷墨(微压电打印技术)打印边距：页顶/页底/左边/右边0mm，自定义设置（普通纸除外）  15、复印分辨率 ≥600×1200dpi  16、复印其它性能：复印模式：彩色/黑白，标准/最佳 17、最大复印尺寸：A4  18、扫描控制器： 标准配置  19、扫描类型：平板式（彩色图像扫描仪）  20、光学分辨率： 1200dpi  21、最大分辨率： 最大物理分辨率：1200×2400dpi，最大分辨率：9600dpi，ADF最大：1200×2400dpi  22、扫描尺寸,平板：216×297mm（最大），ADF：Legal（最大）  23、色彩深度,彩色：48位输入，24位输出灰度：16位输入，8位输出黑白：16位输入，1位输出  24、介质类型,普通纸，高质量光泽纸，信封，明信片；ADF：仅支持普通纸  25、介质尺寸,支持最大纸张尺寸：LegalADF：A4，LTR 30 sheets，8.5×13"，Legal 10 sheet  26、供纸盒容量,标配：150页A4普通纸（80g/㎡）；20页PGPP高质量光泽纸；10页信封；30页明信片  27、输出容量,30页A4普通纸（经济模式为15张），20页高质量光泽照片纸  28、自动供纸器,支持  29、显示屏≥2.4英寸(6.1厘米)彩色液晶显示屏  30、系统平台,Windows XP SP3/XP Professional x64 Edition SP2/Vista/7/8/8.1/10(both x32/x64)，Server 2003/2003 x64版本/2003 R2/2003 R2 x64版本/2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016；Mac OS X 10.6.8，10.7.x，10.8.x，10.9.x，10.10.x，10.11.x，10.12.x  31、接口类型,高速USB（兼容USB2.0），IEEE 802.11b/g/n，[10Base-T/100Base-TX（RJ-45网络](https://detail.zol.com.cn/all-in-one_printer/p14988/)  [接口）](https://detail.zol.com.cn/all-in-one_printer/p14988/)   1. 其它特点：最小墨滴：3.3微微升 2. Wi-Fi Direct：支持，最多同时支持连接4个设备 3. 进纸方式：摩擦进纸 4. 支持无边距打印，逐份打印，Remote Print Driver 5. 整机寿命：50000页(A4普通纸) 6. RoHS认证：通过RoHS认证 7. 质保时间：整机1年（含打印头，享受三包服务） |
| 7 | 热敏票据打印机 | 1. 产品类型：[便携式打印机](https://detail.zol.com.cn/barcode_printer/s4274/) 2. 分辨率≥[203dpi](https://detail.zol.com.cn/barcode_printer/s4275/) 3. 打印方式：热敏式 4. 打印速度标签模式：最大127mm/s，票据模式：160mm/s 5. 最大打印宽度标签模式：80mm，票据模式：72mm 6. 旋转角度字符放大/旋转： 标签模式：横向纵向均可放大1-10倍，旋转打印（0°、90°、180°、270°） 票据模式：横向纵向均可放大1-8倍，旋转打印（0°、90°、180°、270°） 7. 通信接口(RS232+USB)/(RS232+USB+蓝牙)/(RS232+USB+WIFI) 8. 存储标签模式：内存≥128KB，闪存≥128KB 9. 票据模式：NV FLASH 60KB 10. 介质类型标签模式：热敏卷筒纸，不干胶纸，黑标纸 11. 票据模式：热敏卷筒纸，黑标纸 12. 介质宽度标签模式：25-80mm（含衬纸），票据模式：80mm 13. 最大外径80mm 14. 其它特点打印模式：标签模式，票据模式 15. 打印最大幅面：标签模式80×200mm，票据模式无限制 16. 打印头温度探测：热敏电阻 17. 打印头位置探测：微动开关 18. 纸存在探测：光电传感器 19. 图形：标签模式：单色PCX，BMP等图像文件可下载到FLASH，DRAM；票据模式：支持不同密度位图及下载位图打印 20. 出纸方式：上出纸，自动切纸（标签宽度<45mm为全切，>=45mm为半切）   产品特性： 按键自动开盖，带自动切刀，方便快捷；易装纸结构，支持80mm直径大纸卷；蜂鸣器提醒功能：开盖缺纸提醒、来单提醒声、光双警报模式，随时掌握打印机状态；先进打印头，打印速度快；具有过热报护功能；具有标签纸间隙检测自动校准功能；具备打印机状态查询功能；适用多种标签编辑软件，支持多种一维条码类型和QRCode的打印；支持多种接口，RS232、USB、蓝牙4.0和WIFI等，可外接24V钱箱；蓝牙支持多通道高速模式，多通道模式下最多支持7个SPP和7个BLE同时连接；WIFI支持AP、STA、AP+STA模式，应用灵活方便；驱动支持多种操作系统，Windows 9X/ME/2000/NT/XP/Vista/7/8/10，Linux |
| 8 | 黑白数码复合机 | 1. 颜色类型：黑白 2. 涵盖功能：复印/打印/扫描 3. 最大原稿尺寸：A3 4. 内存容量：256MB 5. 供纸容量 标配：350页，最大：1350页，手送纸盘： 6. 介质重量 纸盒：64-157g/㎡手送纸盘：64-157g/㎡选购纸盒：64-90g/㎡ 7. 双面器：标配 8. 自动输稿器 9. 网络功能：支持有线网络打印 10. 接口类型：USB1.1/USB2.010Base-T/100Base-TX 11. 复印速度 21cpm 12. 原稿类型 ：纸张，书本，三维物体(最大2kg) 13. 预热时间：约20秒 14. 首页复印时间：7秒或以下 15. 连续复印页数：1-999页 16. 缩放范围：25-400%（以0.1%为增量） 17. 复印倍率：0.25/0.50/0.70/0.81/1.00/1.15/1.41/2.00/4.00 18. 打印速度≥2ppm 19. 打印分辨率≥ 600×600dpi 20. 打印语言 GDI 21. 扫描控制器 选配 22. 扫描速度≥55ipm 23. 扫描分辨率≥600×600dpi（黑白）300×300dpi（彩色） 24. 输出格式 TIFF，PDF，Compact PDF，JPEG，XPS，Compact XPS 25. 、扫描其它性能 驱动程序：TWAIN驱动程序   26、主要功能：扫描到电子邮件/FTP/电脑(SMB)/WebDAV/USB存储器，网络TWAIN扫描  27、系统平台 Windows Server 2008 32/64，Windows Server 2008 R2 64，Windows 7 32/64，Windows 8.1 32/64，Windows Server 2012 64，Windows Server 2012 R2 64，Windows 10 32/64，Windows Server 2016 64，Windows Server 2019 64  Linux (Print Only)  28、保修信息：质保1年，享受三包服务 |
| 9 | 身份证读卡器 | 1. 符合USB2.0标准 2. 射频技术：符合ISO14443 Type B标准,以及《GA 450-2003台式居民身份证阅读器通用技术要求》、《1GA450-2003台式居民身份证阅读器通用技术要求第一号修改单(草案)》 3. 保密模块：身份证核查系统专用模块 4. 操作系统：WIN98/2000/XP/Win7/NT/UNIX/LINUX/Android 5. 工作频率：13.56MHz±7kHz 6. 读卡距离：0-50mm 7. 阅读时间：＜1S 8. 平均无故障工作时间：不小于5000小时   产品尺寸：190×124×40mm |
| 10 | 高拍仪 | 1. 产品类型：智能扫描仪 2. 最大幅面：A3 3. 扫描范围：单页文件≤A3，已装订书籍 4. 像素≥1800万 5. 最大分辨率≥4896×3672dpi 6. 扫描介质文件，合同，书籍，画作，表单，票据等 7. 预扫时间0秒 8. 扫描速度单页文件：约1.5秒/页，书籍：约1.5秒/双页 9. 接口类型高速USB2.0 10. 扫描光源自然光+LED补光 11. 扫描镜头对焦模式：定焦 12. 色彩位数24位 13. 输出格式JPG，PDF，双层PDF，Word，Excel图片格式：JPG视频流格式：MJPG 14. 液晶显示屏2.4英寸TFT屏，比例4：3，分辨率320×240 15. 操作系统：Windows XP/7/8/10（32/64位）Mac OS 10.11及以上 16. 其它性能视频展台(HDMI)：1080i@30Fps视频展台(USB-PC)：3072×1728@12Fps扫描仪(USB-PC)：1536×1152@20Fps顶部LED 17. 补光灯：二档可调扫描方式：支持设备机身按键、PC软件触发，以及外接手按键、脚踏键四种方式 18. 处理器：32位 MIPS CPU   激光辅助：3束激光麦克风：支持MIC录入视频展台：支持HDMI直连、USB-PC双视频展台模式曲面展平：第二代激光辅助立体展平色彩模式：彩色模式、证件底纹、白纸印章、灰度模式、黑白模式等五种支持手按键，脚踏键，软质文稿台，OCR文字识别，智能分页，智能纠偏、裁边，清除按压手指(佩戴专用指套或压书片)，检测翻页、自动扫描（PC软件检测），指定区域扫描，视频展台录屏功能，视频展台录像功能 |
| 11 | 投影仪 | 1、投影技术：3LCD，亮度：3200 流明，亮度均匀值>90%，对比度 20000：1，标准分辨率 XGA(1024\*768),最高分辨率 1600\*1200；  2、光源参数：超高压汞灯，功率 225w；  3、投影参数：手动变焦，手动聚焦，变焦比 1.2X，投射比1.47-1.77:1，投影尺寸 30-300 英寸，屏幕比例 4:3，色彩数目 10.7亿色；  4、接口参数：输入接口：1×VGA 接口，1×HDMI 接口；  5、输出接口：1×VGA 接口，控制接口：2×USB 接口；支持网络接口，RS-232C 接口，  6、其他参数：电源功率 291w，电源性能 AC100-240V，50/60Hz；  7、产品尺寸：365×96.2×252mm；  8、配套设备：100 寸以上电动幕布，激光笔，高清 VGA 线；  9、保修信息：质保 1 年，享受三包服务 |
| 12 | 彩色数码复合机 | 1. 颜色类型：彩色 2. 涵盖功能：复印/打印/扫描 3. 速度类型：中速 4. 最大原稿尺寸：A3 5. 内存容量：标配：1GB，最大：3GB 6. 供纸容量：标配纸盒：500页（2个），手送纸盘：100页 7. 双面器：标配 8. 自动输稿器 9. 网络功能：支持有线网络打印 10. 接口类型： USB1.1/2.010Base-T/100Base-TX/1000Base-T（RJ-45网络接口） 11. 打印、复印速度≥22cpm 12. 预热时间： 约20秒 13. 首页复印时间 黑白6.8秒，彩色8.4秒 14. 连续复印页数： 1-9999页 15. 缩放范围： 25-400%（以0.1%为增量） 16. 复印倍率 ：3个定制设置等倍：1:1±0.5%或以下比例放大：1:1.154/1.224/1.414/2.000比例缩小：1:0.866/0.816/0.707/0.500 17. 复印其它性能 输出纸张尺寸：A3-A5，B6，A6，长纸 18. 打印分辨率≥1800（等效）×600dpi 19. 扫描速度≥30ipm 20. 输出格式 ：TIFF，JPEG，PDF，OOXML(pptx)，XPS， Compact PDF，Compact XPS 21. 扫描其它性能： 全彩色扫描仪协议：TCP/IP(FTP，SMB，SMTP，WebDAV) 22. 其它特点：双面器：无堆叠，A3-A5，B6，A6(60-256g/m2)   保修信息：质保 1 年，享受三包服务 |

**三、售后服务要求：**

① 提供不少于一年的免费质保服务。

②质保期内，中标供应商免费提供维修服务；若维修不能达到效果的一律包退包换，供应商自行承担修理调换或退货所发生的一切费用。质保期过后，供应商均提供维修服务，服务按优惠价只收取零配件等材料成本。

③接到用户维修通知后，应立即送货（2小时内送达）和到达现场维修，售后服务时间：7\*24小时制。