上下铺型材床技术参数：

1、床腿采用75\*75\*1.2mm冷轧钢板一次滚压成型

2、床板横撑:床体横撑5根，采用20mm\*30mm\*1.2mm优质钢管制作

3、前后左右床帮采用90\*35\*塑后1.2mm冷轧钢板一次滚压成型

4、爬梯采用20\*30\*塑后1.2mm冷轧钢板一次成型，爬梯正面带防滑踏板

5、床爬梯踏板:246\*55mm厚度1.2mm双面圆弧一次冲压成型，带有防滑凸纹。

6、下铺离地净尺寸37mm，上铺离下铺净尺寸97mm，上铺离地143mm，护栏长度117mm，护栏高26mm.

7、床头护栏:护栏采用中19mm\*1.2mm，优质圆钢管制作，与床头横梁连接成“目”字形，高度为260mm。

8、参数尺寸2000mm\*900mm\*1800mm配带通体鞋架、配九里床板

