**不锈钢衣柜采购规格及要求**

1. 高1.85米，宽1.1米，厚0.6米。
2. 4格，4扇门，每格里有0.55米的衣杆柱；门必须折回去1公分厚，防止学生弯下去，起来时插伤，折回去的地方最好有圆边圆角。
3. 不锈钢磨砂板实际厚为0.6毫米，25×25的方管柱子，实际厚为0.6毫米。
4. 站脚需要4个好胶套，防滑。
5. 每格门有一个拉手和锁。
6. 每格里有两格，下面的一格高为0.15米，上面一格高为0.75米。

**注意事项：**

1. 如果中标后可以到学校看样品在制作。验收时将会用吸铁石检验是否为不锈钢。
2. 中标后在2025年9月1日前必须交货安装到指定的每间寝室，寝室在1至3楼。



