|  |
| --- |
|  **黔西市新仁苗族乡**小寨小学食堂改造询价清单 |
| 序号  | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |  预算详细 |
| 1 | 铺地板砖 | 平方 | 105 |  |  | 1. 采用800\*800灰色陶瓷防滑砖铺贴、包含辅料及人工工资。
2. 地板垫层用标号425水泥混合砂石铺垫3公分后铺砖，总体厚度不超过5公分左右，地砖之间留3毫米缝隙美缝。
 |
| 2 | 集成吊顶 | 平方 | 96 |  |  | 1. 工程包含安装轻钢龙骨架、铝扣板等，材质规格：30cm\*60cm,厚度0.5毫米，包含人工安装费）。
 |
| 3 | 6平方多芯铜芯电缆国标、220V强电线路安装 | 米 | 350 |  |  | 1. 含材料、辅料及人工：10孔插座7个、5孔插座3个、所有强电线路更换、分五组管控、每间一组、所有线路用线槽板安装。
 |
| 4 | 1.5平方多芯国标灯线220V弱电线路安装 | 米 | 400 |  |  | 1. 含材料、辅料及人工、独立管控、所有灯线更换用线槽板安装。
 |
| 5 | 安装300\*600吸顶面板灯 | 个 | 11 |  |  | 1. 含材料、辅料及人工。
2. 材料规格：300mm\*600mm超亮48瓦。
 |
| 6 | 安装控制开关（含安装控开盒） | 个 | 10 |  |  | 1. 含材料、辅料及人工。
2. 安装控制烹饪间、操作间、清洗间、蒸饭间、储物间、大厅等用电线路。
3. 材料规格：正泰C型2P163A、正泰D型3P150A
 |
| 7 | 明厨亮灶等监控线路 | 项 | 1 |  |  | 1. 无损拆卸原监控线路200米；监控探头设备6个；明厨亮灶线路100米，监控探头设备3个。
2. 将原有监控线路走线管及更换铺设：.00元。
3. 含材料、辅料及检修设备等费用。
 |
| 8 | 更换储物间门 | 道 | 1 |  |  | 1. 拆除原旧木门，
2. 定制不绣钢单开门，规格：高2.5米，宽0.8米
 |
| 9 | 安装不绣钢储物架 | 个 | 1 |  |  | 1.制作不锈钢储物架：规格：长200CM\*宽50CM\*高150CM，四层储物，层高38CM. |
| 10 | 改造打餐台区域 | 项 | 1 |  |  | 1. 拆除原餐厅通道门窗，扩宽通道门尺寸，砖砌一面门窗框架（包含补贴墙砖）。
2. 定制不锈钢双开净化门。规格：高2.5米\*宽1.2米：
3. 定制304不锈钢推拉窗户，规格高1.45米\*宽1.25米，材质厚度1.2mm，内装双层钢化玻璃：.
 |
| 11 | 贴墙砖 | 平方米 | 110 |  |  | 1. 材质：全瓷通体墙砖
2. 规格：长80CM宽40CM深.
3. 包含铲除原敷料，新铺墙砖工程，包工包料。
 |
| 12 | 做置物平台 | 个 | 1 |  |  | 1. 材质：用小砖做25公分，贴砖。长 3 米，宽 0. 5 米，包含材料及人工。
2. 规格：防滑砖高80CM\*宽80CM
 |
| 13 | 不锈钢排烟管 | 米 | 8 |  |  | 1.材质：不锈钢材质，长 8 米，厚 0. 1厘米，包含安装调试服务。 |
| 14 | 安装挡鼠板 | 个 | 1 |  |  | 1.材质：不锈钢材质，高60公分、宽度1.2米，卡槽安装可移动。 |
| 15 | 食堂大门钢质门调装 | 项 | 1 |  |  | 1. 无损移除食堂原钢质门，待大厅地砖铺装完成后安装原处（需对原水泥混泥土门框进行横切割调整安装高度）。
 |
| 合计（元） |  |

黔西市新仁苗族乡小寨小学

2025年8月8日