**铜仁市第十五幼儿园沙水池及场地改造**

**一、资质要求：**

1. 本次改造需设计师现场查勘并提供设计图，效果图，无设计图，效果图视为无效投标；
2. 具有独立承担民事责任的能力：提供法人或其他组织的营业执照等证明文件；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：提供具备履行本项目合同所必需的设备和专业技术能力的承诺；

（4） 本项目设计费由供应商承担，30个工作日完工；

（5）法律、行政法规规定的其他条件：在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询中未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中，如被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商取消其投标资格，并承担由此造成的一切法律责任及后果。

（6）.供应商的响应资料需真实有效方能签订合同;如发现弄虚作假、恶意报价、不能提供相关要求资料，本单位将拒签合同，给予差评并投诉至管理部门。  
 （7）.对于不能完全满足本次采购技术、商务、服务及我方相关要求的供应商，影响我单位的使用及采购工作的，本单位不予以验收付款，并向财政投诉并追究其法律责任和经济损失。

注：以上资料必须清晰，若材料模糊导致关键信息无法识别，由供应商自行承担。

**二、项目控制价：￥49820元，大写：肆万玖仟捌佰贰拾元**

**三、工程清单：**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **铜仁市幼儿园沙水池及场地改造明细清单** | | | | | |
| **一、洗手池** | | | | |  |
| **序号** | **施工内容** | **单位** | **数量** | **材质及施工工艺** | **备注** |
| 1 | 洗手池地台 | 平方 | 5.4 | 地面抬高20公分，回填，混泥土浇灌抹平 |  |
| 2 | 防腐木地板 | 平方 | 4 | 3\*5防腐木龙骨，2cm厚防腐木木板饰面 |  |
| 3 | 洗手池挡水墙 | 米 | 3.46 | 防腐木挡水墙0.9米,3\*5防腐木龙骨，2cm厚防腐木木板饰面 |  |
| 4 | 洗手池 | 个 | 6 | 防腐木底座，轮胎加不锈钢盆接水 |  |
| 5 | 加长水龙头 | 个 | 6 | 加长水龙头成品采购安装 |  |
| 6 | 洗手池排水 | 个 | 6 | 成品下水采购安装 |  |
| 7 | 给排水 | 项 | 1 | 地面开槽、“联塑”品牌PPR冷水水管、管件；“联塑”品牌PVC排水管、管件、辅料、安装（不含开挖污水井及井圈砌筑以及厨房污水往下的隔油池制作） |  |
| **二、沙池** | | | | |  |
| **序号** | **施工内容** | **单位** | **数量** | **材质及施工工艺** |  |
| 1 | 原沙清理 | 平方 | 30 | 清理原有沙池边框，清理出的残渣清运 |  |
| 2 | 隔沙池 | 项 | 1 | 防堵处理 |  |
| 3 | 沉沙池 | 项 | 1 | 防堵处理 |  |
| 4 | 沉沙池盖板 | 块 | 1 | 成品盖板采购安装 |  |
| 5 | 给排水 | 项 | 1 | 地面开槽、“联塑”品牌PPR冷水水管、管件；“联塑”品牌PVC排水管、管件、辅料、安装（不含开挖污水井及井圈砌筑以及厨房污水往下的隔油池制作） |  |
| 6 | 沙池 砖砌圈梁（高20cm,宽20cm) | 米 | 30 | 水泥标砖12\*20，砂浆强度等级配合比:M7.5水泥砂浆 |  |
| 7 | 沙池砖砌圈梁抹灰 | 米 | 30 | 水泥标砖12\*20，砂浆强度等级配合比:M7.5水泥砂浆 |  |
| 8 | 防腐木饰面 | 米 | 30 | 2\*3防腐木龙骨，2.5cm防腐木木板饰面，枪钉固定，刷清漆 |  |
| 9 | 海沙 | 吨 | 8 | 50-70目 |  |
| **三、水池** | | | | |  |
| 1 | 沙池 砖砌圈梁（高20cm,宽20cm) | 米 | 11 | 水泥标砖12\*20，砂浆强度等级配合比:M7.5水泥砂浆 |  |
| 2 | 沙池砖砌圈梁抹灰 | 米 | 11 | 水泥标砖12\*20，砂浆强度等级配合比:M7.5水泥砂浆 |  |
| 3 | 防腐木饰面 | 米 | 11 | 2\*3防腐木龙骨，2.5cm防腐木木板饰面，枪钉固定，刷清漆 |  |
| 4 | 防水 | 平方 | 21 | 旺龙卷材防水 |  |
| 6 | 给排水 | 项 | 1 | 地面开槽、“联塑”品牌PPR冷水水管、管件；“联塑”品牌PVC排水管、管件、辅料、安装（不含开挖污水井及井圈砌筑以及厨房污水往下的隔油池制作） |  |
| 7 | 水阀 | 个 | 1 | PPR水阀，成品订购安装。 |  |
| 8 | 水阀 | 个 | 1 | PPR水阀 |  |
| **四、花池边防腐木饰面** | | | | |  |
| 1 | 花池边防腐木饰面 | 米 | 46 | 3\*5防腐木龙骨，2cm厚防腐木木板饰面 |  |