**贵州省婚姻登记信息系统2025版本上线要求**

**注：以下是全国产的配置**

|  |  |
| --- | --- |
| 电脑配置 | 1. CPU:兆芯KX-U6780A或同等配置 2. 内存≥16G 3. 硬盘≥512固态硬盘 4. 显示器：23寸以上 |
| 操作系统及浏览器 | 1.统信桌面操作系统V20 |
| 三合一应用软件 | 1.WPS Office 2023 forLinux 专业版办公软件 V12.8 |
| 1.数科 OFD版式软件V3.0 |
| 1.360终端安全防护系统V10.0 |
| 高拍仪 | 高拍仪需按照民政部婚姻系统全国通办的技术要求进行采购，高拍仪设备参数如下:   1. 摄像头主头:对焦方式:自动对焦/定焦;镜头元器件:CMOS;主头:1800万;分辨率:4416\*331:支持自动扶正，无底自动裁边，多张同时裁边到张输出;支持屏幕360 度自由旋转，全局放大功能:可一键生成PDF 或TIFF:支持生成多页PDF 或TIFF手动连拍多页 TIF 或 PDF 时可以增加或删减文档，支持文档顺序调整:支持双录;支持图像订制水印功能;支持图像合并和条形码二维码识别功能，并以识别结果作为命名;拍摄速度小于等于1秒;支持0CR 识别，输出到文本、word、EXCEL。自然光、图片亮度可自动调节;畸变指标≤2%;信噪比>48db。支持格式JPG/TIF/PDF/BMP/TGA/PCX/PNG/RAS/AVI/WMV 2. 摄像头副头:分辨率:2592\*1944(500万像素):对焦方式:定焦:副摄像头水平旋转角度不小于 270°，可视 360”垂直调整90”，拍摄无死角;防逆光功能; 3. 光源:自然光和高亮度LED 灯，触摸式灯控开关。 4. 身份证阅读器:1、必须支持人脸与身份证对比校验功能(必须与婚姻登记系统对接在全国通办时此功能非常重要):2、采用符合公安认定品牌;3、读卡时间小于1秒 5. 底座四周可拉伸至放置A3 文档大小，底座带有身份证凹槽:支撑杆可上下伸缩，切换拍摄 A3/A4 幅面文件。 6. 手写屏:CPU:采用 ARM架构，CPU主频1.8GHz，四核:内存容量:2G:存储容量:16GB eMMC Flash;屏幕:采用 10.1寸G+G材质电容触摸显示屏，支持原笔迹输入电子签名，支持存储签名轨迹、配备签名笔，笔压感级数4096;电子签名屏支持国密算法硬件加密(板载国密芯片):液晶屏分辨率1280\*800，显示比例 16:10，颜色支持24 位真彩;电容触摸，任意一点触摸> 5000万次，支持10点触控;公安部指纹;音频:扩音器;软件功能:支持婚育宣传视频播放、政策宣传、实现交互提示; 7. 必须支持民政部金民工程婚姻登记信息系统，并能够正常对接使用。 8. 必须同时支持windows10/国产统信 U0S 操作系统,并完成与婚姻登记系统的对接。 |