**福泉市公安局视频会议终端采购文件**

1. **采购需求**

福泉市公安局拟采购国产视频会议终端1套，含安装调试。

1. **设备参数要求**

1、 与本级平台互联互控、数字对接，与上级平台无缝对接。

2、提供原厂36个月免费服务承诺及产品检测报告。

3、终端核心芯片采用国产化元器件，至少包括音视频编解码单元、CPU处理单元、视频输入输出芯片、音频输入输出芯片、可编程逻辑芯片、电源芯片、时钟芯片、专用安全芯片、内存存储芯片、闪存存储芯片等均采用国产化器件。（投标人需提供权威机构检测报告证明）。

4、支持ITU-T H.320、H.323和IETF SIP、RTC通信标准，会议速率支持128Kbps－8Mbps。

5、支持H.264 BP、H.264 HP、H.265视频编解码协议。

6、支持G.711A-law、G.711µ-law、G.722、G.729、G.719、G.728、G.722.1C 、MPEG-4 AAC-LD、MPEG-4 AAC-LC、Opus等音频协议，可达到20KHz以上的宽频效果。

7、支持H.239、BFCP双流协议标准。

8、支持1080p60、1080p30、720p60、720p30高清分辨率，并向下兼容4CIF、CIF标清分辨率。（投标人需提供权威机构检测报告证明）。

9、在保证主视频1080p60fps前提下，辅视频可以支持到1080p60fps。（投标人需提供权威机构检测报告证明）。

10、支持≥3路高清视频输入接口（至少含2个HDMI输入口）、≥2路高清视频输出接口。（投标人需提供权威机构检测报告证明）

11、支持≥6路音频输入接口，≥3路独立的音频输出接口（投标人需提供权威机构检测报告证明）

12、支持内置视频矩阵功能，可在终端控制系统上灵活配置任意视频输入和输出接口之间的对应关系。（投标人需提供权威机构检测报告证明）

13、支持演讲者追踪，手动指定某区域，智能跟踪指定区域内的发言人，并居中显示。（投标人需提供权威机构检测报告证明）

14、支持双流共享叠加人像功能。基于人像检测技术，可将与会方与背景分离，实现与会方图像叠加到共享图像上合成显示。（投标人需提供权威机构检测报告证明）

15、支持不低于120个摄像机预置位存储和调用，支持摄像机预置位快照及预览功能，可直观地显示预置位场景。（投标人需提供权威机构检测报告证明）

16、终端支持设置横幅，支持文字或图片横幅，支持设置横幅位置，支持配置横幅时进行可视化预览，支持设置滚动速度和滚动方式。（投标人需提供权威机构检测报告证明）

三、**商务要求**

1、货物交付

因涉及我单位使用需求，供应商所投产品必须完全满足或高于所有参数，中标后7日之内完成交货。

2、安装调试

供应商按照规定时间交货后，需在采购方指定的地点3日内完成安装调试。

3、售后服务

设备正式运行后，在36个月的免费维护服务期内，遇一般故障，8小时内解决，重大故障三天内解决。如产品发生严重质量问题，供应商需无偿更换，造成的损失由供应商自行承担。

4、所有参与我单位竞价的供应商，均视同无条件接受所有商务要求及相关条款。对于向我单位提供假冒伪劣产品或虚假证明材料，以及参与竞价且中标后又不能履行供货职责的供应商，我单位有权直接对其作出差评与投诉，且有权将该供应商列为黑名单，不再接受后续的供货与所有合作。

5、供应商在竞价时需提供制造厂商项目授权书、售后服务承诺函、厂家参数确认函加盖生产厂家鲜章。否则甲方有权要求退货及不支付货款。不满足要求作废标处理，拒绝收货，由此产生的-切损失由中标供应商自行承担。

6、付款条件

设备安装调试完成正常运行后，采购方在30日内一次性全款支付。

四、**其他要求**

1、供应商在竞价中，必须上传带有公司鲜章的报价单附件（报价单需注明品牌、型号、设备参数）。

2、供应商必须上传36个月的售后免维承诺书（格式自拟），并加盖公司鲜章。

3、供应商必须上传设备参数要求中需提供的相关证明文件扫描附件。