# H3C F100-C-XI防火墙

|  |  |
| --- | --- |
| **招标参数** |  |
| 1. 吞吐量≥1.6Gbps，适用带宽≥300Mpps，带机量≥500。
2. ★端口类型≥8个10/100/1000Base-T电口，≥2个Bypass端口，≥2个1000Base-X SFP端口（Combo），≥2个外置USB接口，提供官网截图。
3. 支持丰富的攻击防范功能，包括针对常见DDoS攻击的检测防御，提供官网截图。
4. ★支持AAA服务认证，包括 Portal认证、域认证、 RADIUS认证和PAP验证等，提供官网截图
5. 支持安全区域管理。可基于接口、VLAN划分安全区域，提供官网截图。
6. 支持应用层状态包过滤（ASPF）功能，提供官网截图
7. 支持NAT、VPN、流量监控统计与管理功能，支持静态路由、策略路由，以及RIP、OSPF等动态路由协议，提供官网截图。
8. 支持P2P流量控制功能，支持本地+云端方式的 URL分类过滤，提供官网截图
9. ★支持HTTP/FTP/SMTP/POP3协议，支持攻击特征库的手动和自动升级（TFTP和HTTP），提供官网截图
10. ★支持基于IPv6的状态防火墙及攻击防范，支持IPv4/IPv6双协议栈，支持IPv6各种过渡技术及 IPv6 ACL、Radius等安全技术，提供官网截图
11. 支持集成链路负载均衡，支持 DLP/IPS/AV/ SSL VPN等功能，提供官网截图
12. 所投防火墙支持同一品牌的智能管理平台统一运维管理，提供官网截图。
13. ★提供具有CNAS标志的检测报告复印件
14. ★提供信息技术产品安全测试证书复印件
15. ★提供网络安全专用产品CCRC认证证书复印件
16. ★提供EU RoHS and China RoHS认证声明，保障环保，并且提供声明复印件。
 |  |