**商务要求**

**要求：**

**参与竞价供应商需到校实地查看，根据场地和学校要求设计改造方案、出设计图；院方采购领导小组同意安装方案后，方可参与报价。否则视为无效竞价。**

**竞价需求：**

1.由于项目建设急需，参与竞价供应商必须在竞价截止日前到现场查看，评估现有线路、机房、存储设备可用性，明确利旧范围，拟写针对我校网络改造方案；提供具体改造方案、设计图、改造设备参数及相关配置供我校采购领导小组审核、未到现场查看和提供相关改造方案和参数的商家视为无效竞价。

2.为保证产品质量，中标方必须完全按照改造方案附件相关需求和技术参数中要求的材质要求、规格尺寸、品牌型号、款式颜色、配置参数供货。不接受更改参数的产品或替代产品或者贴牌产品。否则我院有权取消本次竞价，产生的损失由卖家承担，并保留向平台投诉的权利。

**施工周期：总工期≤2日历天；**

**施工要求：**

机房或其他地方施工应使用规范线槽、线管、理线架、机柜隔板等标准配置，线路横平竖直，两头打标，杜绝凌乱裸露情况。

施工区域全围挡，施工提醒标志，每日清运垃圾，所有施工人员需为专业人员，带电作业必须有电工证，高空作业需持证上岗，为施工人员购买全险；在施工期间的所有安全问题与校方无关。

**售后要求：**

1. 因监控特种设备和安全需要，供应商需提供1小时内到达现场售后服务。
2. 完工后提供3天专人定点服务。及时处理相关问题。
3. 提供1年的LED相关问题调试服务。
4. LED主机等主要硬件提供2年的厂家质保服务。

**验收要求：**

分阶段验收：隐蔽工程验收（框架管线敷设安装后）；

初验（设备安装调试完成）：测试实时亮屏预览、视频播放测试2小时；

终验（试运行30天后）；

交付文档：

系统操作手册、设备保修卡；

竣工效果图

管理员培训记录（需覆盖至少2名我单位工作人员）。

**支付要求**

**我院实行上级单位统一支付，具体支付到账时间以上级单位为准，商家不得催促。**