半自动智能打包机参数：

1. 半自动智能双电机捆扎带收紧一体机；

2. 双电机高台低噪不锈钢面板；

3. 包装速度：3M/S，

4. PP带厚度：8-14（mm）；

5. PP带宽度：0.6-1.0（mm）；

6. 设备功率：250W；

7. 外形尺寸：900\*565\*735（mm），仅供参考以实物为准。

参考图片

