七九四台机房大厅隔断玻璃安装要求

一、共计50.47平米，分为4个隔断部分。规格如下：6235\*2545\*2，3680\*2545\*2。

二、每块玻璃要求如下：

黑太拉丝不锈钢边框包边。

三、材料要求如下：

12毫米钢化白色玻璃。

1. 其他。
2. 拆除及运走原有玻璃。
3. 质保期一年。质保期内，出现任何问题，要求在半小时内到达现场解决问题。
4. 总价：人民币壹万柒仟贰佰圆整（¥17200.00）（含税）

注：单个隔断效果图。

