|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **设备名称** | **技术参数** | **单位** | **数量** | **商务要求** |
| 1 | 监控摄像机 | 分辨力不小于1600线（分辨率设置为2560×1440，帧率设置为25fps、码率设置为4Mbps、RJ45输出）（以公安部检验报告为准）光学变倍大于23倍，最大焦距135.7mm最低照度：红外灯关闭：彩色≤0.005Lux，黑白模式≤0.001Lux（以公安部检验报告为准）球机水平手控速度不小于160°/S，垂直速度不小于120°/S，云台定位精度为±0.1°（以公安部检验报告为准）水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-15°~90° （以公安部检验报告为准）  • 支持区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测和离开区域侦等智能侦测并联动跟随  • 适用于交通道路，广场、公园、出入口、园区周界等场景  • 支持深度学习算法，提供精准的人车分类侦测、报警、联动球机镜头进行快速查看  • 支持人车检测信息叠加至码流，配合Smart NVR实现图搜或文搜的功能  • 支持切换为人脸抓拍模式，最大同时抓拍5张人脸  • 内置加热玻璃，有效除雾  白光补光30m，红外补光150m | 台 | 2 | 1.参数要求投标供应商必须完全满足，且必须提供封面具有CNAS盖章的第三方检测机构出具的检测报告复印件。投标商品制造厂商需提供符合信息安全管理体系认证证书、信息技术服务体系管理认证证书（提供证书复印件并加盖制造厂商公章）。  为确保售后服务能够及时完整的展开，投标制造厂商获得售后服务体系完善程度认证证书（七星卓越），提供证明材料复印件并加盖公章。   1. 其他要求：如投标人以虚假参数应标，经核查属实的一律作投标无效处理，并按招投标相关规定处理。参与投标的供应商需实地勘察现场，未勘察的供应商报价视为无效。   3.为保证质量，不同意更改规格技术参数，签订合同前，我单位有权要求供应商须提供生产厂商出具的技术参数确认函原件及相关资质，以确保产品为原厂配置，要求有现货，为保证质量，供货商次日按清单内容送实物样品，样品合格后，在指定地点配合完成安装调试；实物样品要求产品外包装完整。（以上参数的内容，如投标单位不满足视为无效投标）   1. 供应商须保证7\*24小时服务，接通知30分钟内到达现场解决，1天内无法解决的故障提供备用机。报价须包括设备价格、税金、利润、运费、维修费等所有费用。 2. 在安装过程中对现场环境造成损坏的，供应商负责恢复原貌并承担维修费用。 3. 请分项上传品牌，型号，规格，图片等报价信息的鲜章文件报价。 4. 本项目为交钥匙工程，报价需包含软件系统/硬件系统的安装、调试及整个系统的软硬件联调联试、并负责实现将此次设备适配现有的监控平台。 |
| 2 | 千兆交换机 | 便于售后维护，本项目所提供的产品均为同一品牌需提供3C证书（以CCC证书上委托人和产品生产者名字为准） | 台 | 1 |
| 3 | 硬盘录像机 | 便于售后维护，本项目所提供的产品均为同一品牌，需提供3C证书（以CCC证书上委托人和产品生产者名字为准）  智能分析  智能人车移动侦测：1路  音频参数  音频解码格式：G.711ulaw;G.711alaw;G.726  音频输出：1路，RCA接口（线性电平，阻抗：1KΩ）  语音对讲输入：1个，RCA接口（电平：2.0Vp-p，阻抗：1KΩ）  硬盘管理  盘位：1个SATA接口  单盘容量：最大支持12TB  录像管理  录像/抓图模式：手动录像、定时录像、事件录像、移动侦测录像、报警录像、动测或报警录像、动测且报警录像  回放模式：即时回放、常规回放、事件回放、标签回放、智能回放、外部文件回放、日 志回放  备份模式：常规备份、事件备份、录像剪辑备份  网络管理  网络协议：IPv6、UPnP（即插即用）、NTP（网络校时）、SADP（自动搜索IP 地址）、 PPPoE（拨号上网）、DHCP（自动获取IP 地址）  外部接口  网络接口：1个，RJ45 10M/100M/自适应以太网口  USB接口：2个USB 2.0 (后置)视频接入路数：4 | 台 | 1 |
| 4 | 监控硬盘 | 便于售后维护，本项目所提供的产品均为同一品牌，4T | 块 | 1 |
| 5 | 球机支架 | 便于售后维护，本项目所提供的产品均为同一品牌 | 个 | 2 |
| 6 | 线材 | 便于售后维护，本项目所提供的产品均为同一品牌 | 项 | 1 |
| 7 | 辅材、布线及安装调试 |  | 项 | 1 |