**商务要求**

本次所采购的产品为保密防护专用设备设施。为保证产品符合国家相关规定与质量有所保障，各供应商须严格按要求进行提供材料证明。

1. 供应商须提供上传建议品牌在有效期内的国家B`M科技测评中心检测认证的S`M信息系统**产品的有效检测证书（分别提供B`M锁和BM柜的国家B`M科技测评中心认证证书及检测报告，符合国家B`M标准 BMB54-2020)**复印件。若为代理商报价，需提供加盖制造厂家公章的项目授权书及本次所报产品与送检样品的型号配置一致的承诺函。

2、供应商须按我单位采购内容提供含有产品品牌、规格型号、产品图片、配置说明的**报价表**加盖供应商公章上传复印件。

3、供应商须按后附**竞价承诺函**模板完善信息加盖公章上传复印件。

说明：以上材料若不提供或提供的材料不符合要求的视为虚假响应并自动成为弃标人；顺延至合格的中标供应商为止。供应商应严格按照所投产品的品牌、型号规格上传，不得选用其他品牌型号，不得虚假响应，严禁送假货和贴牌产品；本项目在验收前会组织随机抽查，一经发现将严肃处理。

4、其他：所报价格须包含产品运输、搬运、税费等一切费用（包干价）。竞价供应商按要求的时间和采购数量及相关要求送货上门并提供上述要求需要提交的原件资料进行核验。无误后再进行合同签订程序。若提供的产品及材料不符合要求，所导致的退货和一切损失由供应商自行承担。产品质保期为一年，期间因产品质量问题由供应商负责免费维保；提供产品终身维护维修服务。**竞价供应商应保证所提供的竞价材料及货品等均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权等；若有侵犯带来的一切法律责任与经济损失由供应商自行承担。**

**供应商竞价承诺函**

致：

我司承诺所提供参与竞价的产品均为原厂全新正品，所投品牌型号及技术参数完全按照采购要求，所提供的相关资料均真实有效，如发现有不符合资格条件（采购方要求逐条提供的资料）、需求品牌、需求标准、规格参数，服务要求不能实质性响应需求、擅自改动规格参数配置内容（可正偏离采购要求），采购人可作为无效响应处理。若存在提供虚假信息及资料、未按要求报价、中标后无故放弃、未按合同履行等行为的，本公司（部）愿就此承担相应经济损失和法律责任，接受平台和有关部门给予的处理结果。

承诺单位（加盖公章）：

法人或授权代表人(签字或印章):

年 月 日

**产品建议品牌：智华天成、鲁亚、国保/Guub、军睿**

**技术要求**

产品名称：指纹锁四门保密柜 颜色：套色

**产品详述：**

▲1、规格尺寸：≥1900mm（高）×430 mm（深）×900 mm（宽），整体双节四门，上下各一块活动层板，上节配置活动可上下调节一字密码抽屉。

▲2、材质：采用优质冷轧钢板制造，柜体及门板厚度≥1.0mm（均为裸板厚度）。

**※**3、功能：保密锁采用半导体指纹识别芯片及指纹采集分析验证系统(具备自主可控证明材料)，支持单指纹、单密码、指纹+密码、双人指纹四种开锁模式。保密柜锁自带开门拉手旋钮，开门旋钮具有防暴力开启离合装置(具备自主可控证明材料)，恶意破解超过三次或暴力破坏、延时关门均会自动高音报警。具备智能语音导航功能。

**※**4、保密柜的操作日志具有防篡改功能，具有开锁，报警等类型，记录条数≥3000条;日志下载器（该工具需另行加配）兼容多体系，至少可运行于x86、龙芯，兆芯系列 CPU架构和兼容 UOS，麒麟国产操作系统，须具有兼容互认证书。

1. 结构:柜体采用互扣式结构，稳固不变形:柜体侧边柱采用外圆内方的辊压成型结构，美观大方、防碰撞:抽屉采用三节无声导轨:柜体采用平面接工艺。柜体表面平整光滑，无凹陷及敲击痕迹存在。

▲6、保密柜的柜身、门板、层板、抽屉等表面均应进行除污、除锈、磷化、表调、清洗、烘干处理后进行静电喷涂。保密柜喷涂粉末采用无磷环保喷涂粉末，且喷涂厚度不低于 80um。喷涂面盐雾测试通过时长≧300小时。

**※**7、须提供保密锁和保密柜的国家保密科技测评中心认证证书(符合国家保密标准 BMB54-2020)。具有公安部安全防范报警系统产品检测报告，喷涂粉末的 SGS 检测证书，中国环境标志产品证书 CEC(环保认证)，保密柜柜体及各原辅材料需经过国家第三方专业检测机构(省级)抽样检测合格，如:钢板、尼龙脚垫、喷塑粉末、滑轨。

**※**8、为有效保障售后服务的品质，优先选则保密柜和所配的保密锁为同一品牌。柜门、锁具、脚轮必须有胎具压制的所投品牌 LOGO。

**产品款式图片：**

****