**塔式UPS及蓄电池采购公告**

**一、项目信息**

项目名称：塔式UPS及蓄电池采购

项目编号：\*\*

项目联系人及联系方式：安老师18396925131

1. **采购需求清单**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 商品名称 | 参数要求 | 单位 | 购买数量 |
| 塔式UPS | 核心参数要求：   1. 30KVA，三进三出，输入电压：380V/400V/415V（线电压），输入频率：50/60Hz；输出电压精度±1.0%。 2. 电池电压±192-±264VDC。 3. UPS备电时间≥2小时。 4. 节能环保：为响应国家低碳的要求，投标人所投产品制造商需通过IS0 14064温室气体核查，要求提供报告复印件和国家认证认可监督管理委员会官网截图并加盖设备厂商公章。 5. 本次采购包含所有实施需要的辅材。 | 套 | 1 |

1. **收货信息**

送货方式：送货上门

送货时间：工作日09:00至17:00

送货地址：贵州省贵阳市清镇职教城东区将军石路1号

送货备注：-

1. **商务要求**

|  |  |
| --- | --- |
| 商务项目 | 商务要求 |
| 退换货要求 | 1. 如我单位对收到的货物存有疑虑的，有权要求供方提供货物生产厂家的配置说明及保修承诺，否则我单位有权要求退货，有权拒绝支付货款;   2.对于已经验收的货物，若发现有不符合技术或服务要求的，我单位有权在收货之日起十天内向供应商提出更换或退货要求，由此带来的所有责任及损失由供应商自行承担。 |
| 商务要求 | 为了保证设备质量及售后服务，请认真阅读。   1. 投标人具有独立法人资格，具有有效的营业执照。 2. 供应商必须提供商品的品牌授权书并加盖公司鲜章，供应商所供产品必须是原装正品，产品质量符合国家相关标准，否则将追究相关责任。 3. 投标人需现场勘察要求了解清楚现场材料设备的具体安装位置和具体要求。 4. 投标人需承诺项目实施过程中保障现有业务稳定运行，保障业务连续性不受影响。 5. 供应商需上传文件包括：   4.1本公告参数要求中的第4条对应的证明材料；  4.2现场勘测报告  4.3报价清单，报价清单需包含规格参数、单价、总价、联系人、联系电话及供应商公司名称并加盖公章。  采购人对投标供应商的产品进行比选后，择优选择合适的供应商。 |