四人位候诊椅技术参数基本要求

1、长\*宽\*高：2320mm\*680mm\*770mm

2、背板材质：201不锈钢钢板，1000\*500\*1.5mm

3、扶手脚：201不锈钢钢板,1.5mm，除油除锈抛光打磨处理

4、背板支撑架（横梁）：201不锈钢钢板1.5mm冷轧钢板折压焊接成三角形，除油除锈后静电喷粉处理

5、底三角管支架：冷轧钢板，1.8mm

6、螺丝：国标螺丝

7、椅座：1.5mm不锈钢钢板

8、椅座选用1.5mm优质201不锈钢钢板，用模具冲孔，根据人工学弯曲一体成型，超声波抛光打磨，不锈钢原色带有拉丝光泽，防锈耐磨，坚固结实。

9、底座支撑横管选用1.8mm加厚全封面冷轧钢板；每个位置可以承重300公斤

10、扶手及椅脚为加厚不锈钢，高频无缝焊接而成，结构牢固；防腐蚀,防锈处理；椅脚选用带螺杆胶脚垫，可便于调节座椅整体的水平稳定性，增强了与地面的摩擦力，消除与地面接触时产生的噪音