|  |
| --- |
| 工程量清单  |
| 工程名称：栽培基地-栽培基地建设 | 金额单位：元 | 第 1 页 共 4 页 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称与特征 | 计量单位 | 审定 |
| 工程量 | 综合单价 | 综合合价 |
|  |  | 土方开挖 |  |  |  |  |
| 1 | 010101002001 | 挖一般土方1.土壤类别:土方 | m3 | 3265.2 |  |  |
| 2 | 010103002001 | 余方弃置1.废弃料品种:土方2.运距:1km | m3 | 3265.2 |  |  |
|  |  | 分部小计(土方开挖) |  |  |  |  |
|  |  | 防护围栏 |  |  |  |  |
| 3 | 010607004001 | 金属网栏1.高度:2.18米2.材料品种、规格:金属网3.边框及立柱型钢品种、规格:型钢4.油漆:金属面防护漆5.立柱基础:混凝土基础 | m | 500 |  |  |
|  |  | 分部小计(防护围栏) |  |  |  |  |
|  |  | 大棚建设 |  |  |  |  |
| 4 | 01B001 | 大棚拱杆型号规格： Φ32\*1.5镀锌管 | m | 2120 |  |  |
| 5 | 01B002 | 大棚连接杆型号规格： Φ25\*1.5镀锌管 | m | 480 |  |  |
| 6 | 01B003 | 大棚门架立柱型号规格： Φ32\*1.5镀锌管 | m | 192 |  |  |
| 7 | 01B004 | 卡槽型号规格：成品 | m | 704 |  |  |
| 8 | 01B005 | 弯连接杆型号规格：成品 | 个 | 264 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 编制人： | 审核人： | 审定人： |

|  |
| --- |
|  |
| 工程名称：栽培基地-栽培基地建设 | 金额单位：元 | 第 2 页 共 4 页 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称与特征 | 计量单位 | 审定 |
| 工程量 | 综合单价 | 综合合价 |
| 9 | 01B006 | 卡簧型号规格：成品 | 个 | 760 |  |  |
| 10 | 01B007 | 卷膜器型号规格：成品 | 个 | 32 |  |  |
| 11 | 01B008 | 卷膜器固定杆型号规格： Φ25\*1.5镀锌管 | m | 64 |  |  |
| 12 | 01B009 | 卷膜杆型号规格： Φ32\*1.5镀锌管 | m | 360 |  |  |
| 13 | 01B010 | 滑槽型号规格：成品 | m | 120 |  |  |
| 14 | 01B011 | 简易滑门型号规格： 1.2\*1.8m | 个 | 16 |  |  |
| 15 | 01B012 | 薄膜型号规格： 15丝无滴膜 | m2 | 2200 |  |  |
| 16 | 01B013 | 压膜绳型号规格：成品 | m | 264 |  |  |
| 17 | 01B014 | 遮阳网型号规格： 6针加密遮阳网 | m2 | 3640 |  |  |
|  |  | 分部小计(大棚建设) |  |  |  |  |
|  |  | 砖砌挡墙 |  |  |  |  |
| 18 | 010401003001 | 实心砖墙1.砖品种、规格、强度等级:MU10混凝土砖砌 | m3 | 4.2 |  |  |
| 19 | 010401001001 | 砖基础1.砖品种、规格、强度等级:MU10混凝土砖砌 | m3 | 2.8 |  |  |
| 20 | 011201001001 | 墙面一般抹灰1.面层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂浆 | m2 | 23.8 |  |  |
| 21 | 010501001001 | 垫层1.混凝土强度等级:C20混凝土垫层 | m3 | 0.84 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 编制人： | 审核人： | 审定人： |

|  |
| --- |
|  |
| 工程名称：栽培基地-栽培基地建设 | 金额单位：元 | 第 3 页 共 4 页 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称与特征 | 计量单位 | 审定 |
| 工程量 | 综合单价 | 综合合价 |
|  |  | 分部小计(砖砌挡墙) |  |  |  |  |
|  |  | 蓄水池 |  |  |  |  |
| 22 | 010501002001 | 蓄水池基础1.筏板基础:200mm厚C20钢筋混凝土2.做法:满足设计要求 | 个 | 2 |  |  |
| 23 | 031006015001 | 不锈钢水池1.型号、规格:30立方米2.配件:满足设计要求 | 台 | 2 |  |  |
|  |  | 分部小计(蓄水池) |  |  |  |  |
|  |  | 提灌池 |  |  |  |  |
| 24 | 010404001002 | 垫层1.垫层材料种类、配合比、厚度:碎石 | m3 | 1.16 |  |  |
| 25 | 010501004001 | 防渗地板1.混凝土强度等级:C20商品混凝土 | m3 | 1.08 |  |  |
| 26 | 010401003002 | 实心砖墙1.砖品种、规格、强度等级:砖砌体 | m3 | 8 |  |  |
| 27 | 010504001001 | 混凝土防渗墙1.混凝土强度等级:C20商品混凝土 | m3 | 0.64 |  |  |
| 28 | 010507005001 | 压顶1.混凝土强度等级:C20商品混凝土 | m3 | 1 |  |  |
|  |  | 分部小计(提灌池) |  |  |  |  |
|  |  | 步道 |  |  |  |  |
| 29 | 010404001003 | 垫层1.垫层材料种类、配合比、厚度:150mm厚级配 碎石 | m3 | 48 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 编制人： | 审核人： | 审定人： |

|  |
| --- |
|  |
| 工程名称：栽培基地-栽培基地建设 | 金额单位：元 | 第 4 页 共 4 页 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称与特征 | 计量单位 | 审定 |
| 工程量 | 综合单价 | 综合合价 |
| 30 | 010501001002 | 垫层1.规格:C15无砂大孔混凝土 | m3 | 32 |  |  |
| 31 | 011102003001 | 彩砖步道1.结合层厚度、砂浆配合比:30厚1:3水泥砂浆2.面层材料品种、规格、颜色:60厚透水砖 | m2 | 320 |  |  |
|  |  | 分部小计(步道) |  |  |  |  |
|  |  | 混合砂垫层 |  |  |  |  |
| 32 | 010404001004 | 垫层1.垫层材料种类、配合比、厚度:100mm厚混合 砂 | m3 | 100 |  |  |
|  |  | 分部小计(混合砂垫层) |  |  |  |  |
|  |  | 可移动式公厕+化粪池 |  |  |  |  |
| 33 | 03B001 | 可移动式公厕（含化粪池）1.成品订购， 1.5\*1.5m | 座 | 1 |  |  |
|  |  | 分部小计(可移动式公厕+化粪池) |  |  |  |  |
|  |  | 基地大门 |  |  |  |  |
| 34 | 010804006001 | 钢质花饰大门1.含基础、广告牌2.金属门头及钢质门 | 个 | 1 |  |  |
|  |  | 分部小计(基地大门) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 合计 |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 编制人： | 审核人： | 审定人： |

|  |
| --- |
| 金额单位：元 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称与特征 | 计量单位 | 审定 |
| 工程量 | 综合单价 | 综合合价 |
| 1 | 030404017001 | 配电箱1.名称:照明配电箱 | 台 | 1 |  |  |
| 2 | 030404035001 | 插座1.规格:满足设计要求 | 个 | 4 |  |  |
| 3 | 030404034001 | 照明开关1.规格:单联单控 | 个 | 3 |  |  |
| 4 | 030412001001 | 普通灯具1.规格:满足设计要求 | 套 | 3 |  |  |
| 5 | 030411004001 | 配线1.型号:BV3\*1.5 | m | 18 |  |  |
| 6 | 030411004002 | 配线1.型号:BV3\*4 | m | 14 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 合计 |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 编制人： | 审核人： | 审定人： |

|  |
| --- |
| 金额单位：元 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称与特征 | 计量单位 | 审定 |
| 工程量 | 综合单价 | 综合合价 |
| 1 | 011101003001 | 细石混凝土楼地面1.面层厚度、混凝土强度等级:150mm厚C20混 凝土 | m2 | 42.24 |  |  |
| 2 | 010603003001 | 钢管柱1.钢材品种、规格:80\*80\*3.0方钢2.螺栓种类:M24螺栓，垫片-20\*80\*80 | t | 0.129 |  |  |
| 3 | 010604001001 | 钢梁1.钢材品种、规格:60\*40\*2.5方钢 | t | 0.23 |  |  |
| 4 | 010605002001 | 钢板墙板1.钢材品种、规格:50mm厚EP彩钢复合板2.包含:安装铁皮门，玻璃窗 | m2 | 74.93 |  |  |
| 5 | 010605001001 | 钢板屋面板1.钢材品种、规格:双层压型钢板复合保温屋 面板 | m2 | 32.24 |  |  |
| 6 | 010802001001 | 蓝色铁皮夹芯板门 | m2 |  |  |  |
| 7 | 010807001001 | 塑钢玻璃窗1.框、扇材质:塑钢2.玻璃品种、厚度:透明白玻 | m2 |  |  |  |
| 8 | 010507003001 | 户外混凝土沟1.沟底:100厚C20混凝土2.沟壁:标砖砌筑，水泥砂浆抹面 | m | 10 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 合计 |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 编制人： | 审核人： | 审定人： |

|  |
| --- |
| 金额单位：元 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称与特征 | 计量单位 | 审定 |
| 工程量 | 综合单价 | 综合合价 |
| 1 | 031001006001 | 塑料管1.材质、规格:DN25PE管 | m | 430 |  |  |
| 2 | 031001006002 | 塑料管1.材质、规格:DN40PE管 | m | 40 |  |  |
| 3 | 031001006003 | 塑料管1.材质、规格:DN60PE管 | m | 100 |  |  |
| 4 | 031003001001 | 闸阀1.规格:DN25 | 个 | 16 |  |  |
| 5 | 031003001002 | 闸阀1.规格:DN40 | 个 | 8 |  |  |
| 6 | 030901003001 | 灌溉喷淋头1.材质、型号、规格:满足设计要求 | 个 | 112 |  |  |
| 7 | 030404017001 | 配电箱1.名称:喷灌计时器配电箱 | 台 | 8 |  |  |
| 8 | 030404022001 | 喷灌计时器 | 台 | 8 |  |  |
| 9 | 030109011001 | 提灌水泵 | 台 | 1 |  |  |
| 10 | 030404017002 | 大棚智能控制柜 | 台 | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 合计 |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 编制人： | 审核人： | 审定人： |

|  |
| --- |
| 金额单位：元 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称与特征 | 计量单位 | 审定 |
| 工程量 | 综合单价 | 综合合价 |
| 1 | 010101003001 | 挖沟槽土方1.土壤类别:土方 | m3 | 56 |  |  |
| 2 | 010103001001 | 沟槽回填砂1.填方材料品种:中粗砂 | m3 | 11.2 |  |  |
| 3 | 010103001002 | 沟槽回填土1.填方材料品种:土方 | m3 | 40 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 合计 |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 编制人： | 审核人： | 审定人： |

|  |
| --- |
|  |
| 工程名称：展示中心及交易市场-建筑与装饰工程 | 金额单位：元 | 第 1 页 共 2 页 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称与特征 | 计量单位 | 审定 |
| 工程量 | 综合单价 | 综合合价 |
| 1 | 011601001001 | 砖砌体拆除1.砌体材质:旧砖墙2.弃置:垃圾清运 | m3 | 5 |  |  |
| 2 | 011102003001 | 彩砖步道1.结合层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆2.面层材料品种、规格、颜色:透水砖 | m2 | 175 |  |  |
| 3 | 011102003002 | 块料楼地面1.结合层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆2.面层材料品种、规格、颜色:防滑地板砖 | m2 | 393 |  |  |
| 4 | 011503002001 | 木栅栏1.高度:1.5米2.做法1:立柱100\*100\*4方管，间距3米3.做法2:栅栏上下两端采用100\*50\*4方管固定4.栏板材料种类、规格、颜色:两面杉木边板5.防护材料种类:两面喷清漆 | m | 81 |  |  |
| 5 | 010904002001 | 楼（地）面涂膜防水1.防水膜品种:聚氨酯涂膜防水，水乳型丙烯 酸酯聚脂布2.基层:清扫干净、平整3.保护层:50mm厚钢丝C20混凝土 | m2 | 520 |  |  |
| 6 | 011406001001 | 喷漆面1.油漆品种、刷漆遍数:喷漆 | m2 | 400 |  |  |
| 7 | 011105003001 | 块料踢脚线1.面层材料品种、规格、颜色:瓷砖踢脚线 | m | 78 |  |  |
| 8 | 011302001001 | 装饰面1.做法:木板基层+石膏板面层 | m2 | 80 |  |  |
| 9 | 011209001001 | 玻璃墙面（含玻璃门）1.骨架材料种类、规:格、中距:方钢2.面层材料品种、规格、颜色:12钢化玻璃 | m2 | 191 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 编制人： | 审核人： | 审定人： |

|  |
| --- |
|  |
| 工程名称：展示中心及交易市场-建筑与装饰工程 | 金额单位：元 第 2 页 共 2 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称与特征 | 计量单位 | 审定 |
| 工程量 | 综合单价 | 综合合价 |
| 10 | 011302001002 | 铝方通吊顶1.面层材料品种、规格:仿木纹铝方通吊顶 | m2 | 212 |  |  |
| 11 | 010501002001 | 不锈钢水箱基础1.垫层:100mm厚C20混凝土2.基础梁:C25钢筋混凝土梁3.托架:C10槽钢 | 个 | 1 |  |  |
| 12 | 031006015001 | 不锈钢水箱1.型号、规格:24立方米2.配件:满足设计要求 | 台 | 1 |  |  |
| 13 | 011501001001 | 展示柜1.规格、做法:满足设计要求 | 个 | 17 |  |  |
| 14 | 011501001002 | 收银台1.规格、做法:满足设计要求 | 个 | 1 |  |  |
| 15 | 011501001003 | 花架1.规格、做法:满足设计要求 | 个 | 4 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 合计 |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 编制人： | 审核人： | 审定人： |

|  |
| --- |
|  |
| 工程名称：展示中心及交易市场-钢架阳光棚 | 金额单位：元 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称与特征 | 计量单位 | 审定 |
| 工程量 | 综合单价 | 综合合价 |
| 1 | 010501003001 | 独立基础1.混凝土强度等级:C20混凝土 | m3 | 0.36 |  |  |
| 2 | 010603003001 | 钢管柱1.钢材品种、规格:方管100\*100\*5 | t | 1.492 |  |  |
| 3 | 010604001001 | 钢梁1.钢材品种、规格:方管100\*100\*5 | t | 1.015 |  |  |
| 4 | 010604001002 | 钢梁1.钢材品种、规格:方管100\*50\*3 | t | 2.11 |  |  |
| 5 | 010901004001 | 玻璃钢屋面1.玻璃钢品种、规格:5+5夹胶玻璃2.玻璃钢固定方式:采用成品不锈钢驳接抓组 件连接 | m2 | 198.56 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 合计 |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 编制人： | 审核人： | 审定人： |

|  |
| --- |
|  |
| 工程名称：展示中心及交易市场-水电安装工程 | 金额单位：元 | 第 1 页 共 1 页 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称与特征 | 计量单位 | 审定 |
| 工程量 | 综合单价 | 综合合价 |
| 1 | 030412005001 | 荧光灯1. 型号: 双管荧光灯 | 套 | 24 |  |  |
| 2 | 030404034001 | 照明开关1. 规格: 满足设计要求 | 个 | 2 |  |  |
| 3 | 030404035001 | 插座1. 规格: 满足设计要求 | 个 | 11 |  |  |
| 4 | 030404017001 | 配电箱1. 名称: 照明配电箱 | 台 | 1 |  |  |
| 5 | 030411001001 | 配管1. 规格: DN20 PC管 | m | 225.09 |  |  |
| 6 | 030411004001 | 配线1. 型号: WDZ-BYJ-3\*4 | m | 230.79 |  |  |
| 7 | 031001006001 | 塑料管1.安装部位:室外2.介质:给水3.材质、规格:DN50 PE管 | m | 200 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 合计 |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 编制人： | 审核人： | 审定人： |

|  |
| --- |
|  |
| 工程名称：苗木花卉-苗木花卉工程 | 金额单位：元 | 第 1 页 共 3 页 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称与特征 | 计量单位 | 审定 |
| 工程量 | 综合单价 | 综合合价 |
| 1 | 050102002001 | 杜鹃1.高度:30cm2.冠幅:20cm | 株 | 6000 |  |  |
| 2 | 050102002002 | 万年青1.高度:50cm2.冠幅:40cm | 盆 | 3000 |  |  |
| 3 | 050102002003 | 红掌1.高度:40cm2.冠幅:25cm | 盆 | 3000 |  |  |
| 4 | 050102002004 | 一帆风顺1.高度:35cm2.冠幅:20cm | 盆 | 3000 |  |  |
| 5 | 050102002005 | 绿萝1.高度:25cm2.冠幅:15cm | 盆 | 3000 |  |  |
| 6 | 050102001001 | 绿萝柱1.高度:120-150cm2.地径:5-8cm | 盆 | 200 |  |  |
| 7 | 050102001002 | 发财树1.高度:130cm2.冠幅:50cm | 盆 | 200 |  |  |
| 8 | 050102001003 | 幸福树1.高度:120-150cm2.冠幅:100cm3.地径:7-8cm | 盆 | 200 |  |  |
| 9 | 050102001004 | 茶花1.高度:100-120cm2.冠幅:70-80cm3.地径:3-4cm | 盆 | 200 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 编制人： | 审核人： | 审定人： |

|  |
| --- |
|  |
| 工程名称：苗木花卉-苗木花卉工程 | 金额单位：元 | 第 2 页 共 3 页 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称与特征 | 计量单位 | 审定 |
| 工程量 | 综合单价 | 综合合价 |
| 10 | 050102002006 | 红花继木苗1.高度:35cm | 株 | 2850 |  |  |
| 11 | 050102002007 | 红叶石楠1.高度:35cm | 株 | 2900 |  |  |
| 12 | 050102002008 | 大叶黄杨苗1.高度:35cm | 株 | 3000 |  |  |
| 13 | 050102002009 | 小叶女贞苗1.高度:35cm | 株 | 3000 |  |  |
| 14 | 050102001005 | 中型绿植1.种类:天堂鸟、也门铁、螺纹铁、富贵椰子 、龙血树、龟背竹、鸭脚木、石碧树、紫薇、 红叶石楠球、金森女贞球2.高度:120-150cm3.冠幅:100cm4.地径:5-6cm | 株 | 1850 |  |  |
| 15 | 050102001006 | 大型景观树1.种类:桂花、四季桂花球、紫薇、红叶石楠 球2.高度:180-260cm3.冠幅:120-150cm4.地径:10-15cm | 株 | 300 |  |  |
| 16 | 01B001 | 小号花盆1.规格及材质:10cm以下，适合种肉质植物， 陶瓷 | 套 | 400 |  |  |
| 17 | 01B002 | 中号花盆1.规格及材质: 口径20-30cm以下，适合种君子 兰、一帆风顺，陶瓷 | 套 | 400 |  |  |
| 18 | 01B003 | 大号花盆1.规格及材质: 口径30-50cm，适合种发财树、 幸福树，陶瓷 | 套 | 400 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 编制人： | 审核人： | 审定人： |

|  |
| --- |
|  |
| 工程名称：苗木花卉-苗木花卉工程 | 金额单位：元 | 第 3 页 共 3 页 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称与特征 | 计量单位 | 审定 |
| 工程量 | 综合单价 | 综合合价 |
| 19 | 01B004 | 塑料盆（小）1.规格及材质: 口径90-120mm，适合种多肉植 物、小型植物 | 套 | 6593 |  |  |
| 20 | 01B005 | 塑料盆（中）1.规格及材质: 口径140-200mm，适合种红掌、 凤梨等植物 | 套 | 6593 |  |  |
| 21 | 01B006 | 塑料盆（大）1.规格及材质: 口径超过200mm，适合种橡皮树 、富贵椰子等植物 | 套 | 6500 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 合计 |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 编制人： | 审核人： | 审定人： |