**需求附件：**

**第一章** **资格条件**

（1）一般资格要求：

供应商具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

a.具有独立承担民事责任的能力；

**具体要求：提供法人或其他组织的营业执照等证明文件；**

b.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

**具体要求：提供完整的** **2023** **年度或** **2024** **年度经审计的财务报告，包括“** **四表一注** **”：资** **产负债表、利润表（或利润及利润分配表或损益表）、现金流量表、所有者权益变动表及其附** **注和审计机构的营业执照及执业证书及人员证书，或基本开户银行出具的** **2025** **年至今任意时** **刻的资信证明，若审计报告或资信证明发表为否定意见、无法表示意见的，资格审查不通过；**

c.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

**具体要求：提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函（承诺函格式自拟）；**

d.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

**具体要求：提供** **2025** **年** **01月至今任意** **1** **个月依法缴纳税收和社会保障资金的有效证明** **材料（税收：如税务局出具的书面证明或网银缴费凭证或完税凭证票据等、社保：如社保局** **出具的书面证明或网银缴费凭证或社保花名册或社保缴纳凭证票据等）；**

e.参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

**具体要求：提供参加政府采购活动前** **3** **年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明** **（格式文件详见响应文件范本）；**

f.法律、行政法规规定的其他条件。

**具体要求：供应商需承诺：在“信用中国** **”网站、中国政府采购网等渠道查询中未被列** **入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单** **中，如被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记** **录名单中的供应商取消其协商资格，并承担由此造成的一切法律责任及后果（格式文件详见** **响应文件范本）。**

**（2）特殊资格要求**：**无。**

（3）本项目不接受联合体投标。

（4）本项目否专门面向中小企业采购。

**第二章** **服务内容、技术要求及商务要求**

**第一节** **服务内容及技术要求**

**一、维保设备清单**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **规格/型号** | **数量(个)** | **备注** |
| 1 | 雪亮工程视频监控维护服务 | / | 球机246个、枪机1107个 |  |

**二、服务内容**

1、定期巡检:包括对雪亮设备的外观、电缆、线路、传感器、摄像头、监控主机等设备进行巡检。

2、设备维护:包括对雪亮设备的软件和硬件进行维护，比如定期进行设备的软件升级固件升级、维护系统的优化和清理等。

3、应急处理:当设备出现故障或异常时，需要及时进行应急处理，以尽快恢复设备的正常运行状态。

4、信息采集:通过对设备运行数据和信息的采集和记录，为后续的维护和管理提供依据。

5、安全保障:对雪亮设备进行安全检查，确保设备运行的安全可靠。

6、运维数据分析:通过对设备运维数据进行统计和分析，及时发现并解决潜在的设备问题。

7、定期维护:对设备进行定期的维护保养，包括定期更换消耗品、对设备进行清洗、保养和校准等。

**三、技术要求**

1、首先体现在视频监控系统的覆盖范围和密度上。系统应能够实现城市主要道路、公共场所、居民小区等关键区域的全面覆盖，确保监控无死角。同时，针对不同区域的特点，如人流量大的商业区、人流量较少的住宅区等，系统应具备灵活的配置能力，以满足不同场景下的监控需求。

2、其次包括视频监控系统的数据处理和存储能力。系统应能够对海量视频数据进行实时处理、存储和分析，以便于快速检索和回放。此外，系统还应具备数据备份、容灾恢复等功能，确保数据安全。在软件方面，系统应具备良好的用户界面，操作简便，易于维护。同时，系统还应具备开放性，支持与其他信息系统的集成，以实现数据共享和协同工作。

3、设立专门的服务咨询中心，提供免费的服务热线电话，接受系统故障保修、使用帮助要求、业务和技术咨询、服务投诉等。该服务咨询中心应该7×24小时全天候运行，配备足够的咨询人员或技术工程师，热线电话的拨通率应达到95%以上。在热线电话发生故障情况下，提供其它备份的方便和迅速的联系方式。

**四、维护服务需求**

1、维护单位提供每周7天×24小时的维护保养受理、技术业务咨询服务，技术人员定期对维护对象的光缆、管道进行日常巡检、维护，对网络系统、设备定期进行全面、详尽的检测、诊断及故障排除，保障系统稳定、高效的运行，定期对视频监控系统和设备进行巡检维护保养。

2、在维护期间提供不低于3%的网络终端设备和人像分析前端作为备品备件，提供满足维护需求的网络链路材料和电源材料，如光缆、电源线、网线、水晶头等。

3、维护单位有固定办公场所，维护车辆至少2辆（购买不低于200万元的第三责任险），维护技术人员至少8名，专业技术人员持证上岗，配置必要的电工证及登高作业证。

4、维护单位筹备必要的维护辅助材料和维护仪器工具。

5、维护单位购买施工技术人员购买的总保额不少于500万元的不记名施工人员人身意外险，或购买参与本维护项目人员工伤保险。

**五、其他要求**

1、根据三都县实际情况制定突发、紧急故障的抢修保障措施，保障前段感知设备在突发、紧急的情况下能够合理的、有效的、快速的处理。

2、根据三都县实际情况制定服务标准指标，量化维护服务保障工作并形成服务报告。

3、其他未尽事宜由成交供应商与采购人自行商议。

**第二节** **商务要求**

**（一）服务期及服务地点**

1、服务期：合同签订之日起三年。

2、服务地点：三都水族自治县公安局。

**（二）验收标准、规范**

符合国家相关标准及规范并按合同规定执行。

**（三）付款方式**

**签订合同后，采购人按年度进行付款，一年一付。**

**（注：款项支付前，成交供应商需提供有效的增值税普通发票及付款资料）。**

**（四）售后服务**

成交供应商须随时配合采购人的工作，及时向采购人汇报情况。

**（五）投标有效期：**投标截止时间起生效，其有效期为90 天。

**（六）其他要求**

1、供应商应按采购文件要求编制报价，若由于供应商原因漏项、漏算、错计的报价将不 予以支付，并认为是对采购人的优惠已包含在报价预算中，一旦成交后不得要求另行调整增加， 并不得以此为由影响项目服务质量，任何因忽视或误解项目实施现场实际情况而导致的索赔或 付款申请将不被批准，若因此对采购人造成损失，采购人将向成交供应商索赔。

2、供应商应充分考虑服务期间的市场风险和国家政策性调整风险等，在本项目未完成前 的价格一律不作调整。

3、版权：成交供应商应保证采购人在使用该服务/货物或服务/货物的任何一部分时，免 受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其他知识产权的起诉。

**4、供应商须承诺成交后不得转包分包本项目，否则采购人有权不支付款项，并终止合同，** **对采购人造成影响或损失等一切后果由成交供应商负责。**

**5、供应商须提供不虚假应标承诺函，否则视为无效投标。**

6、供应商提供的服务须接受采购人的监督和建议，根据与采购人协商的意见进行调整， 未经采购人允许，不得改变服务质量。

**7、供应商须承诺若为失信被执行人，按照《省发展改革委等九部门关于在贵州省公共资**

**源交易领域对法院失信被执行人实施信用联合惩戒的通知（黔发改财金〔2019〕1035** **号）》**

**文件执行。**

8、未尽事宜由采购人与成交供应商自行商议。

**第三章** **协商办法**

本项目按照财政部 74 号令有关规定进行协商。

采用单一来源采购方式采购的，采购人、采购代理机构应当组织具有相关经验的专业人员 与供应商商定合理的成交价格并保证采购项目质量。

**特别说明：本公示内容仅为采购人对本项目的需求公示，具体内容以最终采购文件为准。**