**贵州省黔南州政府采购**

**采购需求公示**

**项目名称：黔南中院灾备扩容项目**

**招标编号：QNSX-2025-C011号**

**采购单位：贵州省黔南布依族苗族自治州中级人民法院**

**招标代理单位：黔南州胜歆招标有限公司**

二〇二五年七月

**一、投标供应商资格条件:**

 1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条及《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条之规定：

①具有独立承担民事责任的能力：提供有效的加载“统一社会信用代码”的营业执照（或事业单位法人登记证书）；

②具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供2024年度经合法有效的第三方会计师事务机构审计的财务报告（包括“四表一注”）或其自发布采购公告之日以后、由基本开户银行出具的资信证明；

③具有履行合同所必须的设备和专业技术能力：提供承诺书。

④有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供2025年01月至今任意1个月的缴纳税收和社会保障资金的相关材料，成立不足1个月的投标人提供承诺函；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金；

⑤参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录及法律、行政法规规定的其他条件：提供《守法经营声明书》。

⑥本项目不接受联合体投标：提供本项目非联合体投标承诺函。

2.供应商未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入“记录失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”、“政府采购严重违法失信行为”中任意一项或多项记录名单；同时，供应商未处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。【供应商于采购公告发出时间至投标文件提交截止时间止任意时间节点，**在《信用中国》网站下载信用信息（即法人和其他组织信用信息）和《中国政府采购网》查询结果截图为证明，**如相关记录信息已失效，供应商必须提供由该记录信息的执行或列入单位出具的相关证明材料（如在《信用中国》查询显示无法搜索该企业，则视为其在信用中国无不良记录，以《中国政府采购网》查询结果为准）】；

3.合同履行承诺书；

4.提供关于单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目投标的承诺书；

5.提供黔南州政府采购供应商基本资格条件承诺函；

5.特殊资格要求：无。

**二、采购预算：**52.12万元

**三、最高限价: 52.12**万元

**四、交货期：**签订合同后30日内。

**五、采购方式：**竞争性磋商

**六、政府采购政策：**本项目专门面向中小微企业采购

**七、无效投标**

（1）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

（2）投标文件未按招标文件要求装订、密封、签署、盖章的；

（3）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（4）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（5）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（6）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形；

（7）投标文件未按招标文件规定的格式填写，或者填写的内容不全，或者辨认不清产生歧义，或者涂改处未加盖投标人公章及法定代表人印章的；

（8）投标人提交两份以上内容不同的投标文件未说明哪一个有效，或者在一份投标文件中对同一招标项目报有两个以上报价未说明哪一个有效的；

(9) 投标报价明显低于成本价，投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的；

(10) 以联合体方式投标的；

（11）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（12）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（13）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（14）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（15）不同投标人的投标文件相互混装；

（16）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

**八、评标办法**

本次评标采用综合评分法。

综合评分法，是指在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选供应商或者中标供应商的评标方法。

**九、服务需求**

**（一）采购清单和要求**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序序号 | 项目 | 描述 | 数量 | 最高限价 |
| 11 | 扩容升级 | 容量授权 | 200TB块存储(本地硬盘/存储柜/San存储/isCSI存储)容量授权 | 200TB | / |
| 直连式存储磁盘柜 | 直连式存储磁盘柜1个，2U机架式，12盘位，RAID支持1,5,6,10,50,60,热备等，3.5" SAS、SATA硬盘接口，双控（1个） | 2套 | / |
| 单块硬盘 | 10TB 12Gb/s NL-SAS 7200转 3.5寸硬盘（24块） | 1套 |  / |
| RAID适配器 | 12Gb/s DAS（直连式存储） RAID适配器，RAID支持1,5,6,10,50,60,热备等，两个SFF-8644接口，最多可连接8台磁盘柜（1个）（涉及设备需满足国产化需求） | 2个 |  / |
| 22 | 驻地运维服务 | 提供驻地运维服务一年,负责异地灾备系统的正常运行，根据不同场景和需求设置不同的备份策略，定期对数据存量检测，以及对数据备份任务进行观察，对基层法院数据存储路径改变的情况及时更新策略信息。 | 服务期一年 |  90000元 |
| 33 | 系统匹配要求 | 要求能与现有灾备系统完全实现数据交互，且保证原有灾备系统的数据安全和数据完整性不被破坏。 | 一套 |  / |

**（二）商务要求**

**1、交货期及质保期**

（1）交货期：签订合同后30日内；

（2）质保期：不得低于三年。

**2、验收标准、规范**

（1）所有货物均须为合法正当渠道全新原厂生产的产品，有国家相关质量认证，有合格证、质量证明等手续。

（2）货物到达现场后，供应商应在使用单位人员在场情况下当面对机器进行检查并作出记录， 双方签字确认。

（3）供应商应提供全部产品及完整的技术资料。

（4）提供产品验收不合格的，采购人不予支付合同款。

**3、技术支持**

**为了保障使用连续性，投标产品厂商需承诺本项目提供的设备部件严格选用通过国产化认证的硬件与软件，跟现有设备能够兼容，确保系统兼容性，投标人可自行到现场进行测试。（需提供承诺函并加盖投标供应商和生产厂商公章）**

4、售后服务

（1）热线支持服务

在用户此次维护项目中，提供 7x24 小时的热线支持服务，提供7x24小时电话技术咨询服务，解答技术问题和提供方案咨询，接到支持需求在30分钟内作出回应。安排有值班工程师专门负责接听热线电话，回答用户的热线电话咨询和配合远程故障诊断服务。

①在维护阶段，将配置专职的维护项目经理，用户的技术人员可以通过电话直接与之取得联系，获得技术支持或进行故障申报。用户的技术人员也可以联系维护人员名单中的任何一位工程师以获得技术支持。

②在使用电话支持服务申告故障时，用户的技术人员可以通过热线电话解决故障：

③技术人员通过电话方式受理故障申告的时间为7x24小时。

④对于紧急问题，工程师在接到问题报告后5分钟之内提供电话响应或在线支持服务，对于一般问题，工程师在接到问题报告后半小时之内提供电话支持服务，并根据用户要求和实际情况提供现场维修服务。

（2）远程支持服务

为用户提供远程支持服务。远程支持服务的内容将包括：

①远程电话咨询服务：安排有值班工程师专门负责接听热线电话，回答用户的热线电话咨询。用户的邮件网关维护技术人员也可以直接通过电话和技术人员联系，由技术人员提供远程技术咨询服务。

②远程故障诊断服务：可以与客户的技术人员进行远程电话沟通，并确认问题所在，解决问题。

③在接到用户的故障描述后，工程师可以在实验室中进行故障模拟，从而在不影响客户实际系统运行的前提下，寻求解决问题的方法。

（3）现场技术支持服务

①现场技术支持服务指在用户的系统数据遇到严重故障，派遣工程师到达客户现场进行技术支持的服务。技术支持服务包括：故障排错、数据恢复、整机恢复等

②根据客户的具体需求不同，为客户提供等级不同的现场技术支持服务。我方承诺提供特殊措施，无论由于哪一方产生的问题而使系统发生不正常情况时，在得到最终使用方通知后，立即派工程师到场，全力协助最终使用方，使系统尽快恢复正常。

（4）巡检演练服务

定期灾备系统巡检和演练是确保灾备系统可靠性不可缺少的重要环节和保障，将针对用户数据完整性、业务连续性、灾备数据可靠性运行状态等各方面提供每年两次的性能指标进行检测，并提交相应的检测报告与建议方案，每季度一次。

**（注：本次采购需求内容以发布的采购公告及招标文件为准）**