**思南县2025年度粤黔东西部协作资金农机设备采购项目**

**采购需求**

## **采购内容**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 备注 | 数量 | 单位 |
| 1 | 轮式拖拉机（504） | 1.整机外廓尺寸（长X宽X高及部位）mm 3090X1337X2010（安全架顶部） 2.轴距mm 1660 3.轮距（前/后）≤1020/1060 mm 4.最小离地间隙及部位mm 330(油底壳放油螺栓) 5.最小使用比质量kg/kw 36.68 6.发动机结构形式 直列四缸水冷四冲程 7.发动机功率：36.8KW; 8.液压悬挂系统形式 半分置式 9.动力输出轴标准转速 r/min 680/890 | 55 | 台 |
| 2 | 旋耕机 | 1. 整机外形尺寸（长X宽X高）mm 940X1700X1015 2. 作业速度范围m/s 0.5～1.0 3.工作幅宽cm ≥ 140 4.耕深cm≥8 5.刀轴形式：单轴型 | 55 | 台 |
| 3 | 起垄机 | 1.垄底宽50-70cm 2.垄面宽30-40cm 3.垄高25-30cm | 55 | 台 |
| 4 | 收获机（挖掘机） | 1.外形尺寸 2050 X 1160 X990 mm 2.配套（发动机额定）功率：kw≥22.0 3.工作幅宽mm 830 4.结构形式 悬挂式 5.挖掘铲形式 平铲式 6.输送装置型式 振动链传动栅栏式 7.清选分离装置型式 振动链栅栏式 | 55 | 台 |

**二、评标办法及评分标准**

本项目采用 综合评分法 进行评审。

**特别说明：本公示内容仅为采购人对本项目的需求公示，具体内容以最终采购**

**文件发售稿为准。**