云岩一小鹿冲关校区拉闸门，侧面三角护栏，立柱采购单

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | | **技术参数** | **数量** | **单价** | **合计** | **备注** |
| 1 | 拉闸门 | 1：方形拉闸门主材外框SUS304材质宽8CM\*3.CM，1.4MM厚材质，28\*16，需质检报告及实物样品，样品规格：1M\*1M（严格按照此规格制作样品，送至我校门卫室，送样时间：2月20日早上10时前）  。 | | 8.82㎡ |  |  |  |
|
|
|
|
| 2 | 侧面三角护栏 | SUS304材质，25\*25方管，1.4MM厚，纯方管制作，提供样品1M长 | | 5㎡ |  |  |  |
| 3 | 立柱 | 75\*45，SUS304，2.0MM厚，需提供样品1M长 | | 6M |  |  |  |
| 合计 |  | | | | | | |

# 