金沙县实验高级中学

2025年8月至2026年8月清污项目

金沙县实验高级中学总务处

2025年7月

一、预算金额

60000.00元（服务期一年）。

二、服务范围及要求

1.承包清污服务范围：第一至第三学生食堂隔油池、排污管道，第一至第十栋学生宿舍化粪池、排污管道，第一至第三教学楼化粪池及排污管道，学生服务中心、洗浴中心、科技楼、艺术楼、图书馆、办公楼等所有区域的化粪池及排污管道的疏通及清理。成交后，30日内务必对全校的化粪池、隔油池、排污管道进行一次彻底清理，要求清除所有隔油池、化粪池、观察井、沉淀池的所有沉淀物进行全面清理。

2.服务期内服务范围内化粪池、隔油池、沉淀池、污水井、排污水管网等至少进行二次全面清理，如发生化粪池满溢管道堵塞情况，供应商必须保证能6小时内到达现场勘查，24小时内进行作业处理解决问题（注：不另收取任何费用）。

3.每月至少对学生食堂隔油池、化粪池进行一次全面清理，每季度至少对其他范围内化粪池、检查井排污井等清理维护、管道堵塞疏通清理2次。

4.如有管道脱节、错位、下沉等无法疏通，必须开挖的情况，需另计协商处理的，费用另议。

5.该项目的报价金额包含清理所需的易耗材料费、工具折旧费、保养人工费、管理费、税金等一切费用。

6.该项目每半年报账一次，需提供采购人签字认可合格服务登记表、汇总表、服务图片、保险凭证等资料，凭发票报账付款。支付时间不保证。

7.在服务期间出现一次污水溢出扣除服务费：1000元，累计超过4次采购人有权单方面终止合同，并拒绝支付合同期间的服务费。

8.供应商须给服务人员购买相应保险，服务期间的一切安全责任由供应商负责。供应商须选择合适时间进行服务，做好安全防护，保证在校师生安全。

9.建议中标前进行现场踏勘，且注意以下要求：该项目要求对全校范围内的隔油池、化粪池、排污管道进行全面清理，且鉴于第三食堂、第九、十学生宿舍位置的特殊性，为提供服务质量和效率，竞标供应商需要提供该项目涉及的设备服务清单，且不低于以下参数要求：① 吸污水泵循环泵功率：2500强吸力副发动机、垂直扬程15 米、270高压泵。② 提供清污车辆的行驶证、参数配置表、照片、功能参数等。③该项目服务期间产生的所有垃圾，均由成交供应商自行处理。