**佳能752CDW一体机参数**

|  |  |
| --- | --- |
| 机 型 | 功 能 简 介 |
| **佳能MF752CDW一体机** | 1. A4幅面彩色激光双面复印、打印、扫描  2. 打印/速度≥33ppm黑彩同速，自动双面打印/复印  3. 光学分辨率：600 dpi  4. 标配5寸全彩触摸屏  5. 首页复印时间：黑白≤5.3 秒.彩色≤8.5 秒、预热时间≤14 秒  6. 月打印负荷量≥500000页；打印分辨率1200x1200 dpi  7. 设备接口USB 2.0高速x1; 以太网10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T;USB主机接口x2  8. 支持的操作系统：Windows 操作系统；国产自主操作系统：UOS、银河麒麟、中科方德操作系统 |
|  |  |