**附件：客车参数**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **技术参数及规格要求** | | **单位** | **数量** | **备注** |
| **1**  2  3 | **客车** | **车辆基本配置** | 1.车长≥7000mm、车宽≥2040mm、车高≥2620mm。  2.座位数为20座。  3.前置V型6缸发动机,重型国6排放标准。  4.燃料为汽油。  5.悬架系统（前）独立悬挂、（后）叶片式弹簧（2片\*LTL)。  6.前后为盘式制动器，全车前后采用215/70R17.5(后轮2只）真空胎。  7.车门数为2个，后排侧车门外摆式电动开启。  8.车身颜色及图案满足我单位要求。 | 辆 | 1 |  |
| **发动机、底盘转向、制动、悬架、驱动配置、主/被动安全装备** | 1.发动机：V型6缸，重型国6排放标准。  2.变速箱：手动变速箱。  3.中置后驱，悬架系统（前）独立悬挂、（后）叶片式弹簧（2片\*LTL)。  4.循环球式、动力转向器。  5.ABS防抱死、制动力分配（EBD/CBC等）、刹车辅助（EBA/BAS/BA等）、牵引力控制（ASR/TCS/TRC等）、车身稳定控制（ESC/ESP/DSC等）。  6.车顶安全窗、车内禁烟标识、倒车警告音、车速报警音。 |
| **外观、内饰、玻璃、空调配置** | 1.电动侧滑门（自动滑动门+防夹功能）。  2.高亮度卤素前大灯（手动水平调节）、车前雾灯（卤素）、组合式尾灯（黑色边框）、前后雾灯、侧转向灯。  3.后排侧隐私玻璃、侧窗玻璃（绿色强化+滑动玻璃）、侧窗窗框处理（黑色）、外后视镜（黑色）、前/后挡泥板。  4.前窗间歇式雨刮器、前格栅（黑色）、前脸装饰条（镀铬）、前/后窗色处理、遮阳板（驾驶室/助手席）、数字时钟、驾驶室车门内侧袋（网状）。  5.车箱灯乘客座位用灯（白炽灯3个）。  6.滑动门转臂装饰罩、车箱内地板（PVC)、车箱顶部行李箱（单侧）。  7.空调温度控制方式（手动调节）。 |
| **座椅、多媒体配置** | 1.织物座椅、驾驶室座椅头枕、驾驶席下储物盒。  2.前排座位辅助把手、前排座椅扶手（驾驶席+助手席）、驾驶席座椅前后调节、前排座椅角度调节（驾驶席+助手席）、脚下供暖（前后排座位）。  3.乘客座椅扶手（最后排除外）、乘客座椅背后辅助把手（S2/最后排除外）、乘客座椅角度调节装置（S2除外)、乘客座椅组后排四人座椅靠背角度调节。  4.AM/FM/CD机、带麦克风、4个扬声器、麦克风插口（1个）。 |
| **其它** | 1.提供发动机号、底盘号拓印件各2套/辆（拓印，不得打印）。  2.生产厂家应能确保车辆的正常入户，否则，一切后果由厂家负责。  3.提供车辆说明书、车辆合格证、质保及保养手册。  4.在质保期内车辆出现的质量问题无法得到有效解决的，厂家应全额赔偿。  5.该批车辆配置必须统一厂家配套件。  6.随车工具齐全，配备2个反光三角警示牌，灭火器一个，反光背心一件。  7.提供电、气原理图和连接图。  8.提供总成件及零部件的协作厂家，配件名称、型号及零件号、配件参考价格及联系方式。 |