福泉市牛场中心小学学生午休课桌椅报价单

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 型号 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 | 图片 |
| 午休课桌椅 | M-9001 | 午休课桌椅参数：1.椅子背板，座板，托脚板：采用全新环保PP原料，有透气孔，一次注塑成形,椅背板尺寸高420\*宽410\*厚度3mm，椅座板尺寸宽370-420mm\*深425mm,脚托塑料板尺寸350\*250mm；2.座背折叠托管采用20\*40mm旦管，壁厚1.5mm，多档调节，旋转机构为4片3mm厚45号钢，椅背有靠背有三档倾斜弧度可调节3.脚架立柱和脚底：采用30\*60mm椭圆管，壁厚1.2mm；桌子脚托采用16圆管1.2厚。4.椅子高度升降功能螺丝固定升降功能，椅背有伸缩功能可选，8档大概12.5cm伸缩范围可选，背部伸缩件采用超耐磨的进口材质POM（俗称塑钢)，午休时可以供不同身高的孩子加长放脚空间，提供更舒适的午休睡眠体验。有透气孔使用比较舒适，背板有塔型图案，两侧有带扶手款可选；5.桌面：采用全新环保ABS原料，经高温烤解后，一次注塑成形，常规规格：620\*450mm。6.桌斗：采用全新环保PP原料，经高温熔解后，一次注塑成形，书斗内径尺寸：宽440mmX高140mm、书斗外径尺寸：550mmX高160mm。7.桌架：采用优质冷轧钢管上下套管结构，上架规格25\*50mm椭圆管/下架规格30\*60mm椭圆管，壁厚1.2MM，桌椅下架连接部位采用25\*50\*1.2MM椭圆管连接，桌架下配有PP塑料胶板一张，8.铁件部份工件都经防锈处理后，静电粉末喷涂表面，高温烤制成形，无异味，环保工艺。 | 张 | 30 | 620 | 18600.00 | **C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\WeChat Files\80ac90ab4cf15cde58c2907b319007d.png** |
| 合计 | 大写：壹萬捌仟陆佰元整 | 小写：（￥18600.00元） |

****