1. 编制勘界报告及勘测定界图(开发核实土地地类现状:结合三调数据库、最新土地变更调查数据)。
2. 核实是否在土地征收成片开发方案范围内，核实是否占用基本农田。核实位于土地利用总体规划什么区域(允许建设区、有条件建设区、限制建设区)，是否符合城镇开发边界(集中建设区);核实是否符合林规;核实是否符合生态红线、自然保留地;核实是否属违法用地；核实是否符合土地现状调查;核实是否和其他报批项目冲突;核实(水利风景名胜区、水源地保护区、重要水利规划情况);核实是否在文物保护控制范围;核实是否在风景名胜区范围；核实水源保护区情况与土壤污染情况。
3. 以上工作需在合同签署后一个月内完成。
4. 需勘界的土地约100亩左右。
5. 报价需含勘界单价和GPS使用费。
6. 需具备测绘乙级以上资质。