****2025宿舍楼和教学楼设施设备采购项目（二次）****

****需求公示附件****

**一、项目基本情况**

1.采购方式：竞争性谈判

2.项目名称：2025宿舍楼和教学楼设施设备采购项目（二次）

3.预算金额（元）：216479.00

4.最高限价（元）：216479.00

5.采购内容：2025宿舍楼和教学楼设施设备采购项目，具体详见采购文件。

**二、本项目供应商资格条件要求**

（一）符合政府采购法第二十二条规定，提供政府采购法实施条例第十七条规定资料。

1.具有独立承担民事责任的能力：提供法人或其他组织的营业执照等证明文件，或自然人身份证明；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：

供应商是法人的，提供2023年度或2024年度经会计师事务所出具的审计报告（成立不满一年的提供其基本开户银行出具的2025年1月至投标截止时间前任意时间的银行资信证明），审计报告应盖有会计师事务所单位章和注册会计师的执业专用章，并附会计师事务所的营业执照及执业证书；自然人或其他组织，没有经审计的财务报告，可提供其基本开户银行出具的2025年1月至投标截止时间前任意时间的银行资信证明（须附基本户银行开户许可证）；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：

提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺函（承诺函格式自拟）；

4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：

提供2024年1月至今任意3个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；成立不满3个月的供应商，提供承诺依法缴纳税收和社保的承诺函，承诺函须由法定代表人签名并加盖供应商公章（承诺函格式自拟）；（依法免税或不需缴纳税收的应提供相关证明材料）

5.参加本次投标活动前三年内，在经营活动中没有违法违规记录：

提供参加本次投标活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式文件详见投标文件范本）；

6.法律、行政法规规定的其他条件：

（1）供应商须承诺：在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询中未被列入失信被执行人名单、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中，如被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商取消其投标资格，并承担由此造成的一切法律责任及后果）。（格式文件详见投标文件范本）

（2）根据《省发展改革委 省法院 省公共资源交易中心关于推进全省公共资源交易领域对法院失信被执行人实施信用联合惩戒的通知》黔发改财金〔2020〕421号文件要求，采购人或代理机构在递交投标文件截止时间后现场根据贵州信用联合惩戒平台反馈信息，查询供应商是否属于法院失信被执行人，如被列入取消其投标资格。

7.本项目不专门面向中小企业。

（二）特殊资格要求:无。

# 三、采购清单及技术要求

2025年宿舍楼和教学楼设施设备采购项目—家用电器采购（B包）

采购清单

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 号 | 货物名称 | 规 格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 热水器 | 1.温度调节范围30°—75°。 2.特护加热棒，双驱动变频速热，独立双棒分离式安装。 3.加热功率：≥2000W。 4.控制方式：微电脑式。 5.能效等级1级。 6.最大溶容积60L。 7.含安装所需的连接管。 8.含3C证书。 | 台 | 67 |  |
| 2 | 全自动洗衣机 | 1.产品类型：波轮洗衣机 2.能效等级：一级 。 3.电机类型：直驱变频电机。 4.尺寸：宽高深约550\*570\*930mm。 5.排水方式：下排水。 6.使用方式：全自动。 7.洗涤容量：≥10kg。 8.洗涤功率≥400W；脱水功率≥300W。 9.脱水转速：≥700转/分钟。 10.显示屏类型：LED。 11.控制方式：电脑式。 12.含3C证书。 | 台 | 8 |  |
| 3 | 柜式空调 | 1.空调类型：立柜式； 2.空调功率：3匹； 3.适用面积：31㎡-40㎡； 4.能效等级：三级； 5.面板材料：ABS塑料； 5.室内机最大噪音：45dB; 外机最大噪音：56dB; 6.制热功率：约3000W，制冷功率：约2300W; 7.制冷量：≥7200W，制热量：≥9000W； 8.扫风方式：上下左右扫风； 9.循环风量：≥1200m3/h; 10.电源插头规格：32A； 11.电压/频率220V/50Hz; 12.变频，冷暖，自清洁； 13.操控方式：键控/遥控； 14.含3C证书。  | 台 | 18 |  |
| 4 | 挂式空调 | 1.匹数：1.5匹； 2.适用面积：16—20㎡; 3.能效等级：一级能效； 4.面板材质：普通塑料； 5.内机最大噪音：41dB; 外机最大噪音：51dB; 6.制热功率：约1200W，制冷功率：约800W; 7.制冷量：≥3500W，制热量：≥5000W； 8.循环风量：600m3/h； 9.电源插头规格：16A； 10.电压/频率220V/50Hz; 11.变频，冷暖，自清洁； 12.操控方式：键控/遥控； 13.含3C证书。  | 台 | 4 |  |
| 5 | 冰柜 | 1.类别：制冷子母柜, 带双层钢化玻璃，自动回弹门。 2.尺寸：≥1800mm\*800mm\*2100mm 3.功能：冷冻、冷藏等; 4.除雾方式：电热丝除雾； 5.制冷方式：风冷双温; 6.总容量：≥1000L; 7.总功率：约1400w; 8.温控：上风冷冷藏：2～8℃；下直冷冷冻：-18～-25℃  | 台 | 1 |  |

1. **商务要求**

**2025年宿舍楼和教学楼设施设备采购项目—家用电器采购（B包）**

**一、交货期及交货地点**

交货期：合同签订之日起2个月内。

交货地点：贵州特殊教育中等职业技术学校校园内。

**二、验收标准、规范及验收方式**

符合行业标准、国家相关标准，并符合采购文件及合同的相关要求。

三、付款方式

供应商完成所有供货、安装和调试，通过验收后，采购人收到供应商提交的请款函和增值税普通发票后15个工作日内，一次性向成交供应商支付合同总金额。

**四、投标有效期**

90日历天（从投标截止之日算起）在此期限内，所有响应文件均保持有效。

**五、售后服务**

（一）成交供应商在供货时须无偿对不符合采购人验收标准的所有货物于72小时内换新送达，并符合验收标准。

（二）成交供应商应做好本项目的售后工作，提供7×24小时响应服务。对于须维修或更换的货物，需在3个小时内抵达采购人处，确定故障原因并解决故障问题。

（三）本项目质保期为三年，如部分产品质保期大于三年的，两者按最长质保期执行。在产品质保期（保修期）内，如发生质量问题，供应商在接到通知后，到达现场无法维修或不能立即修复至正常使用的须提供同类产品进行更换，所产生的费用由供应商承担。如供应商未按照约定的时间答复或处理问题的，则视为供应商承认质量问题并承担由此而发生的一切费用，保修期间产品的一切质量问题，更换部件及产品本身质量原因造成的直接经济损失由供应商自行负责。

（四）供应商承诺：产品质保期满后发生的维修服务只收取零部件、配品配件及人工的成本费用。

（五）供应商承诺：若后期产生维修或质量问题无法使用时所更换的产品或配品配件均为原厂的全新未使用的。

（六）供应商承诺：给投标的家用电器货物购买安全保险，以防采购人在使用过程中出现安全事故。

（七）供应商须提供售后服务机构的名称、地址、联系人、联系电话等信息。

（八）成交供应商送货时应提交产品的质检报告给采购人。

（九）供应商所投产品的生产厂家，近5年内不得存在行政处罚，否则供应商须承担相应责任。

六、投标报价说明

投标报价为验收合格并交付使用价。供应商投标报价中应包含但不限于本项目产品费用、搬运费、维修保障费、运输费、人工费、安装费、通讯服务费、验收费、公司管理费及利润、增值税及各项税费等完成本项目所需的一切费用，采购人不再另行支付任何费用。

七、现场踏勘

本项目不组织探勘，投标供应商自行踏勘。承担踏勘现场的责任、风险和费用。

八、其他要求

（一）投标人应对其提供的投标文件及相关资料的真实性负责，在签订合同之前或合同履行期间，如发现供应商在招投标过程中有任何弄虚作假或违法违规行为的，一经查实，采购人予以取消其投标资格或中标/成交资格，且保留将此行为上报上级监督管理部门的权力，给采购人造成的损失，中标人/成交人应当予以承担赔偿责任。

（二）投标供应商与参与本项目的其他投标供应商不得存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系；

（三）本项目不接受以任何形式的分包、转包；

（四）执行送货、安装等工作时，以采购人通知为准，并严格遵守采购人单位规章或管理制度。

（五）其他未尽事宜，待签订合同时双方再议。

